**Додаток 2**

***до тендерної документації***

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ**

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі**

**Тракторний самоскидний причіп 2ТСП-8 (або еквівалент) (ДК 021-2015: 34220000-5 Причепи, напівпричепи та пересувні контейнери) в рамках реалізації грантового проєкту: Покращення управління ризиками стихійних лих та швидке реагування в транскордонній спільноті Румунія - Україна, грантова угода № 2SOFT/4.2/132, що фінансується ЄС в рамках Спільної операційної програми Румунія – Україна 2014 – 2020**

**ДК 021:2015:34220000-5: «Причепи, напівпричепи та пересувні контейнери»**

**Кількість: 1 одиниця.**

**Строк постачання: до 27.12.2023року**

## **Тракторний самоскидний причеп 2ТСП-8 вантажопідйомністю 6000 кг та об'ємом кузова 4,25 м3**

Двовісний самоскидний причеп 2ТСП-8 з 3-х стороннім розвантаженням призначений для комунальних та сільгосп підприємств. Борти причепа повинні бути виготовлені з самогнутого металу, що гарантує довгий термін експлуатації та високу міцність. Максимальний кут підйому кузова назад  490 (на сторону 450).

|  |  |
| --- | --- |
| Повна маса, кг. | Не менше  8100 |
| Власна маса, кг | Не менше  2100 |
| **Вантажопідйомність, кг.** | **Не менше 6000** |
| Висота платформи, мм. | Не менше  1170 |
| Габарити причепа, ДхШхВ, мм | Не менше  6300х2250х2170 |
| Кузов ДхШхВ, мм. | Не менше  4000\*2100\*500 |
| Об’єм кузова з одним ярусом бортів, м3 | Не менше  4,25 |
| Об’єм кузова з двома ярусами бортів, м3 | Не менше 8,5 |
| Мінімальна потужність трактора | Не менше  80 к. с |
| Колір причепа | Будь який |

* Підвіска ресорна 9-ти листова (Україна), вісі FAD. передня вісь гальмівна,
* Вісі 2 шт
* Поворотний круг FAD
* Телескопічний гідроциліндр 5-ти штоковий (Італія)
* Днище кузова металопрокат 3 мм.
* Борти цільнокатаний метал 2 мм.
* Пневматична гальмівна система
* Шини розміром 11.5/80-15.3 (навантаження 2,43 т. при 30 км/год)
* Причіпне кільце 40, 50 або 90 мм
* Електросистема 12V
* **Гарантійне обслуговування 1 рік.**

**ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ:**

**другий ярус бортів, висотою 500мм**

**У складі пропозиції надати Гарантійний лист** про те, що ціна розрахована відповідно до вимог чинного законодавства України; включає усі витрати, податки і збори, що сплачуються або мають бути сплачені;, а також про те, що під час участі у закупівлі учасник зобов’язується дотримуватись принципів добросовісної конкуренції та не буде штучно чи невиправдано занижувати (демпінгувати) свої ціни.

1.Товар повинен бути новим, технічно справним, не експлуатованим раніше, без дефектів механічних та будь-яких інших видимих пошкоджень (подряпин, іржі, окислення, відставання фарби, слідів ударів, підтікання ПММ у системі і т. д.) та готовий до використання.

Пропонований Товар не повинен потребувати жодних додаткових ремонтних робіт та/або доукомплектування запчастинами.

Всі технічні рідини (мастило, гідравлічні рідини, і т. д.) та витратні матеріали, наявність яких необхідна для забезпечення належної роботоздатності Товару, повинні бути самостійно заправлені/встановлені Учасником (Продавцем) відповідно до регламентних показників, передбачених заводом-виготовлювачем.

3. Учасник надає інформацію (в довільній формі), стосовно країни походження запропонованого товару. Відповідно до Особливостей, замовникам забороняється закуповувати товари походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь.

4. У складі пропозиції надати гарантійний лист з гарантією, що разом з причепом Переможець закупівлі надає повний пакет документів, необхідних для реєстрації причепу.

5 Замовник допускає покращення технічних вимог, якщо таке покращення не призведе до збільшення очікуваної вартості обладнання.

Поставка обладнання та інші витрати (пакування, транспортування, доставка, навантаження/розвантаження, необхідне налаштування, страхування, сплата мита, податки та інші збори і обов’язкові платежі, а також придбання необхідних додаткових матеріалів, інструментів та приладдя тощо) повинні здійснюватися за рахунок учасника торгів, та не відшкодовується Замовником.

6. Учасник-переможець на базі замовника виїзними бригадами сервісної служби за власний рахунок, власними силами здійснює після продажне, гарантійне обслуговування техніки, усунення поломок протягом гарантійного терміну експлуатації.

7. Учасник-переможець підтверджує, що Товар не знаходиться під забороною відчуження, арештом, не є предметом застави чи іншим засобом забезпечення виконання зобов’язань перед будь-якими третіми фізичними або юридичними особами, державними органами і державою, а також не є предметом будь-якого іншого забезпечення або обмеження, передбачених чинним законодавством України.

8. Під час поставки товару Учасник-переможець повинен надати всі супроводжуючі документи (інструкцію по експлуатації, сертифікат (або інший документ) про відповідність, видаткову накладну, сервісну книжку, митну декларацію (якщо причеп поставляється з-за кордону), у тому числі документи для реєстрації у відповідних уповноважених на такі дії органах.

9. Доставка товару здійснюється за адресою: Україна, 90615, Закарпатська область, Рахівський район, селище міського типу Великий Бичків, вулиця Грушевського, будинок 108 .

**10.** У разі якщо вартість оголошеного замовником предмета закупівлі дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень, надається гарантійний лист, яким учасник гарантує, що ступінь локалізації товару, визначеного підпунктом 2 пункту 6-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону, що є предметом закупівлі, дорівнює чи перевищує 15 відсотків, а також містить інформацію про включення такого товару до Переліку та відповідний пункт Переліку, за яким відображається інформація про товар (інформація про включення такого товару до Переліку та відповідний пункт Переліку, за яким відображається інформація про товар, не зазначаються у разі відсутності Переліку в загальному доступі).

**Примітка:** Якщо у цій специфікації містяться посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз **«або еквівалент».**

Якщо ця технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, таке посилання є необхідним та обґрунтованим. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз **«або еквівалент».**

Еквівалент товару або його складової частини – вживається у значенні, як рівнозначний товар або його складова частина, що виражається в наявності однозначних співвідношень між технічними та якісними характеристиками до предмету закупівлі, що визначені Замовником згідно вимог цієї документації, або якісно перевищують відповідні вимоги Замовника.