**ДОДАТОК № 2**

**до тендерної документації**

***Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі***

**послуг з поточного ремонту нежитлових приміщень ВП № 3 ХРУП ГУНП**

**в Хмельницькій області по вул. І. Франка, 20, смт Летичів Хмельницької області**

**за кодом ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи**

Учасник відповідає за одержання будь-яких та/або всіх необхідних дозволів, ліцензій на виконання робіт, сертифікатів на обладнання та матеріали, які будуть використовуватись при виконанні робіт за Договором, та інших документів, пов’язаних із поданням пропозиції, та самостійно несе всі витрати на їх отримання.

Роботи та матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати міжнародним нормативно-правовим актам, законодавству України, вимогам ДСТУ, інших нормативно-правових актів і нормативних документів у галузі будівництва, проектній документації та умовам Договору про, що учасником надається відповідний гарантійний лист.

Усі посилання в технічному завданні на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, слід читати як «або еквівалент»

*Учасник у складі тендерної документації подає підписаний та скріплений печаткою Додаток № 2 , або лист-погодження з Додатком № 2.*

# ДЕФЕКТНИЙ АКТ

**на (кабінет №1)**

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **Ч.ч.** | **Найменування робіт і витрат** | **Одиниця виміру** | **Кількість** | **Примітка** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2 | м2 | 11.6 |  |
| 2 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах | м | 13.8 |  |
| 3 | Знімання засклених віконних рам | м2 | 2.04 |  |
| 4 | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 1 |  |
| 5 | Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях | м2 | 0.48 |  |
| 6 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2 | 2.04 |  |
| 7 | Установлення пластикових підвіконних дошок | м | 1.2 |  |
| 8 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами  [фальшстіни] по металевому каркасу | м2 | 6.7 |  |
| 9 | Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною | м2 | 39 |  |
| 10 | Обклеювання тканиною стін у середині приміщень | м2 | 39 |  |
| 11 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін | м2 | 39 |  |
| 12 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 39 |  |
| 13 | Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною (укоси) | м2 | 1.3 |  |
| 14 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (укоси) | м2 | 1.3 |  |
| 15 | Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 0,25 до 1 м2 | грати | 1 |  |
| 16 | Улаштування каркасу підвісних стель | м2 | 11.6 |  |
| 17 | Укладання плит стельових в каркас стелі | м2 | 10.88 |  |
| 18 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних | шт | 1 |  |
| 19 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці | шт | 3 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 20 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1  шт | шт | 2 |  |

# ДЕФЕКТНИЙ АКТ

**на (кабінет №2)**

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **Ч.ч.** | **Найменування робіт і витрат** | **Одиниця виміру** | **Кількість** | **Примітка** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну | м2 | 16.2 |  |
| 2 | Розбирання дерев'яних плінтусів | м | 16 |  |
| 3 | Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2 | м2 | 16.2 |  |
| 4 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах | м | 16 |  |
| 5 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами  [фальшстіни] по металевому каркасу | м2 | 6.7 |  |
| 6 | Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною | м2 | 44 |  |
| 7 | Обклеювання тканиною стін у середині приміщень | м2 | 44 |  |
| 8 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін | м2 | 44 |  |
| 9 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 44 |  |
| 10 | Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною (укоси) | м2 | 3.15 |  |
| 11 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (укоси) | м2 | 3.15 |  |
| 12 | Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 0,25 до 1 м2 | грати | 1 |  |
| 13 | Улаштування каркасу підвісних стель | м2 | 16.2 |  |
| 14 | Укладання плит стельових в каркас стелі | м2 | 15.48 |  |
| 15 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних | шт | 1 |  |
| 16 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці | шт | 4 |  |
| 17 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1  шт | шт | 2 |  |

**ДЕФЕКТНИЙ АКТ**

**на (кабінет №3)**

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **Ч.ч.** | **Найменування робіт і витрат** | **Одиниця виміру** | **Кількість** | **Примітка** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну | м2 | 16.8 |  |
| 2 | Розбирання дерев'яних плінтусів | м | 16 |  |
| 3 | Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2 | м2 | 16.8 |  |
| 4 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах | м | 16 |  |
| 5 | Знімання засклених віконних рам | м2 | 3.4 |  |
| 6 | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 1 |  |
| 7 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2 | 3.4 |  |
| 8 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами  [фальшстіни] по металевому каркасу | м2 | 3 |  |
| 9 | Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною | м2 | 45 |  |
| 10 | Обклеювання тканиною стін у середині приміщень | м2 | 45 |  |
| 11 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін | м2 | 45 |  |
| 12 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 45 |  |
| 13 | Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною (укоси) | м2 | 3.1 |  |
| 14 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (укоси) | м2 | 3.1 |  |
| 15 | Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 0,25 до 1 м2 | грати | 1 |  |
| 16 | Улаштування каркасу підвісних стель | м2 | 16.8 |  |
| 17 | Укладання плит стельових в каркас стелі | м2 | 16.08 |  |
| 18 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних | шт | 1 |  |
| 19 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці | шт | 4 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 20 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1  шт | шт | 2 |  |

**ДЕФЕКТНИЙ АКТ**

**на (коридор)**

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **Ч.ч.** | **Найменування робіт і витрат** | **Одиниця виміру** | **Кількість** | **Примітка** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Знімання дверних полотен | м2 | 9.9 |  |
| 2 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 5 |  |
| 3 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах | м2 | 9.9 |  |
| 4 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків  (декоративних кутиків) | м | 30 |  |
| 5 | Улаштування каркасу підвісних стель | м2 | 46 |  |
| 6 | Укладання плит стельових в каркас стелі | м2 | 43.84 |  |
| 7 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1  шт | шт | 6 |  |

**ДЕФЕКТНИЙ АКТ**

**на (тамбур)**

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **Ч.ч.** | **Найменування робіт і витрат** | **Одиниця виміру** | **Кількість** | **Примітка** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Знімання дверних полотен | м2 | 5.035 |  |
| 2 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 1 |  |
| 3 | Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен | м2 | 5.054 |  |
| 4 | Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною (укоси) | м2 | 1 |  |
| 5 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (укоси) | м2 | 1 |  |
| 6 | Улаштування каркасу підвісних стель | м2 | 4.55 |  |
| 7 | Укладання плит стельових в каркас стелі | м2 | 4.19 |  |
| 8 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1  шт | шт | 1 |  |

**ДЕФЕКТНИЙ АКТ**

**на (туалет - стіни та стеля ГКЛ)**

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **Ч.ч.** | **Найменування робіт і витрат** | **Одиниця виміру** | **Кількість** | **Примітка** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | м2 | 12 |  |
| 2 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до 70 мм) | м2 | 12 |  |
| 3 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до  12 шт | м2 | 12 |  |
| 4 | Знімання засклених віконних рам | м2 | 1.7 |  |
| 5 | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 1 |  |
| 6 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2 | 1.7 |  |
| 7 | Знімання дверних полотен | м2 | 1.76 |  |
| 8 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 1 |  |
| 9 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах | м2 | 1.76 |  |
| 10 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами  [фальшстіни] по металевому каркасу | м2 | 41 |  |
| 11 | Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною | м2 | 20 |  |
| 12 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 20 |  |
| 13 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт | м2 | 21 |  |
| 14 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 (підвіконня) | м2 | 0.35 |  |
| 15 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до  12 шт (підвіконня) | м2 | 0.35 |  |
| 16 | Улаштування каркасно-фільончастих перегородок у санвузлах | м2 | 24 |  |
| 17 | Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель  із  металевих профілів | м2 | 12 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 18 | Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами. | м2 | 12 |  |
| 19 | Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною | м2 | 12 |  |
| 20 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 12 |  |
| 21 | Прокладання проводів при схованій проводці в борознах | м | 100 |  |
| 22 | Установлення щитків освітлювальних групових масою  до 3 кг у готовій ніші або на стіні | шт | 1 |  |
| 23 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-  х і 3-  х полюсних на струм до 25 А | шт | 4 |  |
| 24 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних | шт | 1 |  |
| 25 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці | шт | 4 |  |
| 26 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1  шт | шт | 2 |  |
| 27 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм | м | 78 |  |
| 28 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм | м | 3 |  |
| 29 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром  20 мм | м | 16 |  |
| 30 | Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних | к-т | 1 |  |
| 31 | Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води | к-т | 1 |  |
| 32 | Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком | к-т | 3 |  |
| 33 | Установлення сушарок для рук | шт | 1 |  |
| 34 | Установлення вішалок, підстаканників, поручнів для ванн тощо | шт | 3 |  |
| 35 | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін  0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм | шт | 1 |  |
| 36 | На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати (до  510 мм) | шт | 1 |  |
| 37 | На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати  (до 100 мм) | шт | 1 |  |
| 38 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т | шт | 1 |  |
| 39 | Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною  0,5 мм | м2 | 0.157 |  |

***«З умовами технічних (якісних) та кількісних характеристик ознайомлені, з вимогами погоджуємось»***

*Датовано: "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ року*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*[Підпис] [прізвище, ініціали, посада уповноваженої особи учасника]*