**ДОДАТОК 3**

***(Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики подається Учасником на фірмовому бланку з підписом уповноваженої особи та печаткою (за наявності)***

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування** | **Од.** | **К-сть** |
| 1 | Станція керування АЛЬФА ТЕМ-100.17 або еквівалент | шт. | 4 |
| 2 | Станція керування АЛЬФА ТЕМ-100.10 або еквівалент | шт. | 6 |
| 3 | Комплект датчиків позиціонування кабіни ліфта | к-т | 10 |
| 4 | Модуль комутації кабіни на 16 поверхів | шт. | 1 |
| 5 | Модуль комутації кабіни на 12 поверхів | шт. | 3 |
| 6 | Модуль комутації кабіни на 9 поверхів | шт. | 6 |
| 7 | Комплект підвісних кабелів з кріпленням на 16 поверхів | к-т | 1 |
| 8 | Комплект підвісних кабелів з кріпленням на 12 поверхів | к-т | 3 |
| 9 | Комплект підвісних кабелів з кріпленням на 9 поверхів | к-т | 6 |
| 10 | Джуг проводів шахти на 16 поверхів | шт. | 1 |
| 11 | Джуг проводів шахти на 12 поверхів | шт. | 3 |
| 12 | Джуг проводів шахти на 19 поверхів | шт. | 6 |
| 13 | Пост ревізії кабіни (5-ть кнопок) | шт. | 10 |
| 14 | Блок приямку | шт. | 10 |

*Період постачання:*

*Поставка товару здійснюється однією партією протягом 5-ти календарних днів з дня отримання заявки Замовника.*

*Умови поставки: здійснюється автотранспортом Постачальника на адресу Замовника:*вул. Клочківська, б.195-А, м. Харків, 61145, Україна

-  Запасні частини до ліфтів повинні бути нові, якісні, відповідних маркувань, згідно з вищезазначеним переліком.

- Запасні частини до ліфтів повинні мати відповідне заводське маркування, яке має повністю відповідати технічним характеристикам оригінальних запасних частин та відповідати каталожного номеру заводу виробника.

- Пропозиції щодо постачання запасних частин, що були у використані, або **відновлених** запасних частин до розгляду не приймаються та участі у закупівлі не беруть.

- Пропозиції мають подаватися у повному обсязі та за повної номенклатури. Часткові (неповні) пропозиції до розгляду не допускаються.

- Товар має бути новим. Гарантійний строк на товар, що поставляється повинен бути не менш ніж 36 місяців.

- Сервісне обслуговування станції керування має бути не більше ніж 24 години з моменту поламки.

- Інструкція та/або керівництво з експлуатації та/або паспорт з зазначенням технічних характеристик (в т.ч. на українській мові) завіреної належним чином.

- Офіційний лист-підтвердження, що гарантійний термін на обладнання складає не менше 36 місяців з дня вводу в експлуатацію.

- Гарантійний лист виданий заводом виробником, що працівники постачальника пройшли навчання з монтажу, налагоджування та сервісного обслуговування обладнання завірений належним чином.

- Учасник має бути офіційним дистриб’ютором/дилером/представником виробника предмету закупівлі, та у складі тендерної пропозиції надати підтвердження від виробника, що такий учасник є дистриб’ютором/дилером/представником із забезпечення реалізації гарантійних зобов’язань виробника (у разі якщо Учасник не є виробником товару).

- Надати гарантійний лист про можливість заміни плати керування (у випадку поламки), протягом гарантійного терміну обслуговування.

Основними вимогами до стації керування ліфтом є:

- стабілізація напруги живлення всіх ланцюгів безпеки та керування станції. Учасником у складі тендерної пропозиції має бути наданий офіційний лист-підтвердження від виробника про відповідність продукції вимоги щодо стабілізації напруги живлення всіх ланцюгів безпеки та керування станції керування ліфтом завіреної відповідним чином.

- наявність контролю струму у силовому ланцюзі. Учасником у складі тендерної пропозиції має бути наданий офіційний лист-підтвердження від виробника про відповідність продукції вимоги щодо наявності контролю струму у силовому ланцюзі станції керування ліфтом завіреної відповідними чином.

- живлення ланцюга безпеки контролю дверей має бути виконано на 110 Вольт. Учасником у складі тендерної пропозиції має бути наданий офіційний лист-підтвердження від виробника про відповідність продукції вимоги щодо живлення ланцюга безпеки контролю дверей на 110 Вольт станції керування ліфтом завіреної відповідними чином.

- У разі настання гарантійного випадку, Постачальник повинен мати змогу заміни  поставленої запчастини в термін не більше п’яти  робочих днів.

- Товар відвантажується в упаковці, що повинна захищати його від ушкоджень під час перевезення, а також під час вантажно-розвантажувальних робіт.

- Надати у складі тендерної пропозиції декларацію або інший документ про відповідність технічного регламенту низьковольтного електричного обладнання.

- Замовник залишає за собою право відстрочення платежу за поставлений товар до 15.12.2024 року включно.