**Додаток 4**

*до тендерної документації*

**Інформація**

**про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та технічна специфікація до предмета закупівлі**

**1. Предмет закупівлі:** **«Ворота промислові» ДК 021:2015 44220000-8 Столярні вироби.**

**2. Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Розмір** | **Кількість** | **Місце поставки** |
| Розмір воріт: ширина 3690 мм, висота 3450 мм (з вмонтованою хвірткою в комплекті з замком і доводчиком 800х2100 мм) ; | 1шт. | Тернопільська обл., Чортківський р-н, м. Копичинці, вул. Мазепи, 6 |
| Розмір воріт: ширина 3680 мм, висота 3430 мм; | 1шт. | Тернопільська обл., Чортківський р-н, м. Копичинці, вул. Мазепи, 6 |
| Розмір воріт: ширина 3700 мм, висота 3750 мм; | 1шт. | Тернопільська обл., Чортківський р-н, м. Чортків, вул. Шевченка, 27 |
| Розмір воріт: ширина 3760 мм, висота 3730 мм; | 1шт. | Тернопільська обл., Чортківський р-н, м. Чортків, вул. Шевченка, 27 |
| Розмір воріт: ширина 3750 мм, висота 3750 мм (з вмонтованою хвірткою в комплекті з замком і доводчиком 800х2100 мм); | 1шт. | Тернопільська обл., Чортківський р-н, м. Чортків, вул. Шевченка, 27 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Технічні характеристики, які вимагаються Замовником** | **Кількість** |
| **Ворота:*** Промислові секційні KRUZIK (або еквівалент - товар такої самої якості або кращої)
* Тип направляючих – STL;
* Бічна поверхня W1 – 350;
* Бічна поверхня W2 – 350;
* Кількість циклів пружин – 25000;
* Покриття пружин – чорне;
* Тип сегмента – N;
* Структура сегмента – Woodgrain;
* Колір зовнішній – RAL 3000;
* Колір внутрішній – RAL 9002 сіро-білий;
* Засклення - панорамна панель;
* Тип засклення - з подвійним акриловим склом;
* Кількість засклених сегментів – 30 %;
* Розташування засклених сегментів – 3,4 і 5 панелі;
* Структура скла – стандарт;
* Колір сегментів ALU - RAL 3000;
* Спосіб відкривання – PL-ланцюгова передача і автоматичний електропривід;
* Монтажні елементи – стандарт;
* Повітряпроникність – 4 клас ДСТУ EN 13241:2019 (EN 13241:2003 + А2:2016, IDT);
* Водонепроникність – 3 клас ДСТУ EN 13241:2019 (EN 13241:2003 + А2:2016, IDT);
* Опір вітровому навантаженню – 3 клас ДСТУ EN 13241:2019 (EN 13241:2003 + А2:2016, IDT);
* Коефіцієнт тепловіддачі -2.6 Вт/м2К ДСТУ EN 13241:2019 (EN 13241:2003 + А2:2016, IDT);
* Індекс звукоізоляції (Rw) – 23 дБ PN-EN ISO 10140;

Реакція на полум’я (EN 13501):* Поведінка при горінні – B NPD – не займається;
* Виділення диму – S2 NPD – не димить;
* Палаючі краплі – d0 NPD – на крапає під впливом полум’я
* Площа засклення – не менше 30 % загальної площі воріт
 | **5 шт.** |
| Доставка воріт, монтаж, встановлення додаткових металевих конструкцій (за необхідності) та витрати на доїзд монтажної бригади здійснюється за рахунок постачальника. |

***\*Для остаточних замірів розмірів воріт Учасник процедури закупівлі направляє кваліфікованого спеціаліста для уточнення розмірів і даних на об’єкт Замовника, та складає відповідний акт в довільній формі, який підписується представником Замовника і учасника закупівлі із зазначенням дати обстеження та засвідчується печатками. Такий акт надається у складі пропозиції.***

*Якщо у цій специфікації містяться посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент».*

*Якщо ця технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, таке посилання є необхідним та обґрунтованим. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент».*

3) Конструкція та технічні характеристики повинні відповідати вимогам технічного завдання, технічним вимогам виробника та забезпечувати мінімальні втрати тепла в опалювальний період.

4) Панелі воріт, фурнітура, вузли та механізми воріт повинні бути якісними та надійними. Товар повинен мати Сертифікат якості товару – завірену копію (мовою Виробника - оригінал, копію сертифіката (паспорта) з перекладом на українську мову, якщо оригінал іншою мовою).

5) Компанія - постачальник проводить демонтажні, монтажні і пусконалагоджувальні роботи та сервісне обслуговування воріт протягом гарантійного терміну – але не менше 3 років, **з викликом майстра на протязі 3 годин та 24/7, в разі неможливості відкриття воріт Замовником в різних режимах (автоматичний, ручний).**

6) Товар, запропонований учасником, повинен відповідати вимогам ДСТУ, санітарним нормам та умовам даної тендерної документації. Запропонований товар повинен бути без дефектів та мати упаковку без пошкоджень. Якість товару повинна відповідати Держстандартам або ТУ згідно законодавства України та іншим нормативно-технічним вимогам. Всі матеріали, з яких виготовлений товар, повинні бути якісними та дозволеними для використання в Україні.

 7) Поставка товару передбачає надання комплексу супутніх послуг, вартість яких включається у ціну за одиницю виміру товару та ціну тендерної пропозиції. Поставка товару супроводжується наступними супутніми послугами:

- доставка товару до місця поставки, включаючи навантаження, розвантаження, транспортні, експедиційні та інші послуги з доставки;

- демонтаж старих конструкцій;

- монтаж конструкцій (воріт в зібраному вигляді) на об’єкті у місці поставки;

- враховуючи стратегічну важливість об’єкта замовника, учасник/переможець гарантує, що у разі укладення з ним договору про закупівлю, він негайно за зверненням замовника прибуває за місцем встановлення товару для усунення несправностей товару. Після звернення замовника час прибуття представника учасника/переможця на об’єкт замовника має бути не більше одного дня.

8) Надати оригінал листа, в якому зазначити гарантійний термін (строк), запропонованого товару не менше 3 років. Завірену копію документів що постачальник являється дилером або виробником даного товару.

 9) Товар повинен бути новим та таким, що не був у використанні та не був відновленим.

10) Ціна Тендерної пропозиції включає вартість уточнюючих замірів воріт, доставки товару до місця встановлення товару, включаючи навантаження, розвантаження, транспортні, експедиційні та інші послуги з доставки, монтаж конструкцій (воріт в зібраному вигляді), на об’єкті у місці поставки.

11) Учасник забезпечує контроль якості товару, що постачається. Неякісний товар (з вини постачальника) підлягає обміну (протягом 14-ти календарних днів).

12) При невідповідності якості товару встановленим вимогам, постачальник зобов’язаний за власний кошт замінити такий товар.

13) Товар, що постачається повинен бути належної якості та підтверджуватись сертифікатами відповідності, мати відповідне маркування виробника.

14) Товар не повинен бути виробництва — резидентів російської федерації/республіки білорусь державної форми власності, юридичних осіб, створених та/або зареєстрованих відповідно до законодавства російської федерації/республіки білорусь, та юридичних осіб, кінцевими бенефіціарними власниками (власниками) яких є резиденти російської федерації/республіки білорусь, та/або у фізичних осіб (фізичних осіб — підприємців) — резидентів російської федерації/республіки білорусь.