**Додаток 2**

**до тендерної документації**

**Технічний опис предмету закупівлі**

(Інформація про характер і необхідність технічних та якісних характеристик предмета закупівлі)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Найменування | Застосування | Кількість |
| 1 | Аккумулятор 6ст-190 12V | МАЗ-103 | 4 |
| 2 | Вимикач акумуляторної батареї 300А | АКСМ 32100Д | 5 |
| 3 | Датчик на пандус | АКСМ 32100Д | 3 |
| 4 | Датчик рівня антифризу | МАЗ-103 | 5 |
| 5 | Датчик тиску оливи | МАЗ-103 | 5 |
| 6 | Датчик тиску повітря ДД-10 | МАЗ-103 | 10 |
| 7 | Дзеркало з підігрівом | МАЗ-103 | 5 |
| 8 | Електромагнітний клапан масловологовідділювача | МАЗ-103 | 5 |
| 9 | Електромагнітний клапан мочевини AdBlue | МАЗ-103 | 5 |
| 10 | Елементи батареї | АКСМ 32100Д | 4 |
| 11 | Замок запалювання | МАЗ-103 | 3 |
| 12 | Запобіжник-пластина 30А | МАЗ-103 | 20 |
| 13 | Кнопка відкривання дверей (на 2 положення) | МАЗ-103 | 10 |
| 14 | Кнопка відкривання дверей (перемикач) | МАЗ-103 | 30 |
| 15 | Кнопка світлофорного гальма | МАЗ-103 | 5 |
| 16 | Мікроперемикач (кінцевик дверей) МП33А4 | МАЗ-103 | 10 |
| 17 | Модулятор АБС | МАЗ-103 | 5 |
| 18 | Патрон автомобільний габаритного ліхтаря | МАЗ-103 | 20 |
| 19 | Перемикач поворотів, світла | МАЗ-103 | 6 |
| 20 | Переривник маси 450А | АКСМ 32100Д | 3 |
| 21 | Регулятор напруги генератора | МАЗ-103 | 10 |
| 22 | Резистор 216/12 | МАЗ-103 | 5 |
| 23 | Реле стартера допоміжне | МАЗ-103 | 10 |
| 24 | Сигнал звуковий | МАЗ-103 | 5 |
| 25 | Соленоїд двигуна | МАЗ-103 | 5 |

1. Для забезпечення якісного підбору та своєчасного отримання оригінальних запасних частин Учасник повинен володіти каталогами деталей і складальних одиниць для техніки, яка експлуатується Замовником. На підтвердження Учасник повинен надати копії титульних сторінок каталогів деталей і складальних одиниць завірені Учасником для автобусів МАЗ-103.

2. Надати довідку в довільній формі про те, що технічні, якісні характеристики Товару за предметом закупівлі відповідають встановленим/зареєстрованим діючим нормативним актам (державним стандартам), які передбачають застосування заходів із захисту довкілля.

3 Товар повинен бути поставлений протягом 1 (одного) робочого дня на підставі отриманого замовлення Постачальником від Покупця, яке є підтвердженням готовності Покупця до прийому товару.

4. У разі, якщо у тендерної документації містяться посилання на торговельну марку чи фірму, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело походження товарів або виробника то вважається, що технічні вимоги містять вираз «або еквівалент».

5. При наданні Учасником еквіваленту предмета закупівлі, який вимагається Замовником, Учасник процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції повинен надати на своєму фірмовому бланку, порівняльну таблицю із зазначенням технічних характеристик запропонованого еквіваленту.

6. Зазначена кількість запасних частин є орієнтовною та може бути збільшена під час виконання договору про закупівлю, що не повинно призвести до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю на момент його укладення.

*Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи учасника, завірені печаткою (у разі наявності)*