**Додаток 2**

до тендерної документації

# ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ на закупівлю: ДК 021:2015 34990000-3 Регулювальне, запобіжне, сигнальне та освітлювальне обладнання

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Загальні положення** | **Підтвердження Учасником**  **(так/ні)** |
| 1.1.Обсяг закупівлі: **Дорожні знаки з кріпленням**  **Знак 5.49 « Початок населеного пункту »-42 шт , а саме**:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Красне з гербом та англ. | 1300х500 | 4шт | | Куткір | 850х500 | 2шт | | Петричі | 950х500 | 2шт | | Безброди | 1150х500 | 1шт | | Острів | 850х500 | 2шт | | Полоничі | 1100х500 | 1шт | | Богданівка | 1250х500 | 3шт | | Задвір'я | 950х500 | 3шт | | Полтва | 900х500 | 2шт | | Балучин | 1000х500 | 2шт | | Скнилів | 1000х500 | 2шт | | Бортків | 900х500 | 2шт | | Мала Вільшанка | 1500х500 | 2шт | | Сторонибаби | 1500х500 | 2шт | | Утішків | 900х500 | 1шт | | Острівчик-Пильний | 2150х500 | 2шт | | Русилів | 950х500 | 2шт | | Знак ІП | 1300х500 | 7шт |   **Знак 5.50 «Кінець населеного пункту» ,а саме– 45 шт.**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Красне з гербом та англ. | 1300х500 | 4шт | | Куткір | 850х500 | 2шт | | Петричі | 950х500 | 2шт | | Безброди | 1150х500 | 1шт | | Острів | 850х500 | 2шт | | Полоничі | 1100х500 | 1шт | | Богданівка | 1250х500 | 3шт | | Задвір'я | 950х500 | 3шт | | Полтва | 900х500 | 2шт | | Балучин | 1000х500 | 3шт | | Андріївка | 1100х500 | 2шт | | Скнилів | 1000х500 | 2шт | | Бортків | 900х500 | 2шт | | Мала Вільшанка | 1500х500 | 2шт | | Сторонибаби | 1500х500 | 2шт | | Утішків | 900х500 | 1шт | | Острівчик-Пильний | 2150х500 | 2шт | | Русилів | 950х500 | 2шт | | Знак ІП | 1300х500 | 7шт | |  |
| 1.2. Поставка Товару здійснюється протягом 30-ти (тридцяти) робочих днів з моменту отримання Постачальником заявки Замовника на поставку Товару. Товар може бути поставлено як окремими партіями, так і в повному обсязі (відповідно до заявки Замовника) |  |
| 1.3. Місце поставки товарів: 80560,Львівська область, Золочівський район, смт Красне, вул Привокзальна,9. |  |
| **2. Технічні положення** |  |
| 2.1. Маска дорожнього знаку повинна бути згідно з вимогами ДСТУ (4100:2021) або аналог.  2.2. Дорожні знаки повинні бути виготовлені з оцинкованої сталі товщиною 0,8-1,2 мм (напилення цинку min 275 г/м2). Краї знаку для зміцнення конструкції повинні мати подвійний загин по периметру: 15-20 мм – перший загин, min 8мм – другий, кути повинні бути заокруглені. Форма загину повинна давати можливість приєднувати універсальні оцинковані кріплення з допомогою болтів min М8.  2.3. Фотометричні та кольорометричні характеристики світлоповертаючої плівки повинні відповідати вимогам ДСТУ 4100:2021 Плівка повністю повинна прилягати до основи, щоб неможливо було її відірвати без пошкодження, а також відклеїти при згинанні на 90° основи шириною 10 мм. Плівка повинна мати підвищену стійкість до механічних пошкоджень та гарантійний термін не менше 7 років.  2.4.Світлоповертаючі плівки повинні бути сертифіковані та мати гарантійний термін експлуатації згідно ДСТУ 4100:2021. Учасники закупівлі повинні надати копії сертифікатів якості або паспортів якості продукції виробника плівки завірені підписом та печаткою учасника . |  |
| 2.5. Запропонований Учасником товар повинен бути новим та таким, що не був в експлуатації; без зовнішніх пошкоджень, у справному стані й повній комплектності. Гарантійний термін на товар визначається виробником. |  |
| 2.6. Упаковка повинна забезпечувати їх захист від зовнішнього впливу та збереженість при транспортуванні. Упаковка не повинна мати ознаки пошкодження і порушення цілісності упаковки. |  |
| **3. Інші вимоги** |  |
| 3.1. Для проведення технічної оцінки (огляду) Товару, Учасник, який запропонував найнижчу цінову пропозицію, повинен протягом 2-х робочих днів від дати визначення переможцем представити Замовнику зразки запропонованої продукції (на стадії «Кваліфікація переможця»). У разі невідповідності представлених зразків вимогам Замовника, Замовник має право дискваліфікувати Учасника. |  |
| 3.2. У разі, якщо товар, представлений на торги, не відповідає технічним (якісним) вимогам Замовника або Учасник не в змозі виконати умови поставки, висунуті Замовником у Документації для проведення закупівлі через систему електронних закупівель, Замовник має право дискваліфікувати Учасника. |  |
| 3.3. Вимоги, щодо країни походження товарів:  У зв’язку з триваючою широкомасштабною збройною агресією Російської Федерації проти України, забороняється пропонувати товари країною походження яких є Російська Федерація та Республіка Білорусь чи інша країна, що є країною-агресором щодо України. |  |