**ДОДАТОК № 4**

**до тендерної документації**

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ,**

**ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

**ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ**

**Дефектний акт**

Об’єм робіт:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  Ч.ч. | Найменування робіт | Одиниця  виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | (Демонтаж) огородження покрівель перилами | м | 84 |  |
| 2 | Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих  азбестоцементних листів | м2 | 648 |  |
| 3 | Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами | м2 | 648 |  |
| 4 | Розбирання слухових вікон прямокутних на двосхилих  покрівлях | шт | 3 |  |
| 5 | Заміна кроквяних ніг із брусів | м | 33,4 |  |
| 6 | Улаштування прокладної пароїзоляції в один шар  (МЕМБРАНА) | м2 | 550 |  |
| 7 | Укладання по фермах прогонів із брусів (контррейка) | м3 | 0,9 |  |
| 8 | Виправлення кладки димаря над дахом | цегл. | 150 |  |
| 9 | Улаштування лат контррейки для утворення вентзазору  під облицювання вентканалів | м2 | 21 |  |
| 10 | Облицювання витяжних каналів профiльованим листом | м2 | 21 |  |
| 11 | Профнастил ПС-10 РЕМА RAL | м2 | 24,15 |  |
| 12 | Покрівельні саморізи 4.8х35 RAL | шт | 126 |  |
| 13 | Улаштування з листової сталі зонтів над вентканалами | м2 | 9 |  |
| 14 | Сталь листова з полімерним покриттям РЕМА RAL | м2 | 9,72 |  |
| 15 | Покрівельні саморізи 4.8х35 RAL | шт | 54 |  |
| 16 | Улаштування покрівель шатрових із металочерепиці | м2 | 550 |  |
| 17 | Віднімаються трудовитрати по улаштуванню покриття з  рулонних матерiалiв насухо без промазування кромок | м2 | -10,34 |  |
| 18 | Віднімаються трудовитрати по утепленню покриттiв  насухо мінплитою | м2 | -122,65 |  |
| 19 | Металочерепиця 0,5 РЕМА RAL | м2 | 632,5 |  |
| 20 | Планка конька РЕМА RAL | пм | 89 |  |
| 21 | Планка вітрова РЕМА RAL | пм | 76 |  |
| 22 | Планка звису РЕМА RAL | пм | 95 |  |
| 23 | Планка снігозатримувача РЕМА RAL | пм | 95 |  |
| 24 | Планка примикання РЕМА RAL | пм | 78 |  |
| 25 | Планка кутика РЕМА RAL | пм | 38 |  |
| 26 | Покрівельні саморізи 4.8х35 RAL | шт | 4428 |  |
| 27 | Огородження покрівель перилами раніше  демонтованими | м | 110 |  |
| 28 | Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше  50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази | м2 | 27,5 |  |
| 29 | Улаштування лобової дошки з облицюванням листовою  сталлю | м2 | 22 |  |
| 30 | Планка лобова РЕМА RAL | пм | 110 |  |
| 31 | Покрівельні саморізи 4.8х35 RAL | шт | 660 |  |
| 32 | Опорядження піддашку софітами | м2 | 44 |  |
| 33 | Панель софіту 300x3000 (0.9 м2) | м2 | 46,2 |  |
| 34 | Покрівельні саморізи 4.8х35 RAL | шт | 308 |  |
|  | Вікна дахові |  |  |  |
| 35 | Облицювання слухових вікон листовою сталлю | м2 | 12 |  |
| 36 | Сталь листова з полімерним покриттям РЕМА RAL | м2 | 13,8 |  |
| 37 | Покрівельні саморізи 4.8х35 RAL | шт | 72 |  |
| 38 | Улаштування слухових вікон | шт | 3 |  |
|  | Водостічна система |  |  |  |
| 39 | Навiшування водостiчних жолобів, труб, колiн, вiдливiв i  лiйок з готових елементiв | м | 170 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 40 | Ринва Bryza 125 мм | м | 110 |  |
| 41 | Труба водосточна Bryza 90 мм | м | 60 |  |
| 42 | Хомут труби Bryza 90 мм | шт | 60 |  |
| 43 | Муфта ринви Bryza 125 мм | шт | 30 |  |
| 44 | Заглушка ринви Bryza 125 мм | шт | 4 |  |
| 45 | Кронштейн ринви Bryza 125 мм | шт | 220 |  |
| 46 | Воронка ринви Bryza 125/90 мм | шт | 10 |  |
| 47 | Коліно труби Bryza 90 | шт | 30 |  |
| 48 | Кут зовнішній Bryza 90° 125 мм | шт | 6 |  |
| 49 | Муфта труби Bryza 90 мм | шт | 10 |  |
| 50 | Гак для хомута Bryza цинк 220 мм | шт | 60 |  |
|  | Прибудова |  |  |  |
| 51 | Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-  3 шари | м2 | 98 |  |
| 52 | Розбирання покриттів примикань покрівлі з рулонних  матеріалів в 1-3 шари | м2 | 14 |  |
| 53 | Розбирання звисів з листової сталі | м | 28 |  |
| 54 | Розбирання цементних покриттiв покрівлі | м2 | 9,8 |  |
| 55 | Улаштування цементної вирівнювальної стяжки 30 мм | м2 | 9,8 |  |
| 56 | Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що  наплавляються, із застосуванням газопламеневих  пальників, в два шари | м2 | 98 |  |
| 57 | Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних  покрівельних матеріалів до бетонних стін і парапетів із  застосуванням газопламеневих пальників | м | 35 |  |
| 58 | Улаштування з листової сталі прижимної планки 80 мм | м | 35 |  |
| 59 | Улаштування з листової сталі карнизних звисів шириною  0,4 м | м | 28 |  |
|  | Інші роботи |  |  |  |
| 60 | Навантаження сміття вручну | т | 19,2 |  |
| 61 | Перевезення сміття до 15 км | т | 19,2 |  |

***Учасник повинен:***

- гарантувати, що якість будівельних матеріалів, обладнання і комплектуючих виробів, конструкцій і систем, які застосовуються для виконання робіт, будуть відповідати державним стандартам, технічним умовам та мати відповідні сертифікати, технічні паспорти та інші документи, які засвідчують їх якість та можливість використання;

- при виконанні робіт дотримуватись вимог закону та інших правових актів про охорону навколишнього середовища; законодавчих та нормативно-правових актів;

- забезпечити в період виконання робіт необхідні протипожежні заходи, дотримання правил охорони праці, умови санітарно-гігієнічного режиму на об’єкті;

- забезпечити систематичне, а після завершення – остаточне прибирання об’єкта від будівельного сміття, не допускаючи його накопичення в період виконання робіт.

Учасник визначає ціни, з урахуванням всіх видів та обсягів робіт, що повинні бути виконані. Ціна пропозиції повинна включати всі витрати Учасника, в т.ч. сплату податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, вартість матеріалів, страхування, загальновиробничі витрати, економічні та матеріальні ризики, інфляцію, інші витрати.

Якщо пропозиція Учасника містить не всі види робіт або зміну обсягів та складу робіт згідно з документацією закупівель, ця пропозиція вважається такою, що не відповідає умовам документації закупівлі, та відхиляється Замовником.

У кожному випадку, де у тендерній документації згадуються посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника тощо, мається на увазі, що Замовник зазначає після кожної такої характеристики вираз "або еквівалент", який не гірше за своїми характеристиками, ніж зазначено у технічних вимогах тендерної документації.

**Інші Документи :**

1. Цінова пропозиція в довільній формі згідно договірної ціни.

2. Довідку з обслуговуючого банку про відкриття рахунку станом на дату, яка повинна бути не раніше дати оприлюднення оголошення про проведення закупівлі, Інформаційна довідка щодо наявності відкритих банківських рахунків.

3. Копія діючого сертифікату учасника на систему управління якістю ДСТУ ISO 9001:2015 зі звітом, даний сертифікат має бути виданий органом сертифікації, що акредитований Національним Агентством з акредитації України;

Копія діючого сертифікату учасника на систему управління якістю ДСТУ ISO 45001 зі звітом, даний сертифікат має бути виданий органом сертифікації, що акредитований Національним Агентством з акредитації України;

Копія діючого сертифікату учасника на систему управління якістю ДСТУ ISO 14001 зі звітом, даний сертифікат має бути виданий органом сертифікації, що акредитований Національним Агентством з акредитації України.

4. Договір із спеціалізованим підприємством про розміщення та захоронення твердих будівельних відходів та гарантійний лист учасника щодо його зобов’язання очистити об’єкт від будівельного сміття та здійснити його утилізацію та/або договір на послуги з вивозу будівельного сміття та гарантійний лист учасника щодо його зобов’язання очистити об’єкт від будівельного сміття. (чинного на весь термін виконання робіт).

5. Кошторисна документація складена відповідно до настанови з визначення вартості будівництва (пропечатана та підписана організацією учасником і підписом та печаткою сертифікованого інженера-проектувальника).

Кошторисна документація повинна бути складена із застосуванням Програмного комплексу АВК-5 (останньої версії ) у складі:

- договірна ціна (тверда та визначається з урахуванням проходження експертизи кошторисної документації);

- зведений кошторисний розрахунок вартості ремонту з пояснювальною запискою (визначається з урахуванням проходження експертизи кошторисної документації та включаючи витрати на технічний нагляд 1,5%);

- пояснювальна записка до зведеного кошторисного розрахунку;

- локальні кошториси;

- підсумкова відомість ресурсів;

- розрахунок заробітної плати на 1 робiтника в режимi повної зайнятостi (при розрядi робiт 3,8 та середньомiсячнiй нормi тривалостi робочого часу дійсного на період подання тендерної пропозиції) затверджений керівником підприємства.

6. На підтвердження наявності необхідного забезпечення для виконання договору, Учасник повинен надати довідку про наявність діючої ліцензії, виданого на Учасника торгів, на використання ПК АВК-5, чи аналогічне у власному виробництві (надати: оригінал ліцензії, копію Договору на надання послуг та Акт наданих послуг по відповідному договору.

7. Лист у довільній формі з інформацією щодо кожного суб’єкта господарювання якого учасник планує залучати до надання послуг як субпідрядника. Також, зазначені субпідрядники, що залучаються до надання (виконання) послуг (робіт) в обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю, повинні мати обладнання машини та механізми для виконання переліку послуг (робіт), які зазначені в інформаційній довідці. На підтвердження зазначеної інформації учаснику необхідно підготувати інформаційну довідку, в довільній формі, за підписом учасника та субпідрядника щодо наявності обладнання машин та механізмів.

Також, учаснику необхідно підготувати інформаційну довідку, в довільній формі, за підписом учасника та зазначеного субпідрядника щодо наявності працівників для виконання послуг (робіт).

У разі якщо учасник не планує залучати до виконання робіт субпідрядників в обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю, учасник має надати довідку, складену в довільній формі, із зазначенням відповідної інформації.

8. Довідку у довільній формі щодо застосування заходів з екологічної безпеки і захисту довкілля, а саме:

- не порушувати екологічні права і законні інтереси інших суб’єктів;

- не допускати розливу нафтопродуктів, мастил та інших хімічних речовин при транспортуванні матеріалів;

- не допускати засмічення території Замовника;

- компенсувати шкоду, заподіяну в разі забруднення або іншого негативного впливу на природне середовище.

9. Документи, що підтверджують правомочність підпису наданих документів та в подальшому підписання договору про закупівлю відповідно до чинного законодавства (копія виписки з протоколу засновників, копія наказу про призначення на посаду, та/ або копія довіреності або копія іншого документу, що підтверджує дані повноваження).

10. Учасник визначає ціни, з урахуванням всіх видів та обсягів робіт, що повинні бути виконані. Ціна пропозиції повинна включати всі витрати Учасника, в т.ч. сплату податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, вартість матеріалів, страхування, загальновиробничі витрати, економічні та матеріальні ризики, інші витрати.

11. Оригінал листа-згоди на обробку персональних даних відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних» на особу, яка має право підписувати тендерну пропозицію та договори від імені учасника.

12. Лист-погодження Учасника з умовами проєкту Договору.

13. Лист-гарантія щодо страхування Учасником ризиків випадкового знищення або пошкодження об’єкта внаслідок неналежного надання послуг/виконання робіт (забезпеченням є страхування ризиків). До листа-гарантії надаються копії підтверджуючих документів (договір страхування).

*Усі документи, які подаються учасником, зокрема скан-копії оригіналів повинні надаватись у повному обсязі (копія повинна містити усі сторінки відповідного документа). Ненадання Учасником вказаних вище документів, або надання неповного комплекту документів, або надання документів, що не відповідають умовам оголошення, є підставою для відхилення пропозиції учасника.*