Продовження Додатку № 1 до оголошення

1. Профіль конструкцій 6-камер, монтажна глибина не менше 70 мм.
2. Товщина армування: для вікон не менше 1,5 мм.
3. Фурнітура з блокуванням помилкового відкривання і мікропровітрювання, та частина вікон обладнані замком «замок безпеки»
4. Ручки відкриваючих стулок – алюмінієвого сплаву.
5. Склопакети двокамерні з енергозберігаючим склом повинні відповідати ДБН В.2.6-31:2021.
6. Коефіцієнт опору теплопередачі повинні відповідати ДБН В.2.6-31:2021.
7. Підвіконня 300мм, відлив 270 мм.
8. Розміри віконних блоків узгоджуються із замовником перед виконанням робіт.

9. До вартості віконних конструкцій входить доставка, демонтаж-монтаж, влаштування кутника зовнішніх укосів.

10.Учасник надає в складі документів тендерної документації :

* Сертифікат, Протокол випробувань , Висновок СЕС на віконні блоки;
* Сертифікат, Протокол випробувань, Висновок СЕС на профіль;
* Сертифікат, Протокол випробувань, Висновок СЕС на склопакети;
* Сертифікат, Протокол випробувань, Висновок СЕС на фурнітуру;
* Паспорти на віконні блоки;
* Розрахунок опору теплопередачі;

**11.Постачальник надає гарантійного листа у якому має підтвердити свої зобов'язання стосовно строків поставки з моменту одержання заявки.**

**Специфікація товару**

Профіль повинен забезпечити високу міцність та статику конструкцій, не руйнуватися від сонячного випромінювання (не всихати, не змінювати структуру, не випаровувати шкідливих речовин, не змінювати колір).

Геометричні, фізико-механічні та інші показники повинні бути підтверджені сертифікатом відповідності з посиланням на протоколи випробувань та висновками державного санітарно-епідеміологічного нагляду.

Фурнітура віконної системи повинна бути:

стальна, поворотно-відкидна, жорстка, корозієстійка, повинна відповідати ДСТУ Б В.2.6-39:2008.

 Запропонований товар повинен бути новим (не бути таким, що експлуатувався чи ремонтувався, чи монтувався) та виготовлений не раніше 2022 року.

***Умови  поставки:***

Товар має бути упаковано  таким чином, щоб унеможливити його втрату цілісності та функціональних властивостей під час транспортування до місця поставки Товару та під час його розвантажування у місці поставки.

Гарантійний строк на Товар та комплектуючі частини Товару складає 5 років (п’ять років) із дати підписання уповноваженими представниками Сторін відповідної накладної на Товар. У випадку виявлення недоліків (дефекти, несправності, вихід з ладу тощо) Товару Учасник протягом гарантійного строку зобов'язаний власними силами та за свій рахунок усунути недоліки або замінити Товар на новий, якщо такі недоліки сталися не внаслідок порушення Замовником чи третьою особою правил користування та зберігання Товару.