**«ЗАТВЕРДЖУЮ»**

**В.о. головного інженера**

**ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ»**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Валентин ПРУДКИЙ**

**ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ**

**до предмета закупівлі дизельне паливо**

***Код ДК 021 2015:*** 09130000-9: Нафта і дистилятори (091342009 дизельне паливо)

1. Інформація про фізико-хімічні показники дизельного палива

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування** | **Нормативно-технічна документація** | **Од. вим.** | **Кількість в одній партії** | **Строк поставки** |
| 1 | Дизельне паливо ДП-Л-Євро5-ВО | ДСТУ-7688:2015 |  л | 15000 | 11.04.2024 |
| 2 | Дизельне паливо ДП-Л-Євро5-ВО | ДСТУ-7688:2015 |  л | 15000 | 30.05.2024 |
|  |  |  |  |  |  |

1. Дизельне паливо має відповідати фізико-хімічним вимогам, зазначеним у таблиці:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування показників** | **Значення** |
|  | Цетанове число, не менше  | 51 |
|  | Цетановий індекс, не менше | 46,0 |
|  | Густина за температури 15 ºС, кг/м3, у межах | 820-845 |
|  | Вміст сірки, мг/кг, не більше  | 10 |
|  | Температура спалаху в закритому тиглі, ºС, не нижче | 55 |
|  | Коксованість 10-відсоткового залишку, %(мас.),не більше | 0,30 |
|  | Зольність,%(мас.), не більше | 0,01 |
|  | Масова частка води,%(мг/кг, не більше | 0,02 (200) |
|  | Масова частка домішок, мг/кг, не більше | 24 |
|  | Корозія мідної пластини (3 год. за температури 50 ºС), клас, не більше | 1 |
|  | Окислювальна стабільність:-г/м3, не більше | 25 |
|  | Змащувальна здатність: діаметр плями зносу за температури 60º С, мкм, не більше | 460 |
|  | Кінематична в’язкість за температури 40 ºС,мм2/с, у межах | 2,00-4,50 |
|  | Гранична температура фільтрації,º С, не вище | -5 |

1. Учасник повинен забезпечити поставку замовленого товару автоцистерною каліброваною на адресу Замовника.
2. Довжина автоцистерни каліброваної не повинна перевищувати 11 метрів, автоцистерна повинна мати при собі рукава і насос для перекачування дизельного палива з автоцистерни каліброваної в цистерну Замовника.
3. Перелік документів, які повинен надати Учасник Замовнику одночасно з поставкою дизельного палива, необхідних для підтвердження технічних, якісних та кількісних характеристик:
* документи, що містять найменування виробника товару, країну походження товару, гарантійний термін зберігання;
* документи, які підтверджують відповідність даної партії дизельного палива характеристикам якості (сертифікат відповідності або паспорт якості);
* чинне свідоцтво державного органу стандартизації, метрології та сертифікації про повірку автоцистерни каліброваної;
* товарно-транспортна накладна на відпуск даної партії дизельного палива від виробника учаснику тендерних торгів;
* всі документи повинні бути на державній мові або мати переклад на державну мову, завірений відповідним спеціалістом.

**В.о. начальника ПТЦ Олександр АКОЛЬЦЕВ**

**ПОГОДЖЕНО:**

**Заступник генерального директора
з загальних питань Олег ДАНИЛЬЧЕНКО**