**ДОДАТОК №2**

**Технічна специфікація**

**на закупівлю:**

**Технічні характеристики**

**До предмета закупівлі Дефібрилятори**

**ДК 021:2015: 33182100-0 — Дефібрилятори.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Медико-технічні характеристики** | **Параметр** | | **Відповідність (так/ні)**  **З посиланням на сторінку документації** |
|  | **Загальні характеристики** | | | |
|  | Призначення | Для застосування у дорослих та дітей у разі раптової зупинки серця | |  |
|  | Обладнання має використовуватися у громадських місцях та установах особами, що пройшли підготовку шодо його застосування | Відповідність | |  |
|  | Режим дефібриляції | Повністю автоматичний | |  |
|  | Голосові вказівки, що супроводжують всю процедуру дефібриляції | Наявність | |  |
|  | Відомості про СЛР у реальному часі | Наявність | |  |
|  | Індикатор стану | Наявність | |  |
|  | Динамік (автоматично регулює гучність, в залежності від рівня навколишнього шуму за замовчуванням) | Наявність | |  |
|  | Місце для зберігання пластин електродів | Наявність | |  |
|  | Перемикач режимів | Дорослі, діти | |  |
|  | Кнопка мови | Для перемикання між налаштованими мовами | |  |
|  | Порт USB | Наявність | |  |
|  | Порт Micro USB | Наявність | |  |
|  | Мережевий з’єднувач (для конфігурації обладнання із модулем мобільного зв’язку) | Можливість | |  |
|  | **Технічні характеристики** | | | |
|  | Ступінь захисту від потрапляння твердих шкідливих речовин, не гірше | ІР5Х | |  |
|  | Ступінь захисту від шкідливого потрапляння води, не гірше | ІРХ5 | |  |
|  | Вага (включаючи одну батарею) | 2,0 ± 0,3 кг | |  |
|  | Батарея | Одноразова батарея | |  |
|  | Ємність батареї, не менше | 4200 м А\*год | |  |
|  | Час роботи | ≥15 годин  300 розрядів 200 Дж  190 розрядів 360 Дж  510 розрядів 150 Дж  (без СЛР)  400 розрядів 200 Дж  (без СЛР)  200 розрядів 360 Дж (без СЛР) | |  |
|  | **Зберігання даних** | | | |
|  | Графіки, не менше | 5 год графіків ЕКГ | |  |
|  | Події, не менше | 500 подій | |  |
|  | Запис голосів, не менше | До 1 год | |  |
|  | Дані СЛР, не менше | 5 год | |  |
|  | Звіти про самоперевірку, не менше | 1000 записів | |  |
|  | **Дефібрилятор** | | | |
|  | Графік кривої дефібриляції | Двофазна усічена експоненціальна (ВТЕ) крива, автокомпенсація відповідно до імпедансу пацієнта | |  |
|  | Діапазон енергії для вибору, не гірше | Для дорослих: 100 Дж, 150 Дж, 170 Дж,  200 Дж, 300 Дж, 360 Дж  Для дітей: 10 Дж, 15 Дж, 20 Дж, 30 Дж, 50 Дж, 70 Дж, 100 Дж | |  |
|  | Діапазон імпедансу пацієнта, не вужче вказаного діапазону | Від 25 Ом до 300 Ом | |  |
|  | Час набору заряду (від відчинення кришки до завершення заряджання) | <8 с до 200 Дж  <15 с до 360 Дж | |  |
|  | Комплектація | | | |
|  | Захисна сумка для транспортування | | Наявність | |