*Додаток 2*

*до тендерної документації*

**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ**

**Технічне обслуговування відкатних металевих воріт з системою автоматики дистанційного закриття NICE, технічне обслуговування розпашних металевих воріт з системою автоматики дистанційного закриття FAAC415, код 50710000-5 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування електричного і механічного устаткування будівель» за ДК 021:2015**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування послуги | Од. вим. | Кіль-кість | Кількість технічних обслуговувань |
| 1 | Технічне обслуговування відкатних металевих воріт з системою автоматики дистанційного закриття NICE | послуга | 1 | 4 |
| 2 | Технічне обслуговування розпашних металевих воріт з системою автоматики дистанційного закриття FAAC 415 | 4 |

**Опис:** послуга надається спеціалізованою організацією з технічного обслуговування з метою утримання у справному технічному стані відкатних металевих воріт з системою автоматики дистанційного закриття NICE (далі – відкатних воріт) та розпашних металевих воріт з системою автоматики дистанційного закриття FAAC 415 (далі розпашних воріт).

1. **Кількість воріт:**
* відкатні металеві ворота з системою автоматики дистанційного закриття NICE – 1шт.;
* розпашні металеві воріта з системою автоматики дистанційного закриття FAAC 415 – 1шт.

**2.** **Періодичність проведення технічних обслуговувань:** 1 раз на 1 квартал.

**3. Місце надання послуги** – територія Замовника, що знаходиться за адресою: м. Київ, проспект Берестейський, 35, дворова частина адміністративно-виробничого будинку.

**4. Технічне обслуговування відкатних та розпашних воріт включає:**

- перевірку працездатності усіх вузлів, механізмів і пристроїв воріт та електроприводів;

- перевірку цілісності та ізоляції всієї електромережі і заземлення;

- очищення, протирання частин і механізмів воріт та електроприводів;

- змащення осей, роликів, петель, шарнірів, ланцюгів, замків воріт та електроприводів;

- перевірку та затягування усіх клемних з'єднань пристроїв, що підлягають обслуговуванню;

- перевірку і затягування нарізних сполучень корпусів і механізмів вузлів автоматичних пристроїв;

- усунення неналежної роботи електроавтоматики, що було виявлено під час проведення робіт;

- тестування пристроїв безпеки (фотоелементи, контактні планки та інше);

- регулювання зусиль приводів;

- регулювання кінцевих вимикачів руху воріт;

- забезпечення дистанційними пультами керування (10 шт.).

**5.** Виконання робіт по капітальному ремонту відкатних та розпашних воріт,пристроїв, заміні їх конструктивних елементів, що вийшли з ладу під час експлуатації в період між наданням послуги, до складу цієї послуги не входить і здійснюється окремо відповідно до складеної з Виконавцем послуг дефектної відомості.

**6.** **За результатами наданої послуги** Виконавець надає Акт приймання-передачі наданої послуги.