***Додаток 2***

***до тендерної документації***

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі**

**Найменування предмету закупівлі:**

ДК 021:2015:34140000-0 - Великовантажні мототранспортні засоби « Машина комунальна вакуумна на шасі MAN»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Характеристики*** | ***Вимоги Замовника*** | ***Пропозиція Учасника*** |
|  **Загальні положення (вимоги)** |
| ДК 021:2015:34140000-0 - Великовантажні мототранспортні засоби «Машина комунальна вакуумна на шасі MAN» | Товар повинен бути: нове асенізаційне обладнання на вживаному шасі MAN, або еквівалент.Закупівля автотранспортного засобу з певними технічними і якісними характеристиками обґрунтована наявними потребами замовника з огляду, географічну специфіку населеного пункту, стан дорожнього покриття, помірні експлуатаційні витрати, що доволі важливо при наявному фінансуванні, а також надійність, технологічність, високий рівень безпеки та зважаючи на виділені кошти. Тому для дотримання принципів Закону, а саме максимальної економії та ефективності, замовник прийняв рішення провести закупівлю автотранспортного засобу з певними технічними і якісними характеристиками. |
| **Шасі:** |
| Марка, модель | MAN 18.250 BL, або еквівалент |  |
| Пробіг, не більше  | 500 000 км |  |
| Колісна база, не більше  | 3 950 мм |  |
| **Навантаження на вісі:**Передня вісь, не менше Задня вісь, не менше | 7 050 кг11 500 кг |  |
| Повна маса шасі, не менше | 18 000 кг |  |
| Споряджена маса, не більше  | 5 300 кг |  |
| Потужність двигуна, не більше | 250 к.с. |  |
| Номінальна швидкість (об/хв), не менше | 2200 |  |
| Кількість циліндрів | 6 |  |
| Ємність (куб.см), не менше | 6 870 |  |
| Кількість осей | 2 |  |
| Колісна формула | 4х2 |  |
| Підвіска перед./зад. | Пневмо/ресора |  |
| Ємність баку | 220 л |  |
| Коробка передач | Автомат або механічна |  |
| Гальма | Дискові гальма, осушувач повітря,безазбестові підкладки |  |
| Стоянкове гальмо | Пружинні гальма на задній осі |  |
| **Асенізаційне обладнання:** |
| Місткість цистерни, не менше | 10 м3 |  |
| Глибина очисної ями від | 4,5 м  |  |
| Продуктивність вакуумного насосу, не менше | 360 куб.м / год |  |
| Максимальне розрідження в цистерні, не менше | 0,085 МПа |  |
| Час наповнення цистерни | 5-7 хв |  |
| Кількість обслуговуючого персоналу, чол., не менше | 1 |  |
| Рік випуску, не раніше | 2010 |  |

**Загальні вимоги до Товару**

2.1. Рік випуску товару, що є предметом закупівлі: не раніше 2010 року, такий що був у використанні.

2.2. Товар має бути справним, готовий до експлуатації, заправлений технічними рідинами.

2.3. **Замовник здійснює закупівлю товару, що є предметом закупівлі, якщо ступінь локалізації виробництва дорівнює чи перевищує 20 відсотків.**

 Зазначена вимога щодо ступеню локалізації не застосовується до закупівель товарів, вартість яких дорівнює або перевищує суми, зазначеній в Угоді про державні закупівлі, укладеній 15 квітня 1994 р. в м. Марракеші, із змінами, внесеними Протоколом про внесення змін до Угоди про державні закупівлі, вчиненим 30 березня 2012 р. в м. Женеві, а також положеннях про державні закупівлі інших міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, зокрема угодах про вільну торгівлю, в гривневому еквіваленті на дату закупівлі і країною походження яких є країни, з якими Україна уклала такі угоди, та країни, які є учасниками Угоди про державні закупівлі, до якої Україна приєдналася відповідно до Закону України “Про приєднання України до Угоди про державні закупівлі”, що підтверджується сертифікатом про походження товару.

В розумінні цієї закупівлі під іншими міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України (зокрема угодами про вільну торгівлю) вважаються:

- Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони;

- Угода про політичне співробітництво, вільну торгівлю і стратегічне партнерство між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії і Північної Ірландії;

- Угода про вільну торгівлю між Україною та державами ЄАВТ;

- Угода про вільну торгівлю між Україною та Канадою.

Учасник процедури закупівлі несе відповідальність згідно з законодавством за зміст, достовірність, актуальність, повноту та коректність інформації, яка подається ним для підтвердження ступені локалізації.

Ступінь локалізації виробництва визначається самостійно виробником товару, що є предметом закупівлі, та підтверджується Уповноваженим органом у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, за формулою: СЛ = (1 – (МВ+ІВ) / С) × 100%, де:

СЛ – ступінь локалізації виробництва;

МВ – митна вартість сировини, матеріалів, вузлів, агрегатів, деталей, складових частин і комплектуючих виробів, робіт, послуг та інших складових, імпортованих на митну територію України виробником для виробництва товару, що є предметом закупівлі, гривень;

IВ – вартість імпортних сировини, матеріалів, вузлів, агрегатів, деталей, складових частин і комплектуючих виробів, робіт, послуг та інших складових, придбаних окремо та/або у складі продукції для виробництва товару, що є предметом закупівлі, у постачальника – резидента України, без урахування податку на додану вартість, гривень;

С – собівартість товару, що є предметом закупівлі, гривень.

 **Учасник в складі своєї тендерної пропозиції повинен надати документальне підтвердження ступені локалізації, а саме:**

 Учасник повинен надати довідку в довільній формі в якій підтверджує, що ступінь

локалізації виробництва товару, який являється предметом закупівлі дорівнює чи

перевищує 20 відсотків.

 Учасник повинен надати гарантійний лист в якому підтверджує/гарантує одночасно з

передачею товару надати Замовнику (Покупцю) фактичну калькуляцію собівартості такого

товару, що являється предметом закупівлі Договору про закупівлю та поставку товару.

Країна походження товару: всі, окрім товарів з російської федерації, Республіки Білорусь, Ісламської Республіки Іран.

Учасник в складі тендерної пропозиції надає інформацію, складену у довільній формі про те, що технічні, якісні характеристики предмета закупівлі передбачають застосування заходів із захисту довкілля.

 Учасник в складі тендерної пропозиції повинен надати :

- сертифікат типу обладнання (або сертифікат типу транспортного засобу) чи сертифікат відповідності транспортних засобів або обладнання, чи сертифікат відповідності щодо індивідуального затвердження, в якому зазначено місцезнаходження виробника колісного транспортного засобу в Україні, виданого органом із сертифікації для індивідуального затвердження колісних транспортних засобів, партій частин та обладнання, який відповідно до законодавства призначений Мінінфраструктури, чи свідоцтво про присвоєння міжнародного ідентифікаційного коду виробника (WMI), що входить в структуру ідентифікаційного номера колісного транспортного засобу (VIN), виданого національною організацією України, уповноваженою на ведення реєстрації та присвоєння міжнародного ідентифікаційного коду виробника (WMI);

- сертифікат (копію) відповідності системи управління якістю у виробництві вимогам ДСТУ ISO 9001:2015 або ДСТУ EN ISO 9001:2018 (EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT) щодо виробника, продукція якого пропонується таким учасником, або національних стандартів, якими їх замінено, виданого акредитованим відповідно до законодавства органом з оцінки відповідності;

- зображення запропонованого товару;

* Документи, які підтверджують впровадження на підприємстві Учасника:
- систему управління якістю ISО 9001:2015 (або ДСТУ ISO 9001:2015 або ДСТУ EN ISO 9001:2018 або EN ISO 9001:2015);

- ISO 45001-менеджмент охорони здоров’я та безпека праці;

- ISO 28000-система безпеки ланцюга постачання праці;

- ISO 14001-система екологічного менеджменту;

- ISO 37001-система менеджменту протидії корупції.