**ДОДАТОК 3**

**до тендерної документації**

**ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ, КІЛЬКІСНІ ТА ІНШІ ВИМОГИ**

до предмета закупівлі за ДК 021-2015: 50110000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання

**(Поточний ремонт службового автотранспорту ВАЗ (21101) 2007 року випуску, державний номер СВ145Е)**

**Технічні вимоги до предмету закупівлі**

При наданні послуг Учасник (Виконавець) повинен забезпечити безпеку представника Замовникапід час його перебування на СТО а також відповідальне збереження транспортних засобів. Відповідальне збереження – комплекс організаційних і технічних заходів, які гарантують зберігання транспортного засобу у відповідності до вимог експлуатаційної документації на транспортний засіб, протягом часу проведення ремонту та технічного обслуговування транспортного засобу.

Запасні частини, матеріали, вузли та агрегати, що будуть використовуватись при наданні послуг повинні бути новими. Вартість використаних запасних частин не повинна перевищувати середню ринкову вартість на момент ремонту.

Виконавець повинен надати можливість представнику Замовника слідкувати за процесом проведення послуг.

1. При проведенні Послуг з поточного ремонту службового автотранспорту ВАЗ (21101) 2007 року випуску, державний номер СВ145Е Виконавець використовує запчастини, вартість яких обов’язково повинна бути врахована при формуванні ціни пропозиції. Запропоновані Виконавцем запчастини, що будуть використовуватися для ремонту, повинні бути сертифіковані відповідно до вимог чинного законодавства України.

2. Якість і технологія надання послуги має відповідати:

- Закону України «Про автомобільний транспорт»;

- Правилам надання послуг з технічного обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів, затверджених наказом Міністерства інфраструктури України від 28.11.2014 року № 615.

3. Гарантійні терміни на виконані ремонтні роботи зазначаються в Акті виконаних робіт (наданих послуг). Гарантія на виконані роботи і встановлені запасні (складові) частини надається відповідно до Правил надання послуг з технічного обслуговування і ремонту транспортних засобів, затверджених наказом Міністерства інфраструктури України 28.11.2014 № 615 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 17.12.2014 за № 1609/26386 (в разі виявлення недоліків – усунення їх за рахунок виконавця), що підтверджується гарантійним листом учасника. Якість наданих послуг повинна забезпечити безвідмовну роботу техніки протягом наданого гарантійного терміну.

4. Надання послуг з поточного ремонту здійснюється на території Виконавця.

8. В період гарантійного терміну всі недоліки або дефекти усуваються Виконавцем за власний рахунок. Термін усунення недоліків або дефектів – впродовж 10 (десяти) робочих днів з дати виявлення недоліків або дефектів, якщо інший строк не погоджено Сторонами у Акті недоліків.

9. У випадку усунення недоліків технічного обслуговування, що сталися з вини Виконавця, гарантійний строк продовжується на час простою.

10. Учасник/Виконавець фактом подання пропозиції гарантує, що він у своїй діяльності в тому числі під час надання послуг, дотримується заходів із захисту довкілля.

**Перелік автомобілів для надання послуг**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Марка, модель автомобіля, назва спеціального обладнання** | **Кількість автомобілів** |
| 1. | ВАЗ (21101) 2007 року випуску, державний номер СВ145Е | 1 шт. |

**Перелік послуг (регламент) з поточного ремонту**

**службового автотранспорту ВАЗ (21101) 2007 року випуску, державний номер СВ145Е**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Найменування послуг з поточного ремонту, що повинні бути надані** | **Кількість** |
| 1. | Заміна саленблоків рульових тяг | 2 |
| 2. | Заміна верхніх опор, передніх відбійників опор | 2 |
| 3. | Заміна пильників передніх стійок | 2 |
| 4. | Заміна опори шарової нижньої | 1 |
| 5. | Заміна правого наконечника | 1 |
| 6. | Заміна правого супорту | 1 |
| 7. | Заміна підшипників ступиць | 2 |
| 8. | Заміна мастила | 1 |
| 9. | Регулювання розвалу-сходження | 1 |
| 10. | Розбирання, збирання, підготовка автомобіля для зварювальних робіт, антикорозійна обробка кузова | 1 |
| 11. | Ремонт задніх крил | 2 |
| 12. | Заміна лівого крила | 1 |
| 13. | Заміна порогів, ремонт днища | 2 |
| 14. | Заміна комплекта ременя ГРМ (ремінь ГРМ, натяжний ролик, помпа системи охолодження) | 1 |
| 15. | Заміна рульової хрестовини | 1 |
| 16. | Заміна бензонасосу паливної системи | 1 |