Додаток 2 до оголошення

про проведення спрощеної закупівлі

Технічні характеристики

09110000-3 Тверде паливо (09111100-1 Вугілля (вугілля кам’яне марки ГЖ(13-50)

Вугілля кам’яне марки ГЖ (13-50) повинно відповідати вимогам і розмірам, визначеним у даному додатку

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування предмета закупівлі | Тип, марка | Технічні характеристики відповідно до  ГОСТ, ДСТУ, ТУ | Розмір  (мм) | Одиниця виміру | Кількість |
| Вугілля кам’яне марки ГЖ (13-50) | ГЖ | ДСТУ 3472:2015  ДСТУ 7146:2010 | 13-50 | тонна | 8,2 тон |

Доставка Товару до місця постачання здійснюється Учасником повністю за його рахунок. Приймання товару за кількістю та якістю здійснюється представником Замовника в робочі дні та години. Постачання вугілля до місця призначення повинно відбуватися у світлий час доби.

Учасник визначає ціну на товар, який він пропонує поставити за Договором, з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, а також витрат на страхування, транспортування, завантажування, розвантажування та інших витрат, визначених законодавством.

**Запропоноване Учасником вугілля повинно відповідати ДСТУ 3472-2015,ДСТУ 7146:2010 та наступним технічним вимогам:**

*Гранулометричний склад допустимої кількості кусків дрібного вугілля повинен відповідати вимогам нормативної документації на дану продукцію.*

**Вугілля повинно відповідати наступним показникам якості:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Зольність на сухий стан **(Ad**) | не більше 10% |
| 2 | Масова частина загальної вологи (**Wtr**) в робочому стані | не більше 10% |
| 3 | Нижча теплота згорання на робочий стан палива | не менше ніж 6100 Ккал/кг |

Показники якості що характеризують безпечність вугілля (загальна сірка на сухий стан палива Sdt, (%), хлор на сухий стан CID(%), миш’як на сухий стан (ASD) мають відповідати таблиці № 2 ДСТУ 7146:2010.

Учасник процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції повинен надати слідуючі документи: Оригінал розширеного протоколу випробувань з висновками щодо відповідності заданим вимогам нормативних документів, оригінал сертифікату відповідності та оригінал сертифікату якості на найменування вугілля, визначені цією тендерною документацією. Вказані документи повинні містити інформацію про зольність на сухий стан палива, загальну вологу на робочий стан палива, масову частку сірки, вихід летких речовин, нижчу теплоту згорання палива, вищу теплоту згорання палива, масову частку хлору. При цьому дані показники якості повинні підтверджувати інформацію, зазначену у технічній специфікації, наданій у складі тендерної пропозиції учасника, а також, відповідати вимогам замовника щодо якісних показників вугілля.

На запропонований товар під час його транспортування, виробництва, тощо повинні застосовуватися заходи із захисту довкілля, передбачені законодавством України. Учасник у складі тендерної пропозиції надає Довідку у довільній формі, в якій засвідчено факт відповідності діяльності учасника вимогам законодавства про захист довкілля, а саме на відповідність законам Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища»; Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення»; Закону України «Про відходи»; Закону України «Про охорону атмосферного повітря»; Закону України «Про екологічний аудит».