Додаток № 3

до тендерної документації

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ - ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

Автогрейдер з бульдозерним відвалом та розпушувачем (43221000-8 Дорожні грейдери) основний код ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - 43220000-1 – «Грейдери та планувальники»

**1.Загальні вимоги.**

1.1. Товар, який становить предмет закупівлі, повинен бути новим, якісним, у зібраному заводському виконанні, справному стані, без механічних пошкоджень, з можливістю його безперешкодної реєстрації як спецавтотранспорту, та відповідати встановленим чинним законодавством України нормам, характеристикам, правилам тощо з врахуванням застосування заходів із захисту довкілля.

1.2. Дата виробництва: не раніше **2023 року**.

1.3. Вартість поставки та розвантаження товару повинна бути включена у вартість товару.

1.4. Якість Товару повинна відповідати вимогам, зазначеним у цьому додатку до тендерної документації.

1.5. Гарантійний термін на товар повинен становити: не менше 24 місяці або 2000 мотогодин від дати передачі техніки Замовнику в залежності від того, що настане раніше.

1.6. Наявність сервісного(их) центру(ів), на яких(ому) можливе гарантійне та післягарантійне обслуговування та можливість виїзду мобільних ремонтних бригад Учасника до Замовника.

1.7. Якщо Учасник є виробником товару, у складі тендерної пропозиції він надає:

- лист з відповідною інформацію про те, що він є виробником;

- копію технічного паспорту заводу-виробника на запропонований товар для підтвердження повної відповідності технічних характеристик запропонованого товару з характеристиками замовленого товару.

1.8. Якщо Учасник не є виробником товару, то він повинен надати в складі тендерної пропозиції копію технічного паспорту заводу-виробника про основні технічні характеристики товару, та /або інший документ, який підтверджує інформацію про необхідні технічні та якісні характеристики предмету закупівлі для підтвердження повної відповідності технічних характеристик запропонованого товару з характеристиками замовленого товару.

1.9. Учасник повинен забезпечити передпродажну підготовку, введення техніки в експлуатацію та інструктаж обслуговуючого персоналу на базі Замовника (вартість цих робіт та послуг повинна включатися у вартість товару), про що Учасник надає у складі тендерної пропозиції гарантійний лист з відповідною інформацією.

1.10. Учасник повинен здійснювати технічний нагляд, гарантійне та сервісне обслуговування техніки протягом гарантійного терміну експлуатації, про що Учасник надає у складі тендерної пропозиції гарантійний лист з відповідною інформацією.

1.11. Учасник в складі тендерної пропозиції зобов’язаний надати:

- проспект та/або брошуру товару;

- фото товару, що пропонується, з чотирьох сторін;

- технічна специфікація, складена учасником згідно з таблицею *п.2 «Детальні технічні вимоги»* за інформацією (вимогами), формою та змістом цього додатка, що розміщена нижче;

- у разі потреби - плани, креслення, малюнки чи опис предмета закупівлі, наведений у цьому додатку;

1.13. Строк поставки товару: протягом 120 календарних днів з дати проведення торгів. Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати гарантійний лист про те, що зобовʼязується поставити товар у визначені договором терміни.

1.14. Місце поставки продукції: Вінницька область, Хмільницький район, с. Іванів, вул. Свинаря, 17

1.15. Країна походження\* та виробник\*\* товару: Учасник у складі тендерної пропозиції надає довідку в довільній формі, де зазначає відповідну інформацію.

\**Країною походження товару вважається країна, у якій товар був повністю вироблений або підданий достатній переробці відповідно до критеріїв, встановлених Митним кодексом України.*

\*\* *Зазначається учасником найменування виробника із зазначенням організаційно-правової форми (товариство з обмеженою відповідальністю, приватне підприємство тощо).*

1.16. Розрахунок за Товар здійснюється протягом 10 (десяти) робочих днів з дати поставки Товару належної якості Замовнику на підставі видаткової накладної.

1.17. Ступінь локалізації виробництва. Учасник у складі тендерної пропозиції має надати довідку у довільній формі із зазначенням ID товару, який присвоєно електронною системою закупівель.

Замовник самостійно перевіряє інформацію щодо ступеня локалізації виробництва товару, який є предметом закупівлі у переліку товарів, що є предметом закупівлі, з підтвердженим ступенем локалізації за посиланням: https://prozorro.gov.ua/search/products. У разі відсутності товару запропонованого учасником процедури закупівлі у відповідному переліку або у разі, якщо ступінь локалізації товару є меншим ніж 15 відсотків, замовник відхиляє тендерну пропозицію учасника на підставі абзацу 6 підпункту 2 пункту 41 Особливостей, а саме: тендерна пропозиція не відповідає вимогам, установленим у тендерній документації відповідно до абзацу 1 частини 3 статті 22 Закону.

**2. Технічні вимоги**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Технічні вимоги замовника** | | **Пропозиція Учасника \*ГОСТ, ДСТУ, ТУ та інші документи що підтверджують якість товару\*** |
| НайменуванняТовару | Автогрейдер з бульдозерним відвалом та розпушувачем |  |
| Кількість | 1 шт. |  |
| Експлуатаційна маса Автогрейдера ( без бульдозерного відвалу та розпушувача) | не менше 15 000 кг |  |
| Експлуатаційна маса Автогрейдера (з бульдозерним відвалом та розпушувачем) | не більше 17 000 кг |  |
| Тягове зусилля Автогрейдера | не менше 77 кН |  |
| Габаритні розміри автогрейдера | | |
| Довжина | не більше 8 900 мм |  |
| Ширина | не більше 2 625 мм |  |
| Висота | не більше 3 420 мм |  |
| Ширина бульдозерного відвалу | не менше 2 825 мм |  |
| Ширина грейдерного відвалу | не менше 3 960 мм |  |
| Висота грейдернего відвалу | не менше 600 мм |  |
| Боковий виніс відвалу мм | не менше 900 мм |  |
| Кліренс | не менше 430 мм |  |
| Максимальне заглиблення грейдерного відвалу Автогрейдера | не менше 500 мм |  |
| Автогрейдер повинен забезпечувати роботу грейдерного відвалу під нахилом від 0° до 90° з розворотом | не менше 360° |  |
| Колісна база Автогрейдера (відстань між віссю переднього мосту та середин заднього тандемного візка) | не більше 6 220 мм |  |
| Колія передніх/задніх коліс Автогрейдера | не менше 2 120 мм |  |
| Мінімальний радіус повороту Автогрейдера | не більше 7 300 мм |  |
| Максимальний кут повороту рами | Не менше 27 градусів |  |
| Максимальний кут розвороту колеса | Не менше 50 градусів |  |
| Розмір шин | не менше 17.5R25 |  |
| Двигун | | |
| Тип двигуна | Чотиритактний, дизельний двигун з турбонаддувом, водяним охолодженням, з передпусковим підігрівачем |  |
| Номінальна потужність | не менше  132 кВт/180 к.с., |  |
| Максимальна швидкість руху вперед | не менше 38 км/год |  |
| Максимальна швидкість руху назад | не менше 23 км/год |  |
| Ємність паливного баку Автогрейдера | не більше 300 л |  |

В комплектацію автогрейдера мають входити:

1. Передній відвал;
2. Розпушувач на п’ять зубів;
3. Поворотний круг основного ножа закритого типу;
4. Злом рами перед кабіною оператора;
5. Проблисковий маяк на кабіні;
6. Кондиціонер+обігрівач;
7. Робочі ліхтарі спереду;
8. Робочі ліхтарі ззаду;
9. Набір інструментів;
10. Керівництво з експлуатації.