**Додаток 2**

**до тендерної документації**

**ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ І ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

**Код ДК 021:2015 34140000-0-Великовантажні мототранспортні засоби (Автокран вантажопідйомністю 25т на автомобільному шасі 6х4)»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Найменування товару/технічних параметрів** | **Значення параметрів встановлені Замовником** | | **Характеристики, запропоновані учасником\*** |
| **1** | **Найменування товару** | **Автокран вантажопідйомністю 25т на автомобільному шасі 6х4** | | *Обов’язково зазначається найменування запропонованого Товару* |
| 1.1 | Кількість, шт | 1 | | |
| 1.2 | Марка шасі автомобіля | *Зазначається обов'язково* |  | |
| 1.3 | Модель шасі автомобіля | *Зазначається обов'язково* |  | |
| 1.4 | Країна виробництва шасі автомобіля | *Зазначається обов'язково* |  | |
| 1.5 | Виробник запропонованого товару | *Зазначається обов'язково* |  | |
| 1.6 | Країна походження запропонованого товару | *Зазначається обов'язково* |  | |
| 1.7 | Рік випуску, не раніше | 2022 |  | |
| 1.8 | Виконання двигуна, не менше | Євро-5 |  | |
| 1.9 | Потужність двигуна, не менше, кВт | 200 |  | |
| 1.10 | Колісна формула | 6х4 |  | |
| 1.11 | Вантажопідйомність крана, т, не менше | 25 |  | |
| 1.12 | Максимальний вантажний момент, тм не менше | 80 |  | |
| 1.13 | Ддовжина стріли автокрану, м, не менше | 28 |  | |
| 1.14 | Висота підйому при максимальному виліті стріли, м не менше | 19,5 |  | |
| 1.15 | Глибина опускання, м, не менше | 3 |  | |
| 1.16 | Висота підйому максимальна, м, не менше | 27 |  | |
| 1.17 | Виліт стріли, м, не менше | 20,0 |  | |
| 1.18 | Тип кабіни | Безкапотна |  | |
| 1.19 | Паливний бак, л, не менше. | 300 |  | |
| 1.20 | Гарантійний строк експлуатації з дати отримання покупцем товарів від постачальника, не менше | 12 місяців |  | |
| 1.21 | Додаткова комплектація | Універсальний автомобільний комплект, домкрат, вогнегасник |  | |
| 1.22 | Умови поставки | DDP відповідно правил тлумачення торгівельних термінів «ІНКОТЕРМС 2010» |  | |
| 1.23. | Товар | новий, не перебував в експлуатації, термін та умови його зберігання не порушені |  | |
| 1.24. | Товар | відповідає вимогам охорони праці, екології та пожежної безпеки |  | |
| 1.25. | Термін усунення недоліків або заміни товару в межах гарантійного терміну, не більше | 20 робочих днів з моменту виявлення дефектів |  | |
| 1.26. | Поставка товару, не пізніше | 5 (п’яти) календарних днів від дати підписання Договору |  | |

**\*Учасник торгів повинен зазначити:**

- технічні та/або інші характеристики запропонованого Товару в повному обсязі, що підтверджують відповідність Товару вимогам Замовника (у разі надання еквіваленту Товару, вказати технічні характеристики запропонованого еквіваленту Товару).

**Посада, прізвище, ініціали, підпис керівника чи уповноваженої особи Учасника**