**Додаток 4**

*до тендерної документації*

**Інформація**

**про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та технічна специфікація до предмета закупівлі**

**1. Предмет закупівлі:** **«Ворота промислові» ДК 021:2015 44221300-8 Ворота.**

**2. Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Технічні характеристики, які вимагаються Замовником** | | **Кількість** |
| 1 | Ширина | 3900 | 1шт. |
| 2 | Висота | 4000 |
| 3 | Перемичка | 480 |
| 4 | Тип Направляючих | STL |
| 5 | Бічний Простір W1 | 600 |
| 6 | Бічний Простір W2 | 600 |
| 7 | Кількість Циклів Пружини | 25000 |
| 8 | Покриття Пружин | Чорне |
| 9 | Тип Панелі | N |
| 10 | Структура Панелі | Woodgrain |
| 11 | Колір | RAL 7016 |
| 12 | Скління | TИП A-3 |
| 13 | Тип Скління | TИП A-3 |
| 14 | Кількість Засклених Панелей | 1 |
| 15 | Розташування Засклених Панелей | 3 панель |
| 16 | Кількість Скління в Панелі | 4 |
| 17 | Структура Скла | Стандарт |
| 18 | Колір Рами Скління | RAL 9005 |
| 19 | Спосіб Відкриття | Ланц. редуктор |
| 20 | Ригель (Ручна Засувка) | 1 |
| 21 | Монтажні Елементи | Стандарт |
| 22 | Внутрішній Колір Стулки | Стандарт |
| 23 | Мінімальна Глибина Гаражу | 4600 |
| 24 | Номер Декларації Про Характеристики | 1201/CPR/2023 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Технічні характеристики, які вимагаються Замовником** | | **Кількість** |
| 1 | Ширина | 3900 | 1шт. |
| 2 | Висота | 4000 |
| 3 | Перемичка | 480 |
| 4 | Тип Направляючих | STL |
| 5 | Бічний Простір W1 | 600 |
| 6 | Бічний Простір W2 | 600 |
| 7 | Кількість Циклів Пружини | 25000 |
| 8 | Покриття Пружин | Чорне |
| 9 | Тип Панелі | N |
| 10 | Структура Панелі | Woodgrain |
| 11 | Колір | RAL 7016 |
| 12 | Прохідні двері | Так |
| 13 | Напрямок Відкриття | Правий |
| 14 | Скління | TИП A-3 |
| 15 | Тип Скління | TИП A-3 |
| 16 | Кількість Засклених Панелей | 1 |
| 17 | Розташування Засклених Панелей | 3 панель |
| 18 | Кількість Скління в Панелі | 3 |
| 19 | Структура Скла | Стандарт |
| 20 | Колір Рами Скління | RAL 9005 |
| 21 | Тип Прохідних Дверей | Стандарт |
| 22 | Розташування Прохідних Дверей | В центрі |
| 23 | Замок у Прохідних Дверях | Стандарт |
| 24 | Дверний Доводчик | З рейкою |
| 25 | Обмежувач Відчинення Прох. Дверей | Так |
| 26 | Пофарбована Дверна Фурнітура | Так |
| 27 | Колір Дверної Фурнітури | RAL 7016 |
| 28 | Колір Завісів Прохідних Дверей | RAL 7016 |
| 29 | Колір Наж. Ручки Прох. Дверей | Чорна |
| 30 | Колір Нижньої/Верхньої Фурнітури | RAL 7016 |
| 31 | Спосіб Відкриття | Ланц. редуктор |
| 32 | Тип Фурнітури Прох.Дверей | Нажимна-нажимна |
| 33 | Ригель (Ручна Засувка) | 1 |
| 34 | Монтажні Елементи | Стандарт |
| 35 | Внутрішній Колір Стулки | Стандарт |
| 36 | Мінімальна Глибина Гаражу | 4600 |
| 37 | Номер Декларації Про Характеристики | 1201/CPR/2023 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Технічні характеристики, які вимагаються Замовником** | | **Кількість** |
| 1 | Ширина | 3550 | 1шт. |
| 2 | Висота | 3550 |
| 3 | Перемичка | 480 |
| 4 | Тип Направляючих | STL |
| 5 | Бічний Простір W1 | 600 |
| 6 | Бічний Простір W2 | 600 |
| 7 | Кількість Циклів Пружини | 25000 |
| 8 | Покриття Пружин | Чорне |
| 9 | Тип Панелі | N |
| 10 | Структура Панелі | Woodgrain |
| 11 | Колір | RAL 7016 |
| 12 | Прохідні двері | Так |
| 13 | Напрямок Відкриття | Правий |
| 14 | Скління | TИП A-3 |
| 15 | Тип Скління | TИП A-3 |
| 16 | Кількість Засклених Панелей | 1 |
| 17 | Розташування Засклених Панелей | 3 панель |
| 18 | Кількість Скління в Панелі | 3 |
| 19 | Структура Скла | Стандарт |
| 20 | Колір Рами Скління | RAL 9005 |
| 21 | Тип Прохідних Дверей | Стандарт |
| 22 | Розташування Прохідних Дверей | В центрі |
| 23 | Замок у Прохідних Дверях | Стандарт |
| 24 | Дверний Доводчик | З рейкою |
| 25 | Обмежувач Відчинення Прох. Дверей | Так |
| 26 | Пофарбована Дверна Фурнітура | Так |
| 27 | Колір Дверної Фурнітури | RAL 7016 |
| 28 | Колір Завісів Прохідних Дверей | RAL 7016 |
| 29 | Колір Наж. Ручки Прох. Дверей | Чорна |
| 30 | Колір Нижньої/Верхньої Фурнітури | RAL 7016 |
| 31 | Спосіб Відкриття | Ланц. редуктор |
| 32 | Тип Фурнітури Прох.Дверей | Нажимна-нажимна |
| 33 | Ригель (Ручна Засувка) | 1 |
| 34 | Монтажні Елементи | Стандарт |
| 35 | Внутрішній Колір Стулки | Стандарт |
| 36 | Мінімальна Глибина Гаражу | 4150 |
| 37 | Номер Декларації Про Характеристики | 1201/CPR/2023 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Технічні характеристики, які вимагаються Замовником** | | **Кількість** |
| 1 | Ширина | 3440 | 2шт. |
| 2 | Висота | 3850 |
| 3 | Перемичка | 480 |
| 4 | Тип Направляючих | STL |
| 5 | Бічний Простір W1 | 600 |
| 6 | Бічний Простір W2 | 600 |
| 7 | Кількість Циклів Пружини | 25000 |
| 8 | Покриття Пружин | Чорне |
| 9 | Тип Панелі | N |
| 10 | Структура Панелі | Woodgrain |
| 11 | Колір | RAL 7016 |
| 12 | Прохідні двері | Так |
| 13 | Напрямок Відкриття | Правий |
| 14 | Скління | TИП A-3 |
| 15 | Тип Скління | TИП A-3 |
| 16 | Кількість Засклених Панелей | 1 |
| 17 | Розташування Засклених Панелей | 3 панель |
| 18 | Кількість Скління в Панелі | 3 |
| 19 | Структура Скла | Стандарт |
| 20 | Колір Рами Скління | RAL 9005 |
| 21 | Тип Прохідних Дверей | Стандарт |
| 22 | Розташування Прохідних Дверей | В центрі |
| 23 | Замок у Прохідних Дверях | Стандарт |
| 24 | Дверний Доводчик | З рейкою |
| 25 | Обмежувач Відчинення Прох. Дверей | Так |
| 26 | Пофарбована Дверна Фурнітура | Так |
| 27 | Колір Дверної Фурнітури | RAL 7016 |
| 28 | Колір Завісів Прохідних Дверей | RAL 7016 |
| 29 | Колір Наж. Ручки Прох. Дверей | Чорна |
| 30 | Колір Нижньої/Верхньої Фурнітури | RAL 7016 |
| 31 | Спосіб Відкриття | Ланц. редуктор |
| 32 | Тип Фурнітури Прох.Дверей | Нажимна-нажимна |
| 33 | Ригель (Ручна Засувка) | 1 |
| 34 | Монтажні Елементи | Стандарт |
| 35 | Внутрішній Колір Стулки | Стандарт |
| 36 | Мінімальна Глибина Гаражу | 4450 |
| 37 | Номер Декларації Про Характеристики | 1201/CPR/2023 |

***\*Для остаточних замірів розмірів воріт переможець процедури закупівлі направляє кваліфікованого спеціаліста для уточнення розмірів до моменту дати заключення договору.***

*Якщо у цій специфікації містяться посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент».*

*Якщо ця технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, таке посилання є необхідним та обґрунтованим. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент».*

3) Конструкція та технічні характеристики повинні відповідати вимогам технічного завдання, технічним вимогам виробника та забезпечувати мінімальні втрати тепла в опалювальний період.

4) Панелі воріт, фурнітура, вузли та механізми воріт повинні бути якісними та надійними. Товар повинен мати Сертифікат якості товару – завірену копію (мовою Виробника - оригінал, копію сертифіката (паспорта) з перекладом на українську мову, якщо оригінал іншою мовою).

5) Компанія - постачальник проводить демонтажні, монтажні і пусконалагоджувальні роботи та сервісне обслуговування воріт протягом гарантійного терміну – **3 років,** **з викликом майстра на протязі 3 години та 24/7, в разі неможливості відкриття воріт Замовником.**

6) Товар, запропонований учасником, повинен відповідати вимогам ДСТУ, санітарним нормам та умовам даної тендерної документації. Запропонований товар повинен бути без дефектів та мати упаковку без пошкоджень. Якість товару повинна відповідати Держстандартам або ТУ згідно законодавства України та іншим нормативно-технічним вимогам. Всі матеріали, з яких виготовлений товар, повинні бути якісними та дозволеними для використання в Україні.

7) Поставка товару передбачає надання комплексу супутніх послуг, вартість яких включається у ціну за одиницю виміру товару та ціну тендерної пропозиції. Поставка товару супроводжується наступними супутніми послугами:

- доставка товару до місця поставки, включаючи навантаження, розвантаження, транспортні, експедиційні та інші послуги з доставки;

- демонтаж старих конструкцій;

- монтаж конструкцій (воріт в зібраному вигляді) на об’єкті у місці поставки;

- враховуючи стратегічну важливість об’єкта замовника, учасник/переможець гарантує, що у разі укладення з ним договору про закупівлю, він негайно за зверненням замовника прибуває за місцем встановлення товару для усунення несправностей товару. (надати гарантійний лист)

8) Надати оригінал листа, в якому зазначити гарантійний термін (строк), запропонованого товару не менше 10 років. Завірену копію документів що постачальник являється дилером або виробником даного товару.

9) Для остаточних замірів розмірів воріт переможець процедури закупівлі направляє кваліфікованого спеціаліста для уточнення розмірів до моменту дати заключення договору.

10) Товар повинен бути новим та таким, що не був у використанні та не був відновленим.

11) Ціна Тендерної пропозиції включає вартість уточнюючих замірів воріт, доставки товару до місця встановлення товару, включаючи навантаження, розвантаження, транспортні, експедиційні та інші послуги з доставки, монтаж конструкцій (воріт в зібраному вигляді), на об’єкті у місці поставки.

12) Учасник забезпечує контроль якості товару, що постачається. Неякісний товар (з вини постачальника) підлягає обміну (протягом 14-ти календарних днів).

11) При невідповідності якості товару встановленим вимогам, постачальник зобов’язаний за власний кошт замінити такий товар.

12) Товар, що постачається повинен бути належної якості та підтверджуватись сертифікатами відповідності, мати відповідне маркування виробника.

13) Товар не повинен бути виробництва — резидентів російської федерації/республіки білорусь державної форми власності, юридичних осіб, створених та/або зареєстрованих відповідно до законодавства російської федерації/республіки білорусь, та юридичних осіб, кінцевими бенефіціарними власниками (власниками) яких є резиденти російської федерації/республіки білорусь, та/або у фізичних осіб (фізичних осіб — підприємців) — резидентів російської федерації/республіки білорусь.

14) заповнений та підписаний проєкт договору;

15) документи, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника закупівлі щодо підпису договору (паспорт);

16) установчі документи учасника (Статут, Положення, інший установчий документ в залежності від організаційно-правової форми);

17) копія свідоцтва про державну реєстрацію (для юридичних осіб та суб’єктів підприємницької діяльності) у (разі наявності) або Виписка з Єдиного державного реєстру юридичної та фізичних осіб – підприємств із зазначенням відповідних відомостей;

18) завірена підписом учасника довідка, яка містить реквізити та контактні дані учасника, із зазначенням: назви, коду ЄДРПОУ, розрахункових реквізитів учасника, виду оподаткування, місцезнаходження, поштової адреси, телефону, електронної адреси; відомостей про контактну особу (прізвище, ім’я, по-батькові, посада, контактний телефон);