**Додаток № 2 до Оголошення**

**про проведення спрощеної закупівлі**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ДЕФЕКТНИЙ АКТ** | | | | | | |
|  | | |  | | | |
| на Поточний ремонт з облаштуванням приміщень (як найпростіше укриття для  персоналу та вихованців закладу) приміщень КНП "Хмельницький спеціалізований будинок дитини" по вул.  Пулюя, 4 в м. Хмельницькому | | | | | | |
|  | | |  | | | |
|  | | |  | | | |
| Об'єми робіт | | | | | | |
| №  Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | | Одиниця  виміру | Кількість | Примітка | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від  вапняної фарби | | м2 | 130,65 |  | |
| 2 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та  стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 | | м2 | 183,01 |  | |
| 3 | Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині  будівлі цементно-вапняним розчином при товщині  накиді до 10 мм | | м2 | 73,94 |  | |
| 4 | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені  будівлі цементно-вапняним або цементним розчином  по каменю та бетону | | м2 | 183,01 |  | |
| 5 | Готування важких опоряджувальних цементно-  вапняних розчинів | | м3 | 4,2 |  | |
| 6 | Ґрунтування обштукатурених поверхонь  протигрибковою сумішшю | | м2 | 86,67 |  | |
| 7 | Улаштування вертикальної двокомпонентної  полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із  застосуванням матеріалів ТМ Сеrеsіt за 2 рази  товщиною 2,5 мм | | м2 | 72,96 |  | |
| 8 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші  Cerezit CN-69 товщиною 5 мм | | м2 | 56 |  | |
| 9 | Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини  стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 | | м2 | 56 |  | |
| 10 | Вапняне фарбування нових поверхонь стін всередині  будівлі по штукатурці | | м2 | 366,16 |  | |
| 11 | Вапняне фарбування нових поверхонь стель всередині  будівлі по штукатурці | | м2 | 200,14 |  | |
| 12 | Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття  понад 10 м2 | | м2 | 217,15 |  | |
| 13 | Улаштування плінтусів дерев'яних | | м | 139,2 |  | |
| 14 | Фарбування олійними сумішами раніше пофарбованих  плінтусів та галтелей усередині будівлі | | м2 | 8,34 |  | |
| 15 | Ремонт штукатурки прямолiнiйних укосiв всерединi  будiвлi | | м2 | 9,9 |  | |
| 16 | Готування важких опоряджувальних цементно-  вапняних розчинів | | м3 | 0,4356 |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 17 | (Демонтаж) Улаштування цементної стяжки товщиною  20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2 | м2 | 117,4 |  |
| 18 | Виправлення профілю основ щебеневих з додаванням  нового матеріалу | м2 | 117,14 |  |
| 19 | Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із  цегли | м3 | 0,75 |  |
| 20 | Готування важких опоряджувальних цементно-  вапняних розчинів | м3 | 0,18 |  |
| 21 | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з  відбиванням штукатурки в укосах | шт | 3 |  |
| 22 | Знімання засклених віконних рам | м2 | 4,05 |  |
| 23 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з  відбиванням штукатурки в укосах | шт | 4 |  |
| 24 | Знімання дверних полотен | м2 | 7,44 |  |
| 25 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками  площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах  житлових і громадських будівель | м2 | 4,05 |  |
| 26 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними  блоками площею до 2 м2 з металопластику у  перегородках | м2 | 11,15 |  |
| 27 | Улаштування перегородок з металопластику | м2 | 4,26 |  |
| 28 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по  бетонній основі площею до 20 м2 | м2 | 122,66 |  |
| 29 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки  додавати або виключати | м2 | 122,66 |  |
| 30 | Приготування розчину | м3 | 6,25 |  |
| 31 | Улаштування обмазувальної гідроізоляції | м2 | 45,89 |  |
| 32 | Улаштування перегородок на металевому однорядному  каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або  гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у  житлових і громадських будівлях | м2 | 27,39 |  |
| 33 | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою | м2 | 27,39 |  |
| 34 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на  розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2  понад 12 до 20 шт | м2 | 13,8 |  |
| 35 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині  із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7  до 12 шт | м2 | 13,15 |  |
| 36 | Прокладання трубопроводів каналізації з  поліетиленових труб діаметром 50 мм | м | 3 |  |
| 37 | Прокладання трубопроводів каналізації з  поліетиленових труб діаметром 100 мм | м | 1 |  |
| 38 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб  поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром  20 мм | м | 8 |  |
| 39 | Установлення унітазів | к-т | 1 |  |
| 40 | Установлення умивальників | к-т | 1 |  |
| 41 | Установлення баків розширювальних місткістю від 0,1  м3 до 0,4 м3 | бак | 1 |  |
| 42 | Установлення змішувачів | шт | 2 |  |
| 43 | Установлення трапів | к-т | 1 |  |
| 44 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій  проводці, 2-клавішних | шт | 7 |  |
| 45 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які  встановлюються в підвісних стелях, | шт | 19 |  |
| 46 | Пробивання борозен в цегляних стінах | м | 7 |  |
| 47 | Прокладання проводів при схованій проводці в борознах | м | 58 |  |
| 48 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу  при схованій проводці | шт | 1 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 49 | Поліпшене олійне фарбування раніше пофарбованих  дверей усередині будівлі розбіленим колером з  розчищенням старої фарби до 10% | м2 | 10,8 |  |
| 50 | Поліпшене олійне фарбування раніше пофарбованих  стін усередині будівлі розбіленим колером з  розчищенням старої фарби до 10% | м2 | 31,56 |  |
| 51 | Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше  пофарбованих сталевих труб | м2 | 9,2 |  |
| 52 | Опорядження стін вагонкою | м2 | 25,25 |  |
| 53 | Опорядження стель вагонкою | м2 | 5,25 |  |
| 54 | Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних  плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої  суміші | м2 | 9,36 |  |
| 55 | Улаштування плінтусів на розчині із сухої клеючої суміші | м2 | 1,91 |  |
| 56 | Забивання борозен в бетонних стелях | м | 120,5 |  |
| 57 | Готування важких опоряджувальних цементно-  вапняних розчинів | м3 | 0,133 |  |
| 58 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з  відбиванням штукатурки в укосах | шт | 1 |  |
| 59 | Знімання дверних полотен | м2 | 2,76 |  |
| 60 | Монтаж конструкцій металевих дверей вхідної групи | т | 0,15 |  |
| 61 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т | т | 0,107 |  |
| 62 | Виготовлення металоконструкцій огорожі | т | 0,107 |  |
| 63 | Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше  пофарбованих сталевих труб | м2 | 14,3 |  |
| 64 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами  [фальшстіни] по металевому каркасу | м2 | 54,96 |  |
| 65 | Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь  підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими  листами. | м2 | 19,74 |  |
| 66 | Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із  металевих профілів | м2 | 19,74 |  |
| 67 | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою | м2 | 54,96 |  |
| 68 | Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit" | м2 | 19,74 |  |
| 69 | Полiпшене фарбування водоемульсiйними сумiшами  стін пiдготовлених пiд фарбування | м2 | 54,96 |  |
| 70 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами стель по збірних  конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 19,74 |  |
| 71 | Демонтаж вимикачів | шт | 1 |  |
| 72 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій  проводці, 2-клавішних | шт | 1 |  |
| 73 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які  встановлюються в підвісних стелях, | шт | 1 |  |
| 74 | Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну | м3 | 28 |  |
| 75 | Виправлення профілю основ щебеневих з додаванням  нового матеріалу | м2 | 30,2 |  |
| 76 | Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли | м3 | 1,92 |  |
| 77 | Вимощення з бетону товщиною покриття 10 см | м2 | 30,2 |  |
| 78 | Приготування важкого бетону з щебеню, клас бетону  В20 | м3 | 3,38 |  |
| 79 | Укладання металевої сітки в цементно-бетонне  покриття | м2 | 30,2 |  |
| 80 | Гідроізоляція неоштукатурених поверхонь бетонних і  залізобетонних конструкцій матеріалами проникаючої  капілярної дії системи "Пенетрон", перший шар,  поверхня горизонтальна | м2 | 30,2 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 81 | Гідроізоляція неоштукатурених поверхонь бетонних і  залізобетонних конструкцій матеріалами проникаючої  капілярної дії системи "Пенетрон", кожен наступний  шар, поверхня горизонтальна | м2 | 30,2 |  |
| 82 | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені  будівлі цементно-вапняним або цементним розчином  по каменю та бетону | м2 | 15,8 |  |
| 83 | Готування важких опоряджувальних цементно-  вапняних розчинів | м3 | 0,295 |  |
| 84 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т | т | 0,087 |  |
| 85 | Виготовлення металоконструкцій огорожі | т | 0,087 |  |
| 86 | Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше  пофарбованих сталевих труб | м2 | 14,3 |  |
| 87 | Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа | м2 | 8 |  |

Примітка:

У разі посилання на конкретні торгівельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника – вважати або «еквівалент», який відповідає зазначеним технічним характеристикам в ПКД.

Крім того, Учасник повинен виконувати роботи, що передбачені в технічному завданні, з матеріалів, які повинні бути якісними та відповідати вимогам встановлених ДСТУ, ГОСТ, національних стандартів та чинному законодавству. Про що у складі пропозицій надати гарантійний лист.

Усі матеріали та обладнання, що монтуватимуться, повинні бути новими та такими, що не були у використанні, про що учасник надає гарантійний лист у складі своєї пропозиції.

Учасник повинен надати копію діючого сертифікату ISO 9001:20.., який виданий на ім’я учасника та дійсний протягом всього терміну надання послуг; копію діючого сертифікату ISO 14001:20.., який виданий на ім’я учасника та дійсний протягом всього терміну надання послуг.