Author: 1

Додаток №5
 до Оголошення

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
на закупівлю:
Поточний ремонт- заміна котла Володимирівської філії Ліцею «Нова школа» Катеринівської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської області за адресою: с. Володимирівка, вул. Шевченка, 32 
 (ДК 021:2015 – 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)

1.	Технічне завдання
1 | 2 | 3 | 4 | 5

1

СН204-502

Установка для зварювання ручного дугового
[постійного струму]

маш. год

8,004

2 | +СН270-115 | Дрилі електричні | маш. год | 0,38
3 | +СН270-135 | Перфоратори електричні | маш. год | 0,09
4 | +С111-1513 | Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,00317

5

+С111-1638
варіант 1

Круги відрізні, діаметр 230 мм

шт

4

6

+С111-1638
варіант 2

Круги відрізні, діаметр 125 мм

шт

10

7

+С113-4
варіант 1

Труба профільна 30х30

м

4

8

+С113-4
варіант 2

Полоса ППЕ товщ.4мм

м

2

9

+С113-137
варіант 1

Труби сталеві 50*2,5мм

м

4

10

+С130-10
варіант 1

Група безпеки котла 1*

шт

2

11 | С130-37 | Болти з гайками та шайбами, діаметр 8 мм | т | 0,0026
12 | С130-40 | Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм | т | 0,01039

13

+С130-257
варіант 1

Труба 1м нерж/оц 0,8мм 250/320

шт

1

Умови виконання робіт - роботи виконуються в будівлі, яка експлуатується за своїм функціональним призначенням .
Об’єми робіт:
.

1 | 2 | 3 | 4 | 5

14

+С130-257
варіант 2

Труба 0,5м нерж/оц 0,8мм 250/320

шт

1

15

+С130-257
варіант 3

Трійник 87* д.250/320 нерж/оц. 0,8мм

шт

1

16

+С130-433
варіант 1

Котел Kronas Unic New 62kw

шт

1

17

+С130-508
варіант 1

Насос циркуляційний Lider LPA 40-19/1000

шт

1

18

+С130-644
варіант 1

Матеріали для монтажнозварювальних робіт

комплект

1

19

+С1630-4
варіант 1

Кран SD вода ручка 2 г/ш

шт

2

20

+С1630-4
варіант 2

Кран SD вода ручка 2 г/г

шт

8

21

+С1630-4
варіант 3

Кран SD вода метелик 1 г/ш

шт

2

22

+С1630-4
варіант 4

Кран SD вода метелик 3/4 г/ш

шт

2

23

+С1630-4
варіант 5

Кран SD вода метелик 1/2 г/ш PN40

шт

2

24

+С1630-66
варіант 1

Засувка чавуна Баттерфляй PN16 DN65
2*1/2*

шт

1

25

+С1630-106
варіант 1

Фільтр SD2

шт

4

26

+С1630-118
варіант 1

Кутник (50) 2 внутр.-2 внутр.чавун

шт

4

27

+С1630-118
варіант 2

Кутник (50) 2 внутр.-2 зовн.чавун

шт

3

	
	
1 | 2 | 3 | 4 | 5

28

+С1630-118
варіант 3

Відвід стальний 50

шт

10

29

+С1630-118
варіант 4

Муфта стальна 50

шт

6

30

+С1630-118
варіант 5

Контргайка стальна 50

шт

6

31

+С1630-118
варіант 6

Згін стальний 50

шт

6

32

+С1630-118
варіант 7

Розповітрювач 1/2 №707  (латунь)

шт

1

33

+С1630-118
варіант 8

Ніпель латунь 1/2 зовн.-3/4 зовн.

шт

2

34

+С1630-118
варіант 9

Ніпель латунь 1 зовн.-1/2 зовн.

шт

2

35

+С1630-118
варіант 10

Кутник латунь 1 зовн.-1 внутр.(нікель)

шт

2

36

+С1630-118
варіант 11

Кутник латунь 3/4 внутр.-3/4 внутр.(нікель)

шт

2

37

+С1630-118
варіант 12

Кутник латунь 1/2 зовн.-1/2 зовн.(нікель)

шт

2

38

+С1630-118
варіант 13

Гільза для погружн.датчика 50мм

шт

2

39

+С1630-118
варіант 14

Муфта латунь 1/2 внутр.-1/2 внутр. (нікель)

шт

2

40

+С1630-118
варіант 15

Муфта стальна 15

шт

4

41

+С1630-118
варіант 16

Прокладка фланцева биконитова д.50

шт

4

42

+С1630-986
варіант 1

Термометр задн.підключ.1/2 65мм
120*Сштуцер 50мм

шт

2

43

+С1632-24
варіант 1

Пакля Unigarn 100г

шт

2

44

+С1632-24
варіант 2

Паста Unipak 75г

шт

1

 * - Всі посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи посилання на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва по тексту даної тендерної документації вживаються у значенні «або еквівалент».
            1.  До тендерної документації в обов’язковому порядку додається завірений виробником     оригінал сертифікату якості на котел.
2.	Гарантійний термін на надані послуги, що визначені цією документацією, повинен становити не менше одного року з дати виконаних робіт.
На підтвердження цього Учасник повинен надати гарантійний лист з точним зазначенням  гарантійного строку на надані послуги, що є предметом даної закупівлі.

3.	Послуги, які обов’язково надає Учасник включають в ціну: доставку та використання матеріалів, інструменту та обладнання Виконавця. 

4.	В процесі виконання робіт учасник – переможець надає замовнику копії/ю висновка/ів державної санітарно-епідеміологічної експертизи та/або сертифікат/ти відповідності на використані матеріали (якщо це передбачено законодавством).

5.	Учасник процедури закупівлі у складі пропозиції повинен надати документи, які підтверджують відповідність розрахунків ціни пропозиції електронних торгів згідно з обсягами поточного ремонту, визначеного замовником у Технічному завданні, з урахуванням нормативної потреби в трудових і матеріально-технічних ресурсах, необхідних для виконання поточного ремонту на об’єкті замовника, та поточних цін на вироби та будівельні матеріали, усіх витрат та ризиків учасника, а саме:
-	Договірна ціна, розрахунок договірної ціни в інформаційній моделі (в програмному комплексі АВК останньої редакції) у форматі (.imd) згідно вартості пропозиції учасника, визначеної останнім при поданні такої пропозиції;
-	Пояснювальна записка до договірної ціни;
-	Локальні кошториси;
-	Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису;
-	Розрахунок вартості матеріальних ресурсів (в межах середньо-регіональних цін);
-	Розрахунок вартості експлуатації будівельних машин та механізмів;
-	Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису;
-	Дефектний акт;
-	Календарний графік виконання робіт.