**Додаток 3**

*до тендерноїдокументації на закупівлю –*

*ДК 021:2015 "Єдинийзакупівельний словник"*

 *– 09110000-3 - Твердепаливо*

*(паливнібрикети з твердихпоріддеревини)*

**Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі**

1. До ціни тендерної пропозиції включаються наступні витрати:

* податки і збори, обов’язкові платежі, що сплачуються або мають бути сплачені згідно з чинним законодавством;
* витрати на поставку товару до місця поставки (передачі) товару;
* навантаження, розвантаження, зважування;
* інші витрати, передбачені для товару даного виду згідно з чинним законодавством та тендерною документацією.

2. Поставка (передача) товару здійснюється транспортом учасника-переможця згідно наданих заявок замовником по графіку. Учасник повинен в складі тендерної пропозиції надати гарантійний лист (від учасника торгів) щодо забезпечення поставки паливних брикетів протягом строку (терміну) поставки (передачі) товару, згідно наданих заявок замовником, а також зазначити можливість поставки дрібними партіями до 5,0 тонн.

3. Строк (термін) поставки (передачі) товару: **до 31.12.2022 р.**

4. Розвантаження товару здійснюється за рахунок та силами учасника-переможця,про що Учасник в складі пропозиції повинен надати гарантійний лист.

5. Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні відповідати встановленим/зареєстрованим діючим нормативним актам діючого законодавства (державним стандартам (технічним умовам)), які передбачають застосування заходів із захисту довкілля.

6. Кількість, обсяг поставки та інші характеристики товару: **33,0 тонн.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №з/п | Найменування товару | Технічні, якісні характеристики товару |
| 1.  | Паливні брикети з твердих порід деревини | Вологість – до 10,0 %Зольність – до 1,0 %Нижча теплота згоряння на робочий стан пробипалива – неменше 17,5 МДж/кг.Щільність – не меншеніж 1100 кг/м3.Вмістзагальної сірки - не більше 0,08%Вмістдрібнихчастинокрозміромменшеніж 15мм –не більше8 %Вміст хлору - не більше 0,02%Вміст азоту - не більше 0,3%Вміст доміщок– відсутнійЦезій -137 - не більше 600 Бк/кгСтронцій – 90 - не більше 60 Бк/кгДовжина - від 10мм до 400ммТовщина - від 25мм до 75ммБрикети мають бути з деревини листяних порід, прямокутні,з внутрішніми порожнинами,виготовлені за технологієюPiniKay |

8. Фасування товару: в поліетиленових пачках по 10 кг, розміщені на піддонах загальною вагою - 1 тонна +/-5%, та додатково захищені від попадання вологи (стрейчплівкою, або запаяні поліетиленом).

9. Місце поставки (передачі) товару: вул.Танащишина.1, с. Яришів, Могилів - Подільський р-н, Вінницька обл., 24024.