**Додаток 2**

*до тендерної документації*

**ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ**

для закупівлі код згідно **ДК 021:2015: 34120000-4 – Мототранспортні засоби для перевезення 10 і більше осіб (Шкільний автобус)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Орієнтовне зображення | Характеристики | |
| C:\Users\Admin\Desktop\Тендер\2024\Автобус\D093S2.png  C:\Users\Admin\Desktop\Тендер\2024\Автобус\автобус.jpg  C:\Users\Admin\Desktop\Тендер\2024\Автобус\468700279.jpg | Призначення | Шкільний |
| Довжина, мм | 8000 або більше |
| Ширина, мм | 2300 або більше |
| Висота, мм | 2780 або більше |
| Колісна база, мм | 4200 або більше |
| Повна маса, кг | 7500 або більше |
| Максимальна швидкість руху, км/год | 70 |
| Двигун | Ashok Leyland, ISUZU або краще |
| Екологічний клас | Euro 5 |
| Об’єм двигуна, л | 5,193 або більше |
| Потужність двигуна, кВт | 114 або більше |
| Крутний момент двигуна, Нм | 419 або більше |
| Коробка передач | Механічна, п’яти- або шести-ступенева |
| Підвіска передня | Залежна, ресорна |
| Підвіска задня | Залежна, ресорна або залежна, пневматична або залежна, пневморесорна |
| Рульове управління | Інтегральна або з гідропідсилювачем |
| Гальмівна система | Двоконтурна з пневматичним приводом та антиблокуючою системою гальм або двоконтурна гідравлічна з підсилювачем |
| Система опалення | Рідинна |
| Колір | Жовтий |
| Пасажиромісткість, чол | 29 або більше |
|  |  |

Автобус має бути виготовлений згідно вимог «ДСТУ 7013:2009».

Гарантійний строк – 2 роки або 100 000 км пробігу.

Виробництво 2024 року.