**ДОДАТОК 2**

*до тендерної документації*

*Подається у вигляді, наведеному нижче на фірмовому бланку.*

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ**

**ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, ІНШІ УМОВИ**

на закупівлю

за кодом ДК 021:2015 **- 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь (Послуги машин причіпних для ямкового ремонту асфальтобетонного покриття струменево-ін’єкційним методом)**

Кожен Учасник повинен представити в своїй пропозиції таблицю відповідності технічним вимогам Замовника (загальних, технічних та організаційних положень) з коментарем щодо кожного пункту у стверджувальній формі відповідно до форми:

|  |  |
| --- | --- |
| **Вимоги Замовника** | **Відповідність пропозиції вимогам Замовника** |
| 1. ***Загальні положення*** |  |
| Обсяг закупівлі (площа покриття, яка підлягає ремонту) складає: **6 500 м2**, асаме: **- при глибині вибоїни до 30 мм – 4 000 м2,**   * **при глибині вибоїни до 40 мм – 2 000 м2,** * **при глибині вибоїни до 50 мм – 500 м2.**   Надання послуг здійснюється у відповідності до затвердженого Плану поточного ремонту балансових об’єктів вулично-шляхової мережі та заявок Замовника до 01 жовтня 2024 року.  Гарантія на виконані роботи повинна бути **не менше 12 місяців**. | Підтвердження |
| Учасник повинен забезпечити надання послуг Замовнику по кількості, номенклатурі та за ціною, що визначається в специфікації до укладеного Договору за результатами проведених торгів, у строки не більше одного робочого дня з моменту отримання Учасником заявки від Замовника. | Підтвердження |
| Місце надання послуг:вулично-шляхова мережаДеснянського району м. Києва. | Підтвердження |
| Розрахунки проводяться шляхом перерахування Замовником коштів на розрахунковий рахунок Переможця після надання послуг, на підставі актів виконаних робіт. | Підтвердження |
| Учасник розраховує ціну своєї пропозиції за ціною заливки 1 м2 у відповідності до глибини, включаючи вартість паливно-мастильних матеріалів, послуг водія і одного працівника, які мають право на керування такою технікою (працівники мають бути атестовані та мати відповідні документи), доставки установки в технічно справному стані для використання її у виробничій діяльності на об’єктах Замовника та з урахуванням вартості бітумної емульсії та щебеню. Матеріали (емульсія, щебінь), які буде використовувати Учасник відповідають діючим ДСТУ, якість яких підтверджується сертифікатами відповідності. Учасник у період виконання робіт обов’язково повинен мати в наявності паспорти, що видаються виробником продукції.  Обслуговування та ремонт техніки у разі потреби забезпечується Учасником. | Підтвердження |
| ***2. Технічні положення*** |  |
| Послуги надаються з використанням машини для ліквідації вибоїн – не менше 2 (двох одиниць).  Транспортні засоби, які надають послуги, повинні мати справний технічний стан і відповідати всім вимогам для використання їх в роботі.  Під час ліквідації вибоїн машиною для ліквідації вибоїн струменевим методом при глибині ремонтної карти до 5 см роботи проводять у такій послідовності:  а) встановлення, перенесення, зняття дорожнього тимчасового огородження;  б) підготовка машини до роботи;  в) очищення вибоїн стисненим повітрям;  г) підґрунтовка вибоїн бітумною емульсією;  д) заповнення вибоїн сумішшю щебеню фр. 2-5 мм з бітумною емульсією;  є) посипання поверхні щебенем необробленим в’яжучим. | Підтвердження |
| Під час виконання робіт Замовник має право за участю Учасника проводити відбір проб та матеріалів, що використовуються зі складанням відповідного акту відбору та передачею відібраних зразків до незалежної державної дорожньої лабораторії. Учасник зобов’язується повністю сплачувати всі витрати, пов’язані з проведенням випробувань перевірки якісних характеристик використовуваних матеріалів, з подальшим наданням протоколів випробувань Замовнику. Відбір проб може відбуватися: на початку робіт / при зміні матеріалів постачальника / за вимогою Замовника. | Підтвердження |
| ***3. Організаційні положення*** |  |
| Працівники Учасника повинні бути забезпечені форменним (спецодягом)  підвищеної видимості з елементами із світловідбивального матеріалу.  Машина оснащена світловими проблисковими маячками та світловими панелями, що слугує для попередження учасників дорожнього руху про проведення робіт на вулично-шляховій мережі. | Підтвердження |
| Учасник повинен мати власний (або орендований) причіп безпеки з транспортом для переміщення. | Підтвердження документально |

**Надані послуги мають відповідати наступним нормам і правилам:**

- ДСТУ-Н Б В.3.2-5:2016 «Настанова з ліквідації вибоїн покриття нежорсткого дорожнього одягу автомобільних доріг»;

- НПАОП 63.21-1.01-09 «Правила охорони праці під час будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг»;

- ДСТУ 3587:2022 «Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги. Вимоги до експлуатаційного стану»;

- ДСТУ 4100:2021 «Безпека дорожнього руху. Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила застосування»;

- ДСТУ 8749:2017 «Безпека дорожнього руху. Огородження та організація дорожнього руху в місцях проведення дорожніх робіт»;

- СОУ 42.1-37641918-071:2018 «Автомобільні дороги. Ресурсні елементні кошторисні норми на роботи з експлуатаційного утримання»;

- СОУ 42.1-37641918-035:2018 «Автомобільні дороги. Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи».

У разі зміни нормативної бази Замовник не зобов’язаний вносити відповідні зміни до технічного завдання. У такому випадку Учасник сам несе відповідальність за правильність складання документації.

*Учасник відповідає за наявність всіх необхідних дозволів, ліцензій на роботи, запропоновані на торги, та самостійно несе всі витрати за отримання таких дозволів, ліцензій.*

*У разі якщо пропозиція Учасника не відповідає технічним вимогам Замовника або Учасник не в змозі виконати умови (надання послуг/ виконання робіт, які визначені Замовником, пропозиція відхиляється.*

*У разі наявності в даному документі посилань на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, після такого посилання слід вважати в наявності вираз «або еквівалент».*

***Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою***