*Додаток 2*

*до тендерної документації*

**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ**

**Комплект ремонтний, код 44420000-0 «Будівельні товари» за ДК 021:2015**

Таблиця

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування товару\*** | **Позначення (індекс, артикул, номер, код) за каталогом товару, що пропонується до постачання, відповідно до номенклатури виробника\*\*** | **Одиниця виміру** | **Кількість** | **Виробник товару\*\*\*** | **Країна походження**  **товару\*\*\*\*** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | Комплект ремонтний повітророзподільника | KW-DBP-951 | шт | 5 |  |  |

***Примітка:*** *в таблиці (в стовпці 3) зазначено артикул відповідно до каталогу виробника «CAMOZZI» (Італія) «Пневматична апаратура»*

**Опис:** товар призначений для проведення регламентного обслуговування та ремонту дверного повітророзподільника CAMOZZI (Італія) типу DBP-951-11 з заміною елементів, що застосовуються у вагонах експлуатаційного парку метрополітену типу 81-7080, 81-7081 та їх модифікаціях та передбачений для встановлення на вагони згідно з робочою та/або конструкторською документацією заводів-виробників.

**Технічні та інші умови**

**1. Основні технічні характеристики дверного повітророзподільника:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Найменування характеристики** | **Показник** |
| **1** | **2** | **3** |
| 1 | Номінальний тиск, бар | 6 |
| 2 | Умовний прохід, мм | 8,5 |
| 3 | Номінальна напруга живлення, В | 75 DC |
| 4 | Габаритні розміри (ДхШхВ), мм | 256х100х148 |
| 5 | Маса, кг | 3,4 |

**2. Комплектність поставки товару:**

| **№**  **з/п** | **Найменування** | **Позначення (індекс, артикул, номер, код) за каталогом товару, що пропонується до постачання, відповідно до номенклатури виробника\*\*** | **Кількість, шт** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1. | Ремкомплект пневморозподільника, який складається з: | KW-600 | 3 |
| 1.1. | Плунжер | - | 1 |
| 1.2. | Кільце ущільнення соленоїда, 25х1,2 мм | - | 1 |
| 1.3. | Кільце ущільнення гільзи, 10х1,5 мм | - | 1 |
| 2. | Ремкомплект пневморозподільника, який складається з: | KW-951 | 2 |
| 2.1. | Кільце ущільнення пілоту, 3,5х1,5 мм | - | 4 |
| 2.2. | Кільце ущільнення золотника | - | 6 |
| 2.3. | Кільце ущільнення кришки | - | 2 |
| 2.4. | Манжета поршня, ø20 | - | 2 |
| 2.5. | Манжета поршня, ø14 | - | 1 |
| 2.6. | Манжета сепаратора | - | 6 |
| 2.7. | Прокладка | - | 1 |
| 2.8. | Пружина |  | 1 |
| 3. | Ремкомплект розподілювача, який складається з: | KW-338 | 1 |
| 3.1. | Сепаратор | - | 3 |
| 3.2. | Кільце ущільнення пілотного клапана, 3х1 мм | - | 2 |
| 3.3. | Манжета поршня | - | 2 |
| 3.4. | Ущільнення сепаратора | - | 4 |
| 3.5. | Пружина золотника | - | 1 |
| 4. | Манжета поршня | 12-016/6 | 2 |
| 5. | Кільце ущiльнююче | 458-33/1 | 2 |
| 6. | Кільце ущiльнююче | 468-33/1 | 2 |
| 7. | Кiльце ущільнююче | 452-35/47 | 4 |
| 8. | Кільце ущільнююче | 600-400/5N | 3 |
| 9. | Кiльце ущiльнююче | 600-450/6 | 3 |
| 10. | Кільце ущільнююче | 668/5 | 1 |
| 11. | Матеріал змащувальний (18 грам) | - | 1 |

**3. Умови поставки:**

3.1. Товар постачається новим, раніше не використовуваним, без механічних пошкоджень та виготовленим не раніше \_\_\_\_\_\_\_\_\_ року *(зазначається учасником рік виготовлення товару, який повинен бути не раніше 2023 року).*

3.2. Паковання товару забезпечує його збереження від механічних пошкоджень, атмосферних опадів під час транспортування, зберігання та проведення вантажно-розвантажувальних робіт.

3.3. Товар (партія товару) супроводжується документом(ами) виробника, що засвідчує(ють) якість товару: \_\_\_\_\_\_\_\_ *(зазначається учасником вид документа виробника (один або декілька), який(і) буде(уть) надано(і) під час поставки товару, згідно з таким переліком: паспорт, технічний паспорт, паспорт якості, сертифікат якості, керівництво/інструкція/настанова з/по експлуатації/використання(ю)).*

**4. Гарантійні зобовʼязання:**

4.1. Гарантійний строк на товар становить \_\_\_\_\_\_\_ місяців з дати прийняття товару Замовником *(учасником зазначається гарантійний строк на товар, який повинен бути не менше 12 місяців).*

***Посада, підпис, ім’я та прізвище уповноваженої особи учасника***

***Примітки:***

***1.****Дана технічна специфікація до предмета закупівлі встановлює сукупність основних технічних та інших умов до закупівлі та постачання товару, відповідність яким підтверджується учасником в тендерній пропозиції (за інформацією (умовами, вимогами), формою та змістом технічної специфікації до предмета закупівлі Замовника), та враховується під час укладання договору поставки та складання специфікації, що є його невідʼємною частиною (додатком).*

***2.****До символів (зірочок), зазначених в таблиці технічної специфікації до предмета закупівлі Замовника:*

***\**** *- учасник повинен чітко зазначити найменування товару (за наявності: тип, марку або інше), що пропонується до постачання;*

*\*\* - учасником зазначається позначення (індекс, артикул, номер, код) за каталогом товару, що пропонується до постачання, відповідно до номенклатури виробника. Але у будь-якому випадку товар повинен бути сумісним з дверним повітророзподільником типу DBP-951-11 виробництва CAMOZZI (Італія);*

***\*\*\**** *- зазначається учасником найменування виробника товару із зазначенням організаційно-правової форми (товариство з обмеженою відповідальністю, приватне підприємство тощо);*

***\*\*\*\**** *- зазначається учасником країна походження товару. Країною походження товару вважається країна, в якій товар був повністю вироблений або підданий достатній переробці відповідно до критеріїв встановлених Митним кодексом України. Зазначення Російської Федерації та/або Республіки Білорусь та/або Ісламської Республіки Іран не допускається.*

***3.****Символи (зірочки) та інформація (умови, вимоги), що зазначена(і) в технічній специфікації до предмета закупівлі Замовника курсивом, є уточнюючими та повинні враховуватись учасником під час підготовки технічної специфікації до тендерної пропозиції, але безпосередньо в технічній специфікації учасника та/або під час укладання договору – не враховуються (не зазначаються).*