Додаток 1

до оголошення про спрощену закупівлю

**Технічні, якісні та кількісні характеристики до предмету закупівлі**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Назва | Технічні характеристики | Одиниця виміру | К-сть |
|  1 | Кабель ПВС 2х2,5 | Негорючий провід 2х2,5;ДСТУ 22483-77Кількість жил 2 шт., мідні струмопровідні багатодротяні жили;Ізоляція полівінілхлорид;Оболонка PVC пониженої горючості, без екрану;Переріз жил, 2,5 мм2;Для внутрішнього і зовнішнього використання;Діапазон температур: від от -25 до +40°С | м | 300 |
| 2 | Кабель ПВС 3х2,5 | Негорючий силовий кабель 3х2,5;ДСТУ 22483Кількість жил 3 шт., мідні струмопровідні багатодротяні жили;;Ізоляція полівінілхлорид;Оболонка PVC пониженої горючості, без екрана;Переріз жил, 2,5 мм2;Для внутрішнього і зовнішнього використання;Діапазон температур: від -50 до + 50 ° С | м | 200 |
| 3 | Провід ШВВП 2х1,5 | Шнур вініл-вініловий плоский з’єднувальний провід 2х1,5; ДСТУ Кількість жил 2 шт., мідні струмопровідні багатодротяні жили;Оболонка PVC пониженої горючості, без екрана;;Переріз жил 1 мм2;Для внутрішнього і зовнішнього використання;Діапазон температур: від -25 до + 40 ° С | м | 200 |
| 4 | Гофротруба ПВХ Ø16 мм. | Матеріал ПВХ;Негорюча.Діаметр Ø16мм. | м | 100 |
| 5 | Канал кабельний ВхШ 10х20 мм | Канал кабельний, матеріал: ПВХ для внутрішньої прокладкиВисота:  10 мм. Ширина:  20 мм. Неперфорований, з кришкою | м | 100 |
| 6 | Канал кабельний ВхШ 25х40 мм | Канал кабельний, матеріал: ПВХ для внутрішньої прокладкиВисота:  25 мм. Ширина:  40 мм. Неперфорований, з кришкою | м | 100 |