Додаток 1

до оголошення про спрощену закупівлю

**Технічні, якісні та кількісні характеристики до предмету закупівлі**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Назва | Технічні характеристики | Одиниця виміру | К-сть |
| 1 | Кабель ПВС 2х2,5 | Негорючий провід 2х2,5;  ДСТУ 22483-77  Кількість жил 2 шт., мідні струмопровідні багатодротяні жили;  Ізоляція полівінілхлорид;  Оболонка PVC пониженої горючості, без екрану;  Переріз жил, 2,5 мм2;  Для внутрішнього і зовнішнього використання;  Діапазон температур: від от -25 до +40°С | м | 300 |
| 2 | Кабель ПВС 3х2,5 | Негорючий силовий кабель 3х2,5;  ДСТУ 22483  Кількість жил 3 шт., мідні струмопровідні багатодротяні жили;;  Ізоляція полівінілхлорид;  Оболонка PVC пониженої горючості, без екрана;  Переріз жил, 2,5 мм2;  Для внутрішнього і зовнішнього використання;  Діапазон температур: від -50 до + 50 ° С | м | 200 |
| 3 | Провід ШВВП 2х1,5 | Шнур вініл-вініловий плоский з’єднувальний провід 2х1,5; ДСТУ  Кількість жил 2 шт., мідні струмопровідні багатодротяні жили;  Оболонка PVC пониженої горючості, без екрана;;  Переріз жил 1 мм2;  Для внутрішнього і зовнішнього використання;  Діапазон температур: від -25 до + 40 ° С | м | 200 |
| 4 | Гофротруба ПВХ Ø16 мм. | Матеріал ПВХ;  Негорюча.  Діаметр Ø16мм. | м | 100 |
| 5 | Канал кабельний ВхШ 10х20 мм | Канал кабельний, матеріал: ПВХ для внутрішньої прокладки  Висота:  10 мм. Ширина:  20 мм.  Неперфорований, з кришкою | м | 100 |
| 6 | Канал кабельний ВхШ 25х40 мм | Канал кабельний, матеріал: ПВХ для внутрішньої прокладки  Висота:  25 мм. Ширина:  40 мм.  Неперфорований, з кришкою | м | 100 |