Додаток 2

до тендерної документації

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

**Джерело безперебійного живлення**

*(показник національного класифікатора України ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний словник” – ДК 021:2015: 30230000-0 - Комп’ютерне обладнання)*

**І Загальні вимоги до предмету закупівлі**

Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати спеціальним– технічним вимогам, викладеним нижче у даному додатку

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№з/п** | **Технічні характеристики** | **Кількість** | **Од. вим** | **Відповідність (заповнюється учасником), так/ні** |
|  | **Джерела безперебійного живлення 1500VA**Технічні характеристики:Час роботи при повному навантаженні: не менше 8 хв;Тип архітектури: не менше 3 розеток;Тип монтажу: підлоговий;Вхідна напруга: 220 В;Вихідна напруга: 220В;Максимальна вихідна потужність: не менше 1500ВА;Ефективна вихідна потужність: не менше 900Вт;Форма вихідного сигналу: подібна синусоїда;Акумуляторна батарея: вбудована;Холодний старт: є;Захист: від перевантаження, від короткого замикання;Гарантія: не менше 12 місяців | **20** | **шт.** |  |
|  | **Джерела безперебійного живлення 3000VA**Технічні характеристики:Час роботи при повному навантаженні: не менше 15 хв;Тип архітектури: не менше 2 розеток;Тип монтажу: підлоговий;Вхідна напруга: 220 В;Вихідна напруга: 220В +/- 10%;Максимальна вихідна потужність: не менше 3000ВА;Ефективна вихідна потужність: не менше 2000Вт;Форма вихідного сигналу: правильна синусоїда;Акумуляторна батарея: вбудована;Захист: від високовольтних імпульсів, від короткого замикання, від перевантаження;Гарантія: не менше 12 місяців | **5** | **шт** |  |