Додаток 2

до тендерної документації

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

**Джерело безперебійного живлення**

*(показник національного класифікатора України ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний словник” – ДК 021:2015: 30230000-0 - Комп’ютерне обладнання)*

**І Загальні вимоги до предмету закупівлі**

Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати спеціальним– технічним вимогам, викладеним нижче у даному додатку

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№з/п** | **Технічні характеристики** | **Кількість** | **Од. вим** | **Відповідність (заповнюється учасником), так/ні** |
|  | **Джерела безперебійного живлення 1500VA**  Технічні характеристики:  Час роботи при повному навантаженні: не менше 8 хв; Тип архітектури: не менше 3 розеток;  Тип монтажу: підлоговий;  Вхідна напруга: 220 В; Вихідна напруга: 220В;  Максимальна вихідна потужність: не менше 1500ВА;  Ефективна вихідна потужність: не менше 900Вт;  Форма вихідного сигналу: подібна синусоїда;  Акумуляторна батарея: вбудована;  Холодний старт: є;  Захист: від перевантаження, від короткого замикання;  Гарантія: не менше 12 місяців | **20** | **шт.** |  |
|  | **Джерела безперебійного живлення 3000VA**  Технічні характеристики:  Час роботи при повному навантаженні: не менше 15 хв; Тип архітектури: не менше 2 розеток;  Тип монтажу: підлоговий;  Вхідна напруга: 220 В; Вихідна напруга: 220В +/- 10%;  Максимальна вихідна потужність: не менше 3000ВА;  Ефективна вихідна потужність: не менше 2000Вт;  Форма вихідного сигналу: правильна синусоїда;  Акумуляторна батарея: вбудована;  Захист: від високовольтних імпульсів, від короткого замикання, від перевантаження;  Гарантія: не менше 12 місяців | **5** | **шт** |  |