**Додаток 5 до оголошення**

**Технічне завдання**

**на закупівлю «Технічний нагляд за виконанням робіт по об’єкту: «Капітальний ремонт першого поверху головного лікувального корпусу КНП «Хмельницький обласний заклад з надання психіатричної допомоги» Хмельницької обласної ради за адресою: с. Скаржинці Хмельницької області» (код ДК 021:2015: 71520000-9 — Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт)**

Клас наслідків (відповідальності) – СС2.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Відомість обсягів робіт** | | | | | | |  |
|  | |  | | | | |  |
| №  Ч.ч. | | Найменування робіт і витрат | | Одиниця  виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | | 2 | | 3 | 4 | 5 |
|  | | Демонтажні роботи | |  |  |  |
| 1 | | Демонтаж коробів пластикових | | м | 79 |  |
| 2 | | Демонтаж кабелю | | м | 183 |  |
| 3 | | Демонтаж вимикачів, розеток | | шт | 17 |  |
| 4 | | Демонтаж світильників з лампами розжарювання | | шт | 9 |  |
| 5 | | Демонтаж вимикачів автоматичних | | шт | 12 |  |
| 6 | | Розбирання дерев'яних плінтусів | | м | 47,23 |  |
| 7 | | Розбирання покриттів підлог з лінолеуму (тришарове  покриття, площа підлоги 82,1м2) | | м2 | 246,3 |  |
| 8 | | Розбирання цементної стяжки | | м2 | 82,1 |  |
| 9 | | Знімання засклених віконних рам | | м2 | 3,24 |  |
| 10 | | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з  відбиванням штукатурки в укосах | | шт | 1 |  |
| 11 | | Демонтаж пластикових підвіконних дошок | | м | 2,6 |  |
| 12 | | Знімання дверних полотен | | м2 | 13,52 |  |
| 13 | | Знімання наличників | | м | 19,4 |  |
| 14 | | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з  відбиванням штукатурки в укосах | | шт | 3 |  |
|  | | Стiни. Перегородки | |  |  |  |
| 15 | | Улаштування обшивки стiн гiпсокартонними плитами  [фальшстiни] по металевому каркасу без утеплення | | м2 | 117,9 |  |
| 16 | | Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при  товщині заповнення 50 мм | | м2 | -117,9 |  |
| 17 | | Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і  гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з  улаштуванням металевого каркасу без утеплення | | м2 | 12,36 |  |
| 18 | | Шпаклювання стін та укосів шпаклівкою | | м2 | 130,26 |  |
| 19 | | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін та  укосів | | м2 | 130,26 |  |
| 20 | | Поліпшене фарбування полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами стін та укосів  підготовлених під фарбування | | м2 | 130,26 |  |
| 21 | | Монтаж відбійних дошок з ДСП ламінованого на стіну (з  кромкуванням) | | м | 49,7 |  |
|  | | Перегородки алюмінієві | |  |  |  |
| 22 | | Монтаж перегородки алюмінієвої з дверима, колір білий | | м2 | 11,1 |  |
|  | | Двері | |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 23 | Оформлення [оброблення] дверних прорізів у  перегородках з каркасом із сталевих профілів з  додатковим підсиленням стояків дерев'яними брусами | м | 4,2 |  |
| 24 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними  блоками площею до 2 м2 з алюмінієвого профілю у  кам'яних стінах | м2 | 1,8 |  |
| 25 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними  блоками площею більше 3 м2 з алюмінієвого профілю у  кам'яних стінах (вхідна група) | м2 | 10,6 |  |
|  | Вікна |  |  |  |
| 26 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками  площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах  житлових і громадських будівель | м2 | 3,25 |  |
| 27 | Установлення пластикових підвіконних дошок | м | 2,6 |  |
|  | Пiдвiснi стелi |  |  |  |
| 28 | Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг" | м2 | 82,1 |  |
| 29 | Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" | м2 | 76,34 |  |
|  | Підлоги |  |  |  |
| 30 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по  бетонній основі площею понад 20 м2 | м2 | 82,1 |  |
| 31 | На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної стяжки  додавати (до 40 мм) | м2 | 82,1 |  |
| 32 | Готування цементного розчину для стяжки | м3 | 3,35 |  |
| 33 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із  сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 82,1 |  |
| 34 | Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних  плиток на розчині із сухої клеючої суміші | м2 | 4,56 |  |
|  | Електромонтажні роботи |  |  |  |
| 35 | Монтаж полiетиленових труб для електропроводки  дiаметром до 25 мм, | м | 470 |  |
| 36 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2  до 6 мм2 в труби | м | 470 |  |
| 37 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій  проводці, 2-клавішних | шт | 4 |  |
| 38 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу  при схованій проводці | шт | 6 |  |
| 39 | Монтаж LED світильників, які встановлюються в  підвісних стелях | шт | 16 |  |
| 40 | Установлення щитків освітлювальних групових масою  понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні | шт | 1 |  |
| 41 | Установлення вимикачiв автоматичних на струм до 25 А | шт | 16 |  |
| 42 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-  х полюсних на струм понад 25 А до 100 А | шт | 1 |  |
|  | Первинні засоби пожежогасіння |  |  |  |
| 43 | Установлення кран-комплектів ЄС-51-1-РСК-50 | шт | 1 |  |
|  | Демонтажні роботи |  |  |  |
| 44 | Демонтаж кабелю | м | 89 |  |
| 45 | Демонтаж вимикачів, розеток | шт | 11 |  |
| 46 | Демонтаж світильників з лампами розжарювання | шт | 8 |  |
| 47 | Розбирання дерев'яних плінтусів | м | 30,44 |  |
| 48 | Розбирання покриттів підлог з лінолеуму (два шари) | м2 | 222,08 |  |
| 49 | Розбирання плінтусів з керамічних плиток | м | 29,1 |  |
| 50 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | м2 | 55,48 |  |
| 51 | Розбирання цементної стяжки | м2 | 166,52 |  |
| 52 | Демонтаж пластикових підвіконних дошок | м | 12 |  |
| 53 | Знімання засклених віконних рам | м2 | 9,12 |  |
| 54 | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з  відбиванням штукатурки в укосах | шт | 3 |  |
| 55 | Знімання дверних полотен | м2 | 5,88 |  |
| 56 | Знімання наличників | м | 22,4 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 57 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з  відбиванням штукатурки в укосах | шт | 2 |  |
|  | Стiни. Перегородки |  |  |  |
| 58 | Улаштування перегородок на металевому однорядному  каркасі з обшивкою гіпсокартонними вологостійкими  листами в один шар з ізоляцією у житлових і  громадських будівлях | м2 | 12,2 |  |
| 59 | Улаштування обшивки стiн гiпсокартонними плитами  [фальшстiни] по металевому каркасу без утеплення | м2 | 167,2 |  |
| 60 | Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при  товщині заповнення 50 мм | м2 | -167,2 |  |
| 61 | Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і  гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з  улаштуванням металевого каркасу без утеплення | м2 | 9,27 |  |
| 62 | Улаштування обшивки коробів гіпсокартонними листами  з улаштуванням металевого каркасу | м2 | 10,8 |  |
| 63 | Улаштування обшивки віконних укосів гіпсокартонними  листами з кріпленням шурупами з улаштуванням  металевого каркасу з утепленням мінераловатними  плитами | м2 | 12,4 |  |
| 64 | Шпаклювання стін та укосів шпаклівкою | м2 | 82,54 |  |
| 65 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін та  укосів | м2 | 82,54 |  |
| 66 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами стін та укосів  підготовлених під фарбування | м2 | 82,54 |  |
| 67 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на  розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7  шт (h=1,5м) | м2 | 101 |  |
| 68 | Облицювання поверхонь укосів, коробів керамічними  плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число  плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 14,8 |  |
| 69 | Вирізання отворів в керамічній плитці під розетки,  вимикачі, сантехнічні виводи | шт | 31 |  |
| 70 | Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше  пофарбованих радіаторів та ребристих труб | м2 | 48,8 |  |
|  | Перегородки алюмінієві |  |  |  |
| 71 | Монтаж перегородки алюмінієвої з дверима, колір білий | м2 | 42,9 |  |
| 72 | Монтаж перегородок алюмінієвих, розмір 3000\*4000 мм,  колір білий (2 шт.) | м2 | 24 |  |
|  | Двері |  |  |  |
| 73 | Оформлення [оброблення] дверних прорізів у  перегородках з каркасом із сталевих профілів з  додатковим підсиленням стояків дерев'яними брусами | м | 77,2 |  |
| 74 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними  блоками площею понад 2 до 3 м2 з алюмінієвого  профілю у кам'яних стінах (2,1м х 1,06м - 2шт.) | м2 | 4,45 |  |
| 75 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними  блоками площею понад 2 до 3 м2 з алюмінієвого  профілю у кам'яних стінах (2,1м х 1,4м - 2шт.) | м2 | 5,88 |  |
|  | Вікна |  |  |  |
| 76 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками  площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах  житлових і громадських будівель (1,9м х 1,6м - 3шт.) | м2 | 9,12 |  |
| 77 | Установлення пластикових підвіконних дошок | м | 23,4 |  |
|  | Підвісні стелі |  |  |  |
| 78 | Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із  металевих профілів | м2 | 113,05 |  |
| 79 | Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь  підвісних стель гіпсокартонними листами. | м2 | 113,05 |  |
| 80 | Шпаклювання стель шпаклівкою | м2 | 113,05 |  |
| 81 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель | м2 | 113,05 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 82 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними  водоемульсiйними сумiшами стель пiдготовлених пiд  фарбування | м2 | 113,05 |  |
| 83 | Встановлення пінополістирольних бордюрів у  приміщеннях, площею підлоги понад 5 м2 | п.м. | 61,4 |  |
|  | Підлоги |  |  |  |
| 84 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по  бетонній основі площею понад 20 м2 | м2 | 113,05 |  |
| 85 | На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної стяжки  додавати (до 40 мм) | м2 | 113,05 |  |
| 86 | Готування цементного розчину для стяжки | м3 | 4,61 |  |
| 87 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із  сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 113,05 |  |
|  | Електромонтажні роботи |  |  |  |
| 88 | Монтаж полiетиленових труб для електропроводки  дiаметром до 25 мм, | м | 327 |  |
| 89 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2  до 6 мм2 в труби | м | 327 |  |
| 90 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій  проводці, 2-клавішних | шт | 5 |  |
| 91 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу  при схованій проводці | шт | 10 |  |
| 92 | Монтаж LED свiтильникiв cвітлодіодних накладних | шт | 19 |  |
| 93 | Установлення вимикачiв автоматичних на струм до 25 А | шт | 4 |  |
|  | Сантехнічні роботи |  |  |  |
| 94 | Свердління кільцевими алмазними свердлами з  застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в  залізобетонних конструкціях перекриття вертикальних  отворів глибиною 200 мм, діаметром 125 мм | шт | 1 |  |
| 95 | Додається на кожні 10 мм зміни глибини свердління  кільцевими алмазними свердлами з застосуванням  охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних  конструкціях вертикальних отворів діаметром 125 мм  (до 300 мм) | шт | 1 |  |
| 96 | Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів  водопостачання діаметром 20 мм | шт | 2 |  |
| 97 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб  поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром  20 мм | м | 22 |  |
| 98 | Установлення умивальників одиночних з підведенням  холодної та гарячої води | к-т | 1 |  |
| 99 | Установлення ніжки під умивальник | шт | 1 |  |
| 100 | Установлення змішувачів | шт | 1 |  |
| 101 | Установлення муфтових кранів водорозбірних | шт | 2 |  |
| 102 | Прокладання трубопроводів каналізації з  поліетиленових труб діаметром 50 мм | м | 1,8 |  |
| 103 | Прокладання трубопроводів каналізації з  поліетиленових труб діаметром 100 мм | м | 13,9 |  |
| 104 | Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів  каналізації діаметром 100 мм | шт | 1 |  |
| 105 | Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним  бачком | к-т | 1 |  |
| 106 | Установлення муфтових кранів водорозбірних | шт | 1 |  |
| 107 | Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних | к-т | 1 |  |
|  | Демонтажні роботи |  |  |  |
| 108 | Демонтаж кабелю | м | 173 |  |
| 109 | Демонтаж вимикачів, розеток | шт | 21 |  |
| 110 | Демонтаж світильників з лампами розжарювання | шт | 16 |  |
| 111 | Розбирання дерев'яних плінтусів | м | 52,1 |  |
| 112 | Розбирання покриттів підлог з лінолеуму (два шари) | м2 | 335,4 |  |
| 113 | Розбирання цементної стяжки | м2 | 167,7 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 114 | Знімання засклених віконних рам | м2 | 11,4 |  |
| 115 | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з  відбиванням штукатурки в укосах | шт | 3 |  |
| 116 | Демонтаж пластикових підвіконних дошок | м | 9,4 |  |
| 117 | Знімання дверних полотен | м2 | 10,18 |  |
| 118 | Знімання наличників | м | 42,4 |  |
| 119 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з  відбиванням штукатурки в укосах | шт | 4 |  |
| 120 | Демонтаж перегородок на металевому однорядному  каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами | м2 | 17,46 |  |
|  | Стiни. Перегородки |  |  |  |
| 121 | Улаштування перегородок на металевому однорядному  каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або  гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у  житлових і громадських будівлях | м2 | 132,62 |  |
| 122 | Улаштування обшивки стiн гiпсокартонними плитами  [фальшстiни] по металевому каркасу без утеплення | м2 | 231,5 |  |
| 123 | Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при  товщині заповнення 50 мм | м2 | -231,5 |  |
| 124 | Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і  гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з  улаштуванням металевого каркасу без утеплення | м2 | 5,24 |  |
| 125 | Улаштування обшивки віконних укосів гіпсокартонними  листами з кріпленням шурупами з улаштуванням  металевого каркасу з утепленням мінераловатними  плитами | м2 | 24,3 |  |
| 126 | Шпаклювання стін та укосів шпаклівкою | м2 | 526,2 |  |
| 127 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін та  укосів | м2 | 526,2 |  |
| 128 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами стін та укосів  підготовлених під фарбування | м2 | 526,2 |  |
| 129 | Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше  пофарбованих радіаторів та ребристих труб | м2 | 73,2 |  |
|  | Двері |  |  |  |
| 130 | Оформлення [оброблення] дверних прорізів у  перегородках з каркасом із сталевих профілів з  додатковим підсиленням стояків дерев'яними брусами | м | 30,6 |  |
| 131 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними  блоками площею понад 2 до 3 м2 з алюмінієвого  профілю у кам'яних стінах (2,1м х 1,06м - 9шт.) | м2 | 20,034 |  |
| 132 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними  блоками площею понад 2 до 3 м2 з алюмінієвого  профілю у кам'яних стінах (2,1м х 1,4м - 3шт.) | м2 | 8,82 |  |
|  | Вікна |  |  |  |
| 133 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками  площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах  житлових і громадських будівель | м2 | 9,36 |  |
| 134 | Установлення пластикових підвіконних дошок | м | 18,6 |  |
|  | Пiдвiснi стелi |  |  |  |
| 135 | Улаштування обшивки коробів гіпсокартонними листами  з улаштуванням металевого каркасу | м2 | 11,2 |  |
| 136 | Шпаклювання стель шпаклівкою | м2 | 11,2 |  |
| 137 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель | м2 | 11,2 |  |
| 138 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними  водоемульсiйними сумiшами стель пiдготовлених пiд  фарбування | м2 | 11,2 |  |
| 139 | Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг" | м2 | 162,3 |  |
| 140 | Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" | м2 | 150,42 |  |
|  | Підлоги |  |  |  |
| 141 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по  бетонній основі площею понад 20 м2 | м2 | 167,7 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 142 | На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної стяжки  додавати (до 40 мм) | м2 | 167,7 |  |
| 143 | Готування цементного розчину для стяжки | м3 | 6,84 |  |
| 144 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із  сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 167,7 |  |
| 145 | Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних  плиток на розчині із сухої клеючої суміші | м2 | 28,53 |  |
|  | Електромонтажні роботи |  |  |  |
| 146 | Монтаж полiетиленових труб для електропроводки  дiаметром до 25 мм, | м | 650 |  |
| 147 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2  до 6 мм2 в труби | м | 650 |  |
| 148 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій  проводці, 2-клавішних | шт | 12 |  |
| 149 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу  при схованій проводці | шт | 96 |  |
| 150 | Монтаж LED світильників, які встановлюються в  підвісних стелях | шт | 34 |  |
| 151 | Установлення вимикачiв автоматичних на струм до 25 А | шт | 18 |  |
|  | Первинні засоби пожежогасіння, |  |  |  |
| 152 | Установлення кран-комплектів ЄС-51-1-РСК-50 | шт | 1 |  |
|  | Демонтажні роботи |  |  |  |
| 153 | Демонтаж кабелю | м | 98 |  |
| 154 | Демонтаж вимикачів, розеток | шт | 61 |  |
| 155 | Демонтаж світильників з лампами розжарювання | шт | 33 |  |
| 156 | Розбирання дерев'яних плінтусів | м | 176,7 |  |
| 157 | Розбирання покриттів підлог з лінолеуму (в 2 шари) | м2 | 253,36 |  |
| 158 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | м2 | 26,1 |  |
| 159 | Розбирання цементної стяжки | м2 | 155,3 |  |
| 160 | Знімання бетонних підвіконних дощок | м2 | 10,57 |  |
| 161 | Знімання засклених віконних рам | м2 | 103,72 |  |
| 162 | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з  відбиванням штукатурки в укосах | шт | 15 |  |
| 163 | Знімання дверних полотен | м2 | 25,06 |  |
| 164 | Знімання наличників | м | 107,3 |  |
| 165 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з  відбиванням штукатурки в укосах | шт | 12 |  |
| 166 | Демонтаж радіаторів масою до 80 кг | шт | 10 |  |
| 167 | Демонтаж ванн чавунних | к-т | 1 |  |
| 168 | Демонтаж раковин [умивальників] | к-т | 4 |  |
| 169 | Демонтаж змішувачів | шт | 4 |  |
| 170 | Знімання сифонів | шт | 4 |  |
| 171 | Демонтаж унітазів зі змивними бачками | к-т | 1 |  |
| 172 | Демонтаж кранів водорозбірних | шт | 8 |  |
| 173 | Демонтаж трубопроводів водопостачання з труб  поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром  20 мм | м | 13,2 |  |
| 174 | Знімання шпалер простих та поліпшених | м2 | 429,2 |  |
| 175 | Розбирання облицювання стін з керамічних  глазурованих плиток | м2 | 34,9 |  |
| 176 | Розбирання цегляних перегородокв 1/2 цеглини (9,6м2) | м3 | 1,2 |  |
| 177 | Демонтаж металевої решітки з вікон | т | 0,07 |  |
|  | Стiни. Перегородки |  |  |  |
| 178 | Улаштування перегородок на металевому однорядному  каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами  вологостійкими в один шар з ізоляцією у житлових і  громадських будівлях | м2 | 9,6 |  |
| 179 | Улаштування обшивки стiн гiпсокартонними плитами  [фальшстiни] по металевому каркасу без утеплення | м2 | 415,25 |  |
| 180 | Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при  товщині заповнення 50 мм | м2 | -415,25 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 181 | Улаштування обшивки стiн гiпсокартонними  вологостійкими плитами [фальшстiни] по металевому  каркасу без утеплення | м2 | 48,85 |  |
| 182 | Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при  товщині заповнення 50 мм | м2 | -48,85 |  |
| 183 | Улаштування обшивки віконних укосів гіпсокартонними  листами з кріпленням шурупами з улаштуванням  металевого каркасу з утепленням мінераловатними  плитами | м2 | 34,3 |  |
| 184 | Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і  гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з  улаштуванням металевого каркасу без утеплення | м2 | 8,7 |  |
| 185 | Улаштування обшивки коробів гіпсокартонними листами  з улаштуванням металевого каркасу | м2 | 11,1 |  |
| 186 | Шпаклювання стін, укосів та коробів шпаклівкою | м2 | 437,5 |  |
| 187 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін та  укосів | м2 | 437,5 |  |
| 188 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами стін та укосів  підготовлених під фарбування | м2 | 437,5 |  |
| 189 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на  розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7  шт (h=1,5м) | м2 | 65,94 |  |
| 190 | Облицювання поверхонь укосів, коробів керамічними  плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число  плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 6,8 |  |
| 191 | Вирізання отворів в керамічній плитці під розетки,  вимикачі, сантехнічні виводи | шт | 18 |  |
| 192 | Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше  пофарбованих радіаторів та ребристих труб | м2 | 43,92 |  |
| 193 | Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше  пофарбованих сталевих труб(діам. 20 мм - 78,4м.п.) | м2 | 10,19 |  |
|  | Перегородки алюмінієві |  |  |  |
| 194 | Монтаж перегородки алюмінієвої з дверима  2800х2540мм, колір білий | м2 | 7,11 |  |
| 195 | Монтаж перегородки алюмінієвої з дверима  2800х3040мм, колір білий | м2 | 8,51 |  |
|  | Двері |  |  |  |
| 196 | Оформлення [оброблення] дверних прорізів у  перегородках з каркасом із сталевих профілів з  додатковим підсиленням стояків дерев'яними брусами | м | 62 |  |
| 197 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними  блоками площею до 2 м2 з алюмінієвого профілю (  розмір 2100х860мм) | м2 | 18,06 |  |
| 198 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними  блоками площею більше 3 м2 з алюмінієвого профілю  (розмір 2400х2250мм) | м2 | 5,4 |  |
|  | Вікна |  |  |  |
| 199 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками  площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах  житлових і громадських будівель (1950\*950мм - 2шт.) | м2 | 3,71 |  |
| 200 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками  площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах  житлових і громадських будівель (1950\*1150мм - 2шт.) | м2 | 4,49 |  |
| 201 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками  площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах  житлових і громадських будівель (1950\*1950мм - 13шт.) | м2 | 49,43 |  |
| 202 | Установлення пластикових підвіконних дошок | м | 34 |  |
| 203 | Виготовлення віконної металевої решітки | т | 0,07 |  |
| 204 | Монтаж металевої решітки вагою до 0,1 т | т | 0,07 |  |
| 205 | Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром  менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2  рази | м2 | 3,8 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Підвісні стелі |  |  |  |
| 206 | Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із  металевих профілів | м2 | 26,1 |  |
| 207 | Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь  підвісних стель гіпсокартонними листами. | м2 | 26,1 |  |
| 208 | Шпаклювання стель шпаклівкою | м2 | 26,1 |  |
| 209 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель | м2 | 26,1 |  |
| 210 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними  водоемульсiйними сумiшами стель пiдготовлених пiд  фарбування | м2 | 26,1 |  |
| 211 | Встановлення пінополістирольних бордюрів у  приміщеннях, площею підлоги понад 5 м2 | п.м. | 39,12 |  |
| 212 | Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг" | м2 | 126,7 |  |
| 213 | Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" | м2 | 126,7 |  |
|  | Підлоги |  |  |  |
| 214 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по  бетонній основі площею понад 20 м2 | м2 | 152,8 |  |
| 215 | На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної стяжки  додавати (до 50 мм) | м2 | 152,8 |  |
| 216 | Готування важких кладкових цементних розчинів, марка  150 | м3 | 7,79 |  |
| 217 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із  сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 152,8 |  |
| 218 | Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних  плиток на розчині із сухої клеючої суміші | м2 | 16,9 |  |
|  | Електромонтажні роботи |  |  |  |
| 219 | Монтаж полiетиленових труб для електропроводки  дiаметром до 25 мм, | м | 707 |  |
| 220 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2  до 6 мм2 в труби | м | 707 |  |
| 221 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій  проводці, 1-клавішних | шт | 1 |  |
| 222 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій  проводці, 2-клавішних | шт | 11 |  |
| 223 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу  при схованій проводці | шт | 49 |  |
| 224 | Монтаж LED світильників, які встановлюються в  підвісних стелях | шт | 25 |  |
| 225 | Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід",  "в'їзд", "під'їзд" і т.п. | шт | 3 |  |
| 226 | Монтаж світильників вологозахищених | шт | 8 |  |
| 227 | Установлення щитків освітлювальних групових масою  понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні | шт | 2 |  |
| 228 | Установлення вимикачiв автоматичних на струм до 25 А | шт | 31 |  |
| 229 | Установлення автоматичних вимикачів на струм понад  25 А до 100 А | шт | 4 |  |
|  | Водопровід та каналізація |  |  |  |
| 230 | Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів  водопостачання діаметром 20 мм | шт | 2 |  |
| 231 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб  поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром  20 мм | м | 22 |  |
| 232 | Установлення умивальників одиночних з підведенням  холодної та гарячої води | к-т | 3 |  |
| 233 | Установлення ніжки під умивальник | шт | 3 |  |
| 234 | Установлення змішувачів | шт | 3 |  |
| 235 | Установлення ванн купальних | к-т | 1 |  |
| 236 | Установлення змішувачів | шт | 1 |  |
| 237 | Установлення душової системи з лійкою | шт | 1 |  |
| 238 | Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних | к-т | 1 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 239 | Прокладання трубопроводів каналізації з  поліетиленових труб діаметром 50 мм | м | 10,4 |  |
| 240 | Прокладання трубопроводів каналізації з  поліетиленових труб діаметром 100 мм | м | 6,9 |  |
| 241 | Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів  каналізації діаметром 100 мм | шт | 1 |  |
| 242 | Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним  бачком | к-т | 1 |  |
| 243 | Установлення муфтових кранів водорозбірних | шт | 12 |  |
|  | Опалення |  |  |  |
| 244 | Установлення опалювальних радіаторів сталевих | кВт | 16 |  |
| 245 | Установлення кранів повітряних | комплект | 10 |  |
| 246 | Установлення кранів радіаторних діаметром 3/4" | шт | 20 |  |
|  | Первинні засоби пожежогасіння |  |  |  |
| 247 | Установлення кран-комплектів ЄС-51-1-РСК-50 | шт | 1 |  |
|  | Демонтажні роботи |  |  |  |
| 248 | Демонтаж кабелю | м | 112 |  |
| 249 | Демонтаж вимикачів, розеток | шт | 21 |  |
| 250 | Демонтаж світильників з лампами розжарювання | шт | 8 |  |
| 251 | Демонтаж опорядження стін пластиковими панелями  шириною до 400 мм | м2 | 20,4 |  |
| 252 | Розбирання облицювання стін з керамічних  глазурованих плиток | м2 | 35,9 |  |
| 253 | Демонтаж опорядження стель пластиковими панелями  шириною до 400 мм | м2 | 54,05 |  |
| 254 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | м2 | 54,05 |  |
| 255 | Розбирання цементної стяжки | м2 | 54,05 |  |
| 256 | Знімання бетонних підвіконних дощок | м2 | 2,1 |  |
| 257 | Знімання дверних полотен | м2 | 3,6 |  |
| 258 | Знімання наличників | м | 10 |  |
| 259 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з  відбиванням штукатурки в укосах | шт | 2 |  |
| 260 | Демонтаж металевої решітки з з дверима | т | 0,3 |  |
| 261 | Демонтаж раковин [умивальників] | к-т | 5 |  |
| 262 | Демонтаж змішувачів | шт | 5 |  |
| 263 | Знімання сифонів | шт | 5 |  |
| 264 | Демонтаж кранів водорозбірних | шт | 12 |  |
| 265 | Демонтаж трубопроводів водопостачання з труб  поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром  16 мм | м | 18,3 |  |
| 266 | Демонтаж трубопроводів каналізації з поліетиленових  труб діаметром 50 мм | м | 5,25 |  |
|  | Стiни. Перегородки |  |  |  |
| 267 | Улаштування обшивки стiн гiпсокартонними плитами  [фальшстiни] по металевому каркасу без утеплення | м2 | 43,7 |  |
| 268 | Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при  товщині заповнення 50 мм | м2 | -43,7 |  |
| 269 | Улаштування обшивки стiн гiпсокартонними  вологостійкими плитами [фальшстiни] по металевому  каркасу без утеплення | м2 | 47,68 |  |
| 270 | Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при  товщині заповнення 50 мм | м2 | -47,68 |  |
| 271 | Улаштування обшивки віконних укосів гіпсокартонними  листами з кріпленням шурупами з улаштуванням  металевого каркасу з утепленням мінераловатними  плитами | м2 | 7,1 |  |
| 272 | Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і  гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з  улаштуванням металевого каркасу без утеплення | м2 | 1,3 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 273 | Улаштування обшивки коробів гіпсокартонними  вологостійкими листами з улаштуванням металевого  каркасу | м2 | 4,04 |  |
| 274 | Шпаклювання стін, укосів та коробів шпаклівкою | м2 | 45,4 |  |
| 275 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін та  укосів | м2 | 45,4 |  |
| 276 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами стін та укосів  підготовлених під фарбування | м2 | 45,4 |  |
| 277 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на  розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7  шт | м2 | 47,68 |  |
| 278 | Облицювання поверхонь укосів, коробів керамічними  плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число  плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 4,04 |  |
| 279 | Вирізання отворів в керамічній плитці під розетки,  вимикачі, сантехнічні виводи | шт | 12 |  |
| 280 | Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше  пофарбованих радіаторів та ребристих труб | м2 | 7,32 |  |
| 281 | Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше  пофарбованих сталевих труб(діам. 20 мм - 78,4м.п.) | м2 | 2,39 |  |
|  | Двері |  |  |  |
| 282 | Оформлення [оброблення] дверних прорізів у  перегородках з каркасом із сталевих профілів з  додатковим підсиленням стояків дерев'яними брусами | м | 5 |  |
| 283 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними  блоками площею до 2 м2 з алюмінієвого профілю | м2 | 1,8 |  |
| 284 | Монтаж металевої решітки з дверима б/в | т | 0,3 |  |
| 285 | Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром  менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2  рази | м2 | 12 |  |
|  | Вікна |  |  |  |
| 286 | Установлення пластикових підвіконних дошок | м | 6 |  |
|  | Підвісні стелі |  |  |  |
| 287 | Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із  металевих профілів | м2 | 22 |  |
| 288 | Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь  підвісних стель гіпсокартонними листами. | м2 | 22 |  |
| 289 | Шпаклювання стель шпаклівкою | м2 | 22 |  |
| 290 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель | м2 | 22 |  |
| 291 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними  водоемульсiйними сумiшами стель пiдготовлених пiд  фарбування | м2 | 22 |  |
| 292 | Встановлення пінополістирольних бордюрів у  приміщеннях, площею підлоги понад 5 м2 | п.м. | 17,8 |  |
| 293 | Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг" | м2 | 32,05 |  |
| 294 | Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" | м2 | 32,05 |  |
|  | Підлоги |  |  |  |
| 295 | Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції | м2 | 54,05 |  |
| 296 | Додавати на кожний наступний шар обмазувальної  гідроізоляції | м2 | 54,05 |  |
| 297 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по  бетонній основі площею понад 20 м2 | м2 | 54,05 |  |
| 298 | На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної стяжки  додавати (до 50 мм) | м2 | 54,05 |  |
| 299 | Готування важких кладкових цементних розчинів, марка  150 | м3 | 2,75 |  |
| 300 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із  сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 54,05 |  |
| 301 | Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних  плиток на розчині із сухої клеючої суміші | м2 | 1,7 |  |
|  | Електромонтажні роботи |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 302 | Монтаж полiетиленових труб для електропроводки  дiаметром до 25 мм, | м | 258 |  |
| 303 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2  до 6 мм2 в труби | м | 258 |  |
| 304 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій  проводці, 2-клавішних | шт | 3 |  |
| 305 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу  при схованій проводці | шт | 11 |  |
| 306 | Монтаж LED світильників, які встановлюються в  підвісних стелях | шт | 6 |  |
| 307 | Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід",  "в'їзд", "під'їзд" і т.п. | шт | 2 |  |
| 308 | Монтаж світильників вологозахищених | шт | 6 |  |
| 309 | Установлення вимикачiв автоматичних на струм до 25 А | шт | 5 |  |
|  | Сантехнічні роботи |  |  |  |
| 310 | Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів  водопостачання діаметром 20 мм | шт | 2 |  |
| 311 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб  поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром  20 мм | м | 31,84 |  |
| 312 | Установлення умивальників одиночних з підведенням  холодної та гарячої води | к-т | 3 |  |
| 313 | Установлення ніжки під умивальник | шт | 3 |  |
| 314 | Установлення змішувачів | шт | 3 |  |
| 315 | Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів  каналізації діаметром 50 мм | шт | 1 |  |
| 316 | Прокладання трубопроводів каналізації з  поліетиленових труб діаметром 50 мм | м | 12,2 |  |
| 317 | Установлення муфтових кранів водорозбірних | шт | 12 |  |
| 318 | Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних | к-т | 1 |  |
| 319 | Монтаж установки для очищення води автоматизованої | комплект | 1 |  |
|  | Первинні засоби пожежогасіння |  |  |  |
| 320 | Установлення кран-комплектів ЄС-51-1-РСК-50 | шт | 1 |  |
|  | Демонтажні роботи |  |  |  |
| 321 | Демонтаж кабелю | м | 35 |  |
| 322 | Демонтаж вимикачів, розеток | шт | 3 |  |
| 323 | Демонтаж світильників з лампами розжарювання | шт | 6 |  |
| 324 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | м2 | 21,5 |  |
| 325 | Розбирання цементної стяжки | м2 | 21,5 |  |
| 326 | Знімання бетонних підвіконних дощок | м2 | 0,7 |  |
| 327 | Знімання засклених віконних рам | м2 | 7,6 |  |
| 328 | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з  відбиванням штукатурки в укосах | шт | 1 |  |
| 329 | Знімання дверних полотен | м2 | 8,46 |  |
| 330 | Знімання наличників | м | 19,2 |  |
| 331 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з  відбиванням штукатурки в укосах | шт | 6 |  |
| 332 | Демонтаж раковин [умивальників] | к-т | 3 |  |
| 333 | Демонтаж змішувачів | шт | 3 |  |
| 334 | Знімання сифонів | шт | 3 |  |
| 335 | Демонтаж чаш [унітазів] підлогових з  високорозташованим бачком | к-т | 3 |  |
| 336 | Демонтаж трубопроводів каналізації з поліетиленових  труб діаметром 50 мм | м | 7,2 |  |
| 337 | Демонтаж трубопроводів каналізації з поліетиленових  труб діаметром 100 мм | м | 6,4 |  |
| 338 | Знімання трапів чавунних | шт | 2 |  |
| 339 | Демонтаж кранів водорозбірних | шт | 8 |  |
| 340 | Демонтаж трубопроводів водопостачання з труб  поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром  20 мм | м | 32,2 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 341 | Розбирання облицювання стін з керамічних  глазурованих плиток | м2 | 69,5 |  |
| 342 | Розбирання цегляних перегородокв 1/2 цеглини (13,  36м2) | м3 | 1,67 |  |
| 343 | Розбирання монолітного бетонного подіуму для чаші  "Генуя" | м3 | 0,9 |  |
|  | Стiни. Перегородки |  |  |  |
| 344 | Улаштування перегородок на металевому однорядному  каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами  вологостійкими в один шар з ізоляцією у житлових і  громадських будівлях | м2 | 8,1 |  |
| 345 | Улаштування обшивки коробів гіпсокартонними листами  з улаштуванням металевого каркасу | м2 | 4,6 |  |
| 346 | Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону  цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина  шару 20 мм | м2 | 69,5 |  |
| 347 | Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних  розчинів | м3 | 1,529 |  |
| 348 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на  розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7  шт | м2 | 85,7 |  |
| 349 | Облицювання поверхонь укосів, коробів керамічними  плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число  плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 4,6 |  |
| 350 | Вирізання отворів в керамічній плитці під розетки,  вимикачі, сантехнічні виводи | шт | 18 |  |
| 351 | Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше  пофарбованих радіаторів та ребристих труб | м2 | 2,44 |  |
| 352 | Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше  пофарбованих сталевих труб(діам. 20 мм - 6,2 м.п.) | м2 | 0,81 |  |
|  | Перегородки металопластикові |  |  |  |
| 353 | Монтаж санвузлової перегородки металопластикової з  трьома дверима | м2 | 9 |  |
|  | Двері |  |  |  |
| 354 | Оформлення [оброблення] дверних прорізів у  перегородках з каркасом із сталевих профілів з  додатковим підсиленням стояків дерев'яними брусами | м | 5 |  |
| 355 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними  блоками площею понад 2 до 3 м2 з алюмінієвого  профілю у кам'яних стінах | м2 | 6,68 |  |
|  | Вікна |  |  |  |
| 356 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками  площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах  житлових і громадських будівель (1950\*1950мм - 1шт.) | м2 | 3,8 |  |
| 357 | Установлення пластикових підвіконних дошок | м | 2 |  |
| 358 | Улаштування з листової сталі підвіконних відливів | м | 2 |  |
|  | Підвісні стелі |  |  |  |
| 359 | Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із  металевих профілів | м2 | 21,5 |  |
| 360 | Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь  підвісних стель гіпсокартонними листами. | м2 | 21,5 |  |
| 361 | Шпаклювання стель шпаклівкою | м2 | 21,5 |  |
| 362 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель | м2 | 21,5 |  |
| 363 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними  водоемульсiйними сумiшами стель пiдготовлених пiд  фарбування | м2 | 21,5 |  |
| 364 | Встановлення пінополістирольних бордюрів у  приміщеннях, площею підлоги понад 5 м2 | п.м. | 32,2 |  |
|  | Підлоги |  |  |  |
| 365 | Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції | м2 | 21,5 |  |
| 366 | Додавати на кожний наступний шар обмазувальної  гідроізоляції | м2 | 21,5 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 367 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по  бетонній основі площею понад 20 м2 | м2 | 21,5 |  |
| 368 | На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної стяжки  додавати (до 50 мм) | м2 | 21,5 |  |
| 369 | Готування важких кладкових цементних розчинів, марка  150 | м3 | 1,1 |  |
| 370 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із  сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 21,5 |  |
|  | Електромонтажні роботи |  |  |  |
| 371 | Монтаж полiетиленових труб для електропроводки  дiаметром до 25 мм, | м | 93 |  |
| 372 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2  до 6 мм2 в труби | м | 93 |  |
| 373 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій  проводці, 1-клавішних | шт | 3 |  |
| 374 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу  при схованій проводці | шт | 2 |  |
| 375 | Монтаж LED свiтильникiв cвітлодіодних накладних | шт | 4 |  |
| 376 | Монтаж світильників вологозахищених | шт | 3 |  |
|  | Сантехнічні роботи |  |  |  |
| 377 | Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів  водопостачання діаметром 20 мм | шт | 2 |  |
| 378 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб  поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром  20 мм | м | 42,84 |  |
| 379 | Установлення умивальників одиночних з підведенням  холодної та гарячої води | к-т | 2 |  |
| 380 | Установлення ніжки під умивальник | шт | 2 |  |
| 381 | Установлення змішувачів | шт | 2 |  |
| 382 | Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів  каналізації діаметром 100 мм | шт | 1 |  |
| 383 | Прокладання трубопроводів каналізації з  поліетиленових труб діаметром 100 мм | м | 7,5 |  |
| 384 | Прокладання трубопроводів каналізації з  поліетиленових труб діаметром 50 мм | м | 9,6 |  |
| 385 | Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним  бачком | к-т | 3 |  |
| 386 | Установлення душової системи з лійкою | шт | 1 |  |
| 387 | Установлення трапів діаметром 50 мм | к-т | 1 |  |
| 388 | Установлення муфтових кранів водорозбірних | шт | 12 |  |
| 389 | Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних | к-т | 1 |  |
|  | Демонтажні роботи |  |  |  |
| 390 | Демонтаж кабелю | м | 71,8 |  |
| 391 | Демонтаж вимикачів, розеток | шт | 14 |  |
| 392 | Демонтаж світильників з лампами розжарювання | шт | 6 |  |
| 393 | Розбирання дерев'яних плінтусів | м | 28,9 |  |
| 394 | Розбирання покриттів підлог з лінолеуму (два шари) | м2 | 110,3 |  |
| 395 | Розбирання цементної стяжки | м2 | 55,15 |  |
| 396 | Демонтаж пластикових підвіконних дошок | м | 6,3 |  |
| 397 | Знімання дверних полотен | м2 | 2,94 |  |
| 398 | Знімання наличників | м | 12,4 |  |
| 399 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з  відбиванням штукатурки в укосах | шт | 1 |  |
|  | Стiни. Перегородки |  |  |  |
| 400 | Улаштування обшивки стiн гiпсокартонними плитами  [фальшстiни] по металевому каркасу без утеплення | м2 | 76,6 |  |
| 401 | Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при  товщині заповнення 50 мм | м2 | -76,6 |  |
| 402 | Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і  гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з  улаштуванням металевого каркасу без утеплення | м2 | 2,52 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 403 | Улаштування обшивки коробів гіпсокартонними листами  з улаштуванням металевого каркасу | м2 | 3,6 |  |
| 404 | Улаштування обшивки віконних укосів гіпсокартонними  листами з кріпленням шурупами з улаштуванням  металевого каркасу з утепленням мінераловатними  плитами | м2 | 7,9 |  |
| 405 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на  розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7  шт | м2 | 76,6 |  |
| 406 | Облицювання поверхонь укосів, коробів керамічними  плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число  плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 14,02 |  |
| 407 | Вирізання отворів в керамічній плитці під розетки,  вимикачі, сантехнічні виводи | шт | 19 |  |
| 408 | Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше  пофарбованих радіаторів та ребристих труб | м2 | 24,4 |  |
|  | Двері |  |  |  |
| 409 | Підсиленням дверних прорізів дерев'яними брусами | м | 5,6 |  |
| 410 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними  блоками площею понад 2 до 3 м2 з алюмінієвого  профілю у кам'яних стінах (2,1м х 1,4м - 1шт.) | м2 | 2,94 |  |
|  | Вікна |  |  |  |
| 411 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками  площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах  житлових і громадських будівель (1950\*1150мм - 3шт.) | м2 | 6,73 |  |
| 412 | Установлення пластикових підвіконних дошок | м | 6 |  |
|  | Підвісні стелі |  |  |  |
| 413 | Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із  металевих профілів | м2 | 55,15 |  |
| 414 | Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь  підвісних стель гіпсокартонними листами. | м2 | 55,15 |  |
| 415 | Шпаклювання стель шпаклівкою | м2 | 55,15 |  |
| 416 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель | м2 | 55,15 |  |
| 417 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними  водоемульсiйними сумiшами стель пiдготовлених пiд  фарбування | м2 | 55,15 |  |
| 418 | Встановлення пінополістирольних бордюрів у  приміщеннях, площею підлоги понад 5 м2 | п.м. | 30,6 |  |
|  | Підлоги |  |  |  |
| 419 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по  бетонній основі площею понад 20 м2 | м2 | 55,15 |  |
| 420 | На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної стяжки  додавати (до 40 мм) | м2 | 55,15 |  |
| 421 | Готування цементного розчину для стяжки | м3 | 2,25 |  |
| 422 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із  сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 55,15 |  |
|  | Електромонтажні роботи |  |  |  |
| 423 | Монтаж полiетиленових труб для електропроводки  дiаметром до 25 мм, | м | 267,2 |  |
| 424 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2  до 6 мм2 в труби | м | 267,2 |  |
| 425 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій  проводці, 2-клавішних | шт | 2 |  |
| 426 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу  при схованій проводці | шт | 22 |  |
| 427 | Монтаж LED свiтильникiв cвітлодіодних накладних | шт | 10 |  |
| 428 | Установлення вимикачiв автоматичних на струм до 25 А | шт | 3 |  |
|  | Сантехнічні роботи |  |  |  |
| 429 | Свердління кільцевими алмазними свердлами з  застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в  залізобетонних конструкціях перекриття вертикальних  отворів глибиною 200 мм, діаметром 125 мм | шт | 1 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 430 | Додається на кожні 10 мм зміни глибини свердління  кільцевими алмазними свердлами з застосуванням  охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних  конструкціях вертикальних отворів діаметром 125 мм  (до 300 мм) | шт | 1 |  |
| 431 | Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів  водопостачання діаметром 20 мм | шт | 2 |  |
| 432 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб  поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром  20 мм | м | 22 |  |
| 433 | Установлення умивальників одиночних з підведенням  холодної та гарячої води | к-т | 1 |  |
| 434 | Установлення ніжки під умивальник | шт | 1 |  |
| 435 | Установлення змішувачів | шт | 1 |  |
| 436 | Установлення муфтових кранів водорозбірних | шт | 2 |  |
| 437 | Прокладання трубопроводів каналізації з  поліетиленових труб діаметром 50 мм | м | 1,8 |  |
| 438 | Навантаження сміття вручну | т | 67,718 |  |
| 439 | Перевезення сміття до 15 км | т | 67,718 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Найменування | Одиниця  виміру | Кіль-  кість |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Змішувач для душу Imprese Loreta 10350 | шт | 1 |
|  |  |  |
| Змішувач для умивальника Imprese Loreta  05350 | шт | 10 |
|  |  |  |
| Кран кульовий 1/2 х 1/2 НН | шт | 41 |
|  |  |  |
| Плитка керамогранітна Сarrara Diamond  Navara 300x600 33672 | м2 | 425,48032 |
|  |  |  |
| SMT-G 6х40 забивний поліпропіленовий  дюб.-шуруп, гриб (упак 100 шт) | шт | 6479,504 |
|  |  |  |
| Ізоляційна стрічка чорна | шт | 18 |
|  |  |  |
| Автоматичний вимикач 1P 20A Schneider  Electric | шт | 20 |
|  |  |  |
| Автоматичний вимикач 1Р 16А Schneider  Electric | шт | 35 |
|  |  |  |
| Автоматичний вимикач 1Р 25А Schneider  Electric | шт | 13 |
|  |  |  |
| Автоматичний вимикач 3Р 25А Schneider  Electric | шт | 3 |
|  |  |  |
| Автоматичний вимикач 3Р 32А Schneider  Electric | шт | 4 |
|  |  |  |
| Анкер | т | 0,00098 |
|  |  |  |
| Анкер 10х120 мм | шт | 877 |
|  |  |  |
| Анкер-клин стельовий TDN "Baufix", жовтий  цинк, 6х40 (уп. 100 шт) | шт | 488,98 |
|  |  |  |
| Біметалічний радіатор 500/76, 30 бар  (елемент) | шт | 100 |
|  |  |  |
| Блок віконний металопластиковий, розмір  1950х1150 мм | шт | 5 |
|  |  |  |
| Блок віконний металопластиковий, розмір  1900х1600 мм | шт | 3 |
|  |  |  |
| Блок віконний металопластиковий, розмір  1950х1670 мм | шт | 1 |
|  |  |  |
| Блок віконний металопластиковий, розмір  1950х950 мм | шт | 2 |
|  |  |  |
| Блок віконний металопластиковий, розмір  1950х1950 мм | шт | 14 |
|  |  |  |
| Блок віконний металопластиковий, розмір  1950х1600 мм | шт | 3 |
|  |  |  |
| Блок дверний алюмінієвий, розмір  2100х1060 мм | шт | 3 |
|  |  |  |
| Блок дверний з алюмінієвого профілю,  розмір 2400х2250мм, колір білий | шт | 1 |
|  |  |  |
| Блоки дверні з алюмінієвого профілю,  розмір 2100х860мм, колір білий | шт | 12 |
|  |  |  |
| Бойлер 100 л Gorenje GBF100 SMV9 | шт | 2 |
|  |  |  |
| Бойлер 50 л Gorenje GBF50/UA | шт | 2 |
|  |  |  |
| Бордюр декоративний пінополістирольний  (багети) | м | 182,9312 |
|  |  |  |
| Брус 40\*40 | м | 212,352 |
|  |  |  |
| Відливи віконні, колір білий | м | 2 |
|  |  |  |
| Ванна акрилова | комплект | 1 |
|  |  |  |
| Вимикач 1-кл. Schneider Electric Asfora,  білий | шт | 4 |
|  |  |  |
| Вимикач 2-кл. Schneider Electric Asfora,  білий | шт | 37 |
|  |  |  |
| Вимикач автоматичний 3Р 63А Schneider  Electric | шт | 1 |
|  |  |  |
| Вхідна група алюмінієва | м2 | 10,6 |
|  |  |  |
| Гідроізоляційна однокомпонентна мастика  Ceresit CL 51 Express | кг | 158,655 |
|  |  |  |
| Гіпсокартон 9.5 мм стеля | м2 | 227,115 |
|  |  |  |
| Герметик силіконовий (400гр) | шт | 5 |
|  |  |  |
| Гофра до унітазу (під'єднання) | шт | 5 |
|  |  |  |
| Грунтовка глибокопроникаюча СТ-17 | л | 15,11 |
|  |  |  |
| Грунтовка глибокопроникна безбарвна  Ceresit CT 17 супер | л | 606,78322 |
|  |  |  |
| Дверний блок з алюмінієвого профілю,  розмір 2100х1400 мм | шт | 6 |
|  |  |  |
| Дверний блок з алюмінієвого профілю,  розмір 2100х1060 мм | шт | 11 |
|  |  |  |
| Дифавтомат 16А Schneider Electric | шт. | 6 |
|  |  |  |
| Дошки відбійні меблеві з ДСП ламінованого | м | 50,694 |
|  |  |  |
| Дошки підвіконні пластикові ширина 450 мм | м | 92,6 |
|  |  |  |
| Душова система з лійкою Imprese Loreta T-  15350 | комплект | 2 |
|  |  |  |
| Душовий канал СН-650-Н№1 650 мм з  матовою решіткою Гармонія, розмір  715х124ї65 | комплект | 1 |
|  |  |  |
| Дюбель 6\*60 мм | шт | 437,8 |
|  |  |  |
| Дюбель 6х40 | шт | 1207,3555 |
|  |  |  |
| Електроди, дiаметр 3 мм, марка "Моноліт" | т | 0,001811 |
|  |  |  |
| Емаль Maxima 3 в 1 антикорозійна | кг | 4,3134 |
|  |  |  |
| Емаль Sniezka для радіаторів опалення | кг | 52,55379 |
|  |  |  |
| Заглушка і кран Маєвського, D=1/2"  7307991090 | шт | 10 |
|  |  |  |
| Кабель ВВГ нгд 3х1,5 мм2 | м | 1419,34 |
|  |  |  |
| Кабель ВВГ нгд 3х2,5 мм2 | м | 1412,336 |
|  |  |  |
| Кабель ВВГнгд 3х4 мм2 | м | 23,69 |
|  |  |  |
| Кабельні стягування білі 3х200 | шт | 2717 |
|  |  |  |
| Клей монтажний акриловий білий(280мл) | шт | 40,6 |
|  |  |  |
| Клеюча суміш "flex" для плитки з  природного та штучного каменю Ceresit СМ  117 | кг | 7207,733 |
|  |  |  |
| Клинці для плитки 32 мм | шт | 631,77 |
|  |  |  |
| Колiно ПП D110/90" | шт | 9 |
|  |  |  |
| Колiно ПП D50/45" | шт | 36 |
|  |  |  |
| Колiно ПП D50/90" | шт | 4 |
|  |  |  |
| Коліно МРВ 20х1/2" | шт | 24 |
|  |  |  |
| Кольоровий шов (фуга) для плитки Mira  Supercolor | кг | 456,42999 |
|  |  |  |
| Коробка установча в г/к Schneider Electric | шт | 237 |
|  |  |  |
| Кріплення для бойлера 10х100 мм (2 шт) | к-т | 4 |
|  |  |  |
| Кріплення для умивальника | к-т | 10 |
|  |  |  |
| Кріплення для унітаза | компл. | 5 |
|  |  |  |
| Краб | шт | 404,26 |
|  |  |  |
| Кран кульовий ЗВ 3/4", з американкою,  Bianchi | шт | 20 |
|  |  |  |
| Кран-комплект ЄС-51-1-РСПК-50 (Шафа  пожежна ШП-80/60-НС біла)+1 вогнегасник  ВП-5 | шт | 4 |
|  |  |  |
| Кронштейни для кріплення радіатора 8х250,  білий | шт | 30 |
|  |  |  |
| Круг відрізний по металу і нерж.  180х1.6х22.2мм. | шт | 11,51883 |
|  |  |  |
| Круги армовані абразивні зачисні, діаметр  180х6 мм | шт | 0,007 |
|  |  |  |
| Кутики штукатурні металеві оцинковані  перфоровані | м | 738,7 |
|  |  |  |
| Листи гiпсокартоннi вологостійкі, товщина  12,5 мм | м2 | 185,39 |
|  |  |  |
| Листи гiпсокартоннi вологостійкі, товщина 9,  5 мм | м2 | 22,575 |
|  |  |  |
| Листи гiпсокартоннi, товщина 12,5 мм | м2 | 1553,5 |
|  |  |  |
| Мінвата (1230х610х50 мм) | м3 | 12,75 |
|  |  |  |
| Мембрана VONTRON XLP11-4040. | шт | 6 |
|  |  |  |
| Підвіс прямий 60х125 мм | шт | 2231,46 |
|  |  |  |
| Підвіс-крючок 250мм | шт | 322,52 |
|  |  |  |
| Підвіс-петля 250мм | шт | 322,52 |
|  |  |  |
| Піна-клей (750мл) | шт | 81,15 |
|  |  |  |
| Пісок природний, збагачений | м3 | 13,5024 |
|  |  |  |
| Панель LED 595х595мм 36W 4000К 3600Lm | шт | 96 |
|  |  |  |
| Панель LED 595х595мм 36W 4000К  3600Lm з аварійним блоком живлення | шт | 2 |
|  |  |  |
| Папір шліфувальний | м2 | 16,2546 |
|  |  |  |
| Перегородка алюмiнiєва з дверима зi  склiнням, розмір 2800х2540 мм, колір білий | шт | 1 |
|  |  |  |
| Перегородка алюмiнiєва з дверима зi  склiнням, розмір 2800х3040 мм, колір білий | шт | 1 |
|  |  |  |
| Перегородка з алюмінієих сплавів зі  склінням, з дверима | м2 | 54 |
|  |  |  |
| Перегородка металопластикова з трьома  дверима (санвузлова) | м2 | 9 |
|  |  |  |
| Перегородки алюмінієві засклені, колір білий | м2 | 24 |
|  |  |  |
| Перемичка заземлювальна | шт | 2 |
|  |  |  |
| Перехiдник для алюмінієвих радіаторів,  1"х1/2", лівий | шт | 20 |
|  |  |  |
| Перехiдник для алюмінієвих радіаторів,  1"х3/4", правий | шт | 20 |
|  |  |  |
| Плити підвісної стелі 600 мм х 600 мм х 12  мм типу Армстронг | м2 | 404,7855 |
|  |  |  |
| Плитка керамогранітна Сarrara Diamond  Navara 600x600 33672 | м2 | 713,0346 |
|  |  |  |
| Промислова система зворотнього осмосу  без мембран МО360000ТР5; | комплект | 1 |
|  |  |  |
| Профіль 24х3000 RAL9003 | м | 435,402 |
|  |  |  |
| Профіль 1200х25х24мм, білий | м | 765,985 |
|  |  |  |
| Профіль 3600х38х24мм, білий | м | 382,9925 |
|  |  |  |
| Профіль 600х25х24мм, білий | м | 382,9925 |
|  |  |  |
| Профіль UD 28 х 27 | м | 1670,36 |
|  |  |  |
| Профіль UW-75 | м | 134,89 |
|  |  |  |
| Профіль СD 60 х 27 | м | 3329,9 |
|  |  |  |
| Профіль СW-75 | м | 391,67 |
|  |  |  |
| Пружина для підвіса "метелик" | шт | 322,52 |
|  |  |  |
| Рiзьблення, чорне, D=3/4", довжина 300 мм | шт | 20 |
|  |  |  |
| Рамка накладного монтажу LED-панелей | шт | 33 |
|  |  |  |
| Рейка маячна 10мм/3м посилена | м | 420,1275 |
|  |  |  |
| Розетка 1-а з заземл. контуром біла  Schneider Electric | шт | 196 |
|  |  |  |
| Саморіз із пресшайбою гострий,  оцинкований 4,2х13 | шт | 8227,68 |
|  |  |  |
| Саморіз для г/к по металу 3,5\*25 мм | шт | 39104,8 |
|  |  |  |
| Саморіз по дереву 4,2\*75 | шт | 948 |
|  |  |  |
| Світильник PANEL LED 4000K 600x600  Interelectro | шт | 16 |
|  |  |  |
| Світильник вологозахищений LED Eurolamp  20 Вт ІР65 | шт | 17 |
|  |  |  |
| Світильник з надписом "вихiд" з автономним  джерелом живлення | шт | 5 |
|  |  |  |
| Свердла кільцеві алмазні, діаметр 125 мм | шт | 0,06 |
|  |  |  |
| Сифон для умивальника Bonomini | шт | 10 |
|  |  |  |
| Сталь квадрат №14 | т | 0,0742 |
|  |  |  |
| Стрічка скловолоконна 50 мм (45м) | м | 1513,842 |
|  |  |  |
| Стяжка цементна для підлоги Anserglob | кг | 30096 |
|  |  |  |
| Трійник 110/90 | шт | 5 |
|  |  |  |
| Трійник 50/90 | шт | 4 |
|  |  |  |
| Труба ПП D 50 L1000 мм Valrom | шт | 27 |
|  |  |  |
| Труба ПП D110 Valrom | м | 25 |
|  |  |  |
| Труба гофрована d 20 (100) | м | 2799,92 |
|  |  |  |
| Труба поліпропіленова армована  скловолокном PN20 | м | 139 |
|  |  |  |
| Умивальник EGO ART 60см з п'єдесталом | шт | 10 |
|  |  |  |
| Унiтаз "компакт" Kolo Solo з сидінням  Duroplast Soft close | шт | 5 |
|  |  |  |
| Фарба Колоріт Legenda | кг | 588,36 |
|  |  |  |
| Хрестики для плитки. | шт | 4526,3272 |
|  |  |  |
| Цемент М500 25кг | т | 4,84224 |
|  |  |  |
| Шланг гнучкий для води, довжина 0,6м | шт | 25 |
|  |  |  |
| Шпаклiвка Semin Sem Joint Compound | кг | 878,44 |
|  |  |  |
| Шпаклiвка Sniezka ACRYL-PUTZ FS20 | кг | 3604,95 |
|  |  |  |
| Штукатурка цементно-вапняна ANSERGLOB  BCT 20, сіра | кг | 2209,6 |
|  |  |  |
| Щиток груповий вбудованого виконання на  24 модуля | шт | 5 |
|  |  |  |
|  |  |  |

Примітка:

У разі посилання на конкретні торгівельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника – вважати або «еквівалент», який відповідає