*Додаток 2*

*до Тендерної документації*

**Т Е Х Н І Ч Н І В И М О Г И**

В місцях де технічна специфікація містить посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, вважати вираз "або еквівалент".

Фактом подання тендерної пропозиції учасник підтверджує відповідність своєї пропозиції технічним, якісним, кількісним, функціональним характеристикам до предмета закупівлі, у тому числі технічній специфікації (у разі потреби – планам, кресленням, малюнкам чи опису предмета закупівлі) та іншим вимогам до предмету закупівлі, що містяться в тендерній документації та цьому додатку, а також підтверджує можливість поставки товару, у відповідності до вимог, визначених згідно з умовами тендерної документації.

Якщо Учасником пропонується еквівалент товару до того, що вимагається Замовником, додатково, у складі пропозиції, Учасник надає таблицю, складену в довільні формі, яка у порівняльному вигляді містить відомості щодо основних технічних та якісних характеристик товару, що вимагається Замовником до основних технічних та якісних характеристик еквівалентного товару, що пропонується Учасником. При цьому якість запропонованого еквіваленту товару має відповідати якості, що заявлена у технічній специфікації Замовника.

Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні відповідати вимогам чинного законодавства із захисту довкілля, відповідати основним вимогам державної політики України в галузі захисту довкілля та вимогам чинного природоохоронного законодавства.

1. **Кількісні характеристики предмета закупівлі**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Найменування товару | Одиниця виміру | Кількість | Виробник | Характеристики товару |
| 1 | Мінеральні добрива (Карбамід) | тони | 3,0 | Україна | Товар повинен відповідати ДСТУ 7312:2013 або іншому відповідному ДСТУ або ГОСТ або зареєстрованим ТУ, азот в сухій речовині, %, не менше 46,2,  Розсипчастість, не менш 100 %. Масова частка біурету,% не більше ніж 1,4.  Масова частка води, % не більше ніж : метод висушування-0,3  Метод Фішера-0,5.  Масова частка вільного аміаку, % не більше ніж -0,03. |

1. **Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі**

1. *Вимоги до якості:* Якість товару повинна відповідати умовам ДСТУ, ТУ та/або ГОСТ, та/або іншим діючим на території України вимогам до якості, що відносяться до такого виду товару. Учасник процедури закупівлі повинен надати в складі тендерної пропозицій копії сертифікатів відповідності або паспортів якості із визначенням технічних та якісних характеристик на кожний запропонований товар.

2. Якість товару повинна відповідати державним стандартам та/або технічним умовам, тощо для товарів даного типу.

3. Приймання товару за кількістю і якістю здійснюється представником замовника та представником учасника.

4. Для підтвердження відповідності ТП технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі учасник у складі ТП повинен надати копію сертифікату (паспорту) якості та/або відповідності Товару державним нормам та стандартам.

*5. Витрати які учасник включає в ціну товару:* доставка товару; здійснення вантажно-розвантажувальних послуг при поставці товару; упаковка (мішки по 50 кг) в яких доставляється товар; експедиційні та інші послуги з доставки.

6. Поставка товару здійснюється замовника у строк до 20.04.2024 р.

7. Поставка та розвантажування здійснюється за адресою замовника:Вінницька обл., м. Ладижин, вул. Петра Кравчика,5.

Пакування мішок по 50 кг. Якість пакування повинна відповідати вимогам, встановленим до даного виду товару і захищати його від пошкоджень або псування під час перевезення (доставки).