ЗАТВЕРДЖЕНО	
 	 	
 	Квартирно-експлуатаційний відділ м.Володимир	
 	( назва організації, що затверджує )	
 	___________________	
 	( посада, підпис, ініціали, прізвище )	
 	 	
 	“_____” ____________________________20__ р.	

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ	
 	 	
на поточний ремонт Вартове приміщення 1	
 	 	
Умови виконання робіт 	
 	 	
Об'єми робіт	
№
Ч.ч.	
Найменування робіт і витрат	Одиниця
виміру	  Кількість	Примітка	
1	2	3	4	5	
1	Знімання дверних полотен	 м2	11,37	 	
2	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з
відбиванням штукатурки в укосах	 шт	6	 	
3	Знімання засклених віконних рам	 м2	15,11	 	
4	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з
відбиванням штукатурки в укосах	 шт	6	 	
5	Заповнення дверних прорізів готовими дверними
блоками площею більше 3 м2 з металопластику  у
кам'яних стінах	м2	3,15	 	
6	Заповнення дверних прорізів готовими дверними
блоками площею до 2 м2 з металопластику  у кам'яних
стінах	м2	8,22	 	
7	Заповнення віконних прорізів готовими блоками
площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах
житлових і громадських будівель	м2	3,18	 	
8	Заповнення віконних прорізів готовими блоками
площею до 3 м2 з металопластику  в кам'яних стінах
житлових і громадських будівель	м2	2,13	 	
9	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	11,4	 	
10	Заповнення віконних прорізів готовими блоками
площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах
житлових і громадських будівель	м2	9,8	 	
11	Установлення металевих дверей	шт	1	 	
12	Установлення та розбирання зовнішніх металевих
трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань
до 16 м	м2	200	 	
13	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною
100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни
гладкі	 м2	200	 	
14	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною
100 мм з  опорядженням декоративним розчином. Укоси,
ширина до 300 мм	 м2	24,5	 	
15	Обтісування нерівностей товщиною до 40 мм	 м2	25,2	 	
16	Очищення фундаменту металевими щітками	м2	25,2	 	
17	Утеплення фундаменту пінопластом	 м2	25,2	 	
18	Установлення віконних профілів	м	49	 	
19	Установлення віконних зливів (капельник)	м	42	 	
20	Розбирання покриттів покрівлі	м2	181	 	
21	Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами	м2	181	 	

1	2	3	4	5	
22	Розбирання крокв	м2	130	 	
23	Часкова заміна крокв	м3	0,7	 	
24	Часкова заміна прогонів із брусів	м3	0,7	 	
25	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і
брусків	м2	181	 	
26	Улаштування фальцевих покрівель	м2	181	 	
27	Монтаж кутників	м	24	 	
28	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	м2	181	 	
29	Улаштування планок конька	м	20	 	
30	Улаштування планок (вітрова,лобова)	м	110	 	
31	Улаштування підшивки стель (Софіт)	 м2	65	 	
32	Улаштування планки старт для софіта	м	148	 	
33	Улаштування примикань	м	7	 	
34	Монтаж каркасу із гнутого профілю для обшивки комину	м	7,5	 	
35	Облицювання облицбювання комину фальцем	м2	3	 	
36	Установлення зонтів над комином	м2	0,7	 	
37	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок	м	95	 	
38	Нанесення вручну в один шар покриття з
вогнезахисного матеріалу на горизонтальні і
вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій	м2	210	 	
39	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без
кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3	2,2	 	
40	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група
грунтів 1	м3	22	 	
41	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової,
переріз 100 мм2	 м	14	 	
42	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних
основах з круглої сталі діаметром 8 мм	 м	20	 	
43	Захист спусків трубою монтажною	м	4	 	
44	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	2	 	
45	Улаштування сталевих блискавкоприймачів висотою до
3м	шт	1	 	
 	Комплект заземлювача  G-16/30	 	 	 	
46	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16
мм	 шт	12	 	
47	Розбирання ганків з бетону	м3	2,3	 	
48	Улаштування  основи тротуарів із щебеню за товщини
шару 12 см	м2	55	 	
49	Улаштування  основи тротуарів із щебеню, за зміни
товщини на кожен  1 см додавати або вилучати до/з
норми 27-17-3	м2	55	 	
50	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів
основи з піску	м3	14	 	
51	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну
основу, за ширини борту у верхній його частині до 100
мм	 м	90	 	
52	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних
елементів мощення [ФЭМ]	м2	55	 	
53	Розбирання дощатих покриттів підлог	м2	50	 	
54	Розбирання лаг з дощок і брусків	м2	50	 	
55	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	м2	50	 	
56	Улаштування підстильного шару бетонного + М200	м3	6	 	
57	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із
застосуванням матеріалів TM "Ceresit": горизонтальна
гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту
конструкцій від періодичного/постійного зволоження	 м2	50	 	
58	Улаштування галтелі шириною 6 см із застосуванням
матеріалів ТМ Ceresit	пм	75	 	
59	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	50	 	
60	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по
бетонній основі площею до 20 м2 +40 мм	м2	50	 	

1	2	3	4	5	
61	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки
додавати або виключати	м2	200	 	
62	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим
розчином	м2	250	 	
63	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені
будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по
каменю та бетону	м2	250	 	
64	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних
укосів по бетону та каменю	м2	26,39	 	
65	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до
12 шт	м2	90	 	
66	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	м	75	 	
67	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь
підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими
листами.	 м2	66	 	
68	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із
металевих профілів	м2	66	 	
69	Шпаклювання стель	м2	66	 	
70	Високоякісне фарбування стель полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами	м2	66	 	
71	Високоякісне фарбування стін полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами	м2	204	 	
72	Улаштування потолочних плінтусів	м	80	 	
73	Монтаж турнікету	шт	1	 	
74	Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в
цегляних стінах товщиною до 25 см	шт	38	 	
75	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою,
наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням
накладними скобами	м	116	 	
76	Монтаж щитка модульного	 шафа	1	 	
77	Монтаж коробки клемної	шт	1	 	
78	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,
триполюсний,струм до 100 А	шт	24	 	
79	Коробка розподільна настінна для кабеля в
пластмасовій оболонці	коробка	12	 	
80	Установлення світильників	шт	9	 	
81	Установлення вентиляторів витяжних	шт	6	 	
82	Установлення вимикачів	шт	7	 	
83	Установлення розеток	шт	13	 	
 	Відеоспостереження	 	 	 	
84	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених
конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці
траси, маса 1 м до 1 кг (оптоволокно)	 м	270	 	
85	Монтаж відеореєстратора	шт	1	 	
86	Установлення знімних та висувних блоків [модулів,
комірок, ТЄЗів], маса до 30 кг	шт	1	 	
87	Оброблення ВЧ коаксіального кабеля із суцільною
ізоляцією	кінець	4	 	
88	Комплекс вимірювань постійним струмом змонтованих
парних кабелів до та після вмикання у кінцеві пристрої	 пар	4	 	
89	Кабель по стіні цегляній, маса 1 м до 1 кг (витапара)	 м	48	 	
90	Монтаж камери спостереження	шт	4	 	
91	Монтаж прожектора	шт	1	 	
92	Установлення медіаконвертора	шт	1	 	
 	Пожежна сигналізація	 	 	 	
93	Блок базовий на 16 променів	шт	1	 	
94	Акумулятор , ємкість 18 А.год	шт	1	 	
95	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням
накладними скобами, (КСВВ 4х0,4)	 м	28	 	

1	2	3	4	5	
96	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по
стінах і стелях цегляних (1х2х0,8)	 м	25	 	
97	Монтаж сповіщувача ручного	шт	4	 	
98	Сповіщувач ПС автоматичний димовий	шт	6	 	
99	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий	шт	1	 	
100	Прокладання коробів пластикових	м	20	 	
101	Монтаж оповіщувача світлозвукового	шт	4	 	
102	Монтаж оповіщувача світлозвукового зовнішнього
"Джміль"	шт	2	 	
103	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	11,5	 	
104	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб
поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром
20 мм	м	20	 	
105	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб
поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром
25 мм	м	40	 	
106	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб
поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром
32 мм	м	32	 	
107	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку,
поліетилену	м	90	 	
108	Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу
до 20 см2	м	20	 	
109	Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм в
цегляних стінах товщиною до 25 см	шт	6	 	
110	Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм в
цегляних стінах товщиною до 38 см	шт	4	 	
111	Установлення умивальників одиночних з підведенням
холодної та гарячої води	к-т	1	 	
112	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним
бачком	к-т	1	 	
113	Установлення душових кабін	к-т	1	 	
114	Установлення змішувачів	шт	2	 	
115	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб
поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром
20 мм	м	16	 	
116	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку,
поліетилену	м	16	 	
117	Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	5,5	 	
118	Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	4	 	
119	Свердлiння кiльцевими алмазними свердлами з
застосуванням охолоджувальної рiдини /води/ в
залiзобетонних конструкцiях горизонтальних отворiв у
фундаментах, дiаметром 125 мм	шт	1	 	
120	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-
самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	 т	7,5	 	
121	Перевезення сміття до 15 км	т	7,5	 	

  Склав             ____________________________________	
                                [посада, підпис ( ініціали, прізвище)]	
 	 	 	 	 	 	
   Перевірив      ____________________________________	
                               [посада, підпис ( ініціали, прізвище)]