**Додаток № 3 до тендерної документації**

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та технічна специфікація до предмета закупівлі**

**код ДК 021:2015:  34130000-7 - Мототранспортні вантажні засоби**

**(34131000-4 – Пікапи)**

*У разі, якщо дані Технічні вимоги містять посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, посилання на джерело походження або виробника тощо, то вважається, що Технічні вимоги містять вираз «або еквівалент».*

**1. Інформація про кількісні** **характеристики предмета закупівлі – 1 одиниця.**

**2. Інформація про якісні характеристики**

2.1 Гарантія на транспортний засіб має бути не менше 3 роки/100 000 км

2.2 Гарантійний термін починається з дати підписання Сторонами видаткової накладної на Товар та акту приймання-передачі товару.

2.3 Товар повинен бути новим, не бувшим у використанні, технічно справним, комплектуючі та матеріали – такі, що не були у вживанні.

2.4 Товар не повинен бути під заставою або арештом.

2.5 Товар на момент поставки повинен бути укомплектований пакетом документів необхідним для його реєстрації в сервісному центрі МВС.

2.6 Супутня документація повинна бути виконана українською мовою. У разі, якщо оригінал супутньої документації складений іншою мовою, він обов’язково має супроводжуватись автентичним перекладом українською мовою.

2.7 Учасник має надати документальне підтвердження, що він є офіційним дилером/ дистриб’ютором/ представником виробника товару на території України (дилерський/дистриб’юторський договір або витяг з дилерського/ дистриб’юторського договору або сертифікат дилера/ дистриб’ютора).

Таблиця відповідності запропонованого учасником товару технічним вимогам, в якій в обов’язковому порядку повинна міститися інформація про технічний опис товару.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Найменування предметом закупівлі** | **Технічні та якісні характеристики товару, що є предметом закупівлі** | **Кількість, шт.** |
| код ДК 021:2015:  34130000-7 - Мототранспортні вантажні засоби(34131000-4 – Пікапи) | Автомобіль повинен відповідати державним стандартам, вимогам ДСТУ, технічним умовам, екологічним нормам у відповідності з технічними регламентами та національними стандартами, сертифікованим в Україні. | 1 |

**Вимоги до предмету закупівлі**

|  |  |
| --- | --- |
| **Технічні характеристики:** | **Пропозиція учасника** |
| Тип автомобіля | Пікап |  |
| Кабіна | Подвійна |  |
| Кількість місць | 5 |  |
| Двигун | дизель |  |
| Норми токсичності  | не менше EURO 5 |  |
| Споряджена маса, кг | не більше 2030 |  |
| Вантажопідйомність пікапа, кг | не менше 1000 |  |
| Потужність двигуна к.с. | не менше 145 |  |
| Робочий об’єм см.куб | не менше 1900 |  |
| Габаритні розміри, довжина/ширина/висота, мм | не більше 5340/1970/1900 |  |
| Розміри кузова (ДхШхВ) | не менше 1590/1590/490 |  |
| Колісна база, мм | не менше 3100 |  |
| Кліренс, мм | Не менше 235 |  |
| Глибина броду, мм | 600 |  |
| Привід | повний  |  |
| Трансмісія | механічнане менше 6 передач |  |
| Передні гальма  | вентильовані диски |  |
| Задні гальма | барабанні |  |
| Задня підвіска | нерозрізний міст на ресорах |  |
| Передня підвіска | незалежна |  |
| Ємність бака для пального, л | не менше 80  |  |
| **Комплектація:** |  |
| ESP+ Hill Start Assist | + |  |
| Круїз-контроль з обмежувачем швидкості | + |  |
| Подушки безпеки | Не менше 4 |  |
| Кондиціонер | + |  |
| Задній датчик паркування, з камерою заднього огляду | + |  |
| Мультимедійна система  | + |  |
| 4 динаміки | + |  |
| Мультифункціональний кермо | + |  |
| Зовнішні дзеркала заднього огляду з електрорегулюванням | + |  |
| Повнорозмірне запасне колесо | + |  |
| Складання сидінь 60/40, утворює рівну поверхню | + |  |
| **Експлуатаційні показники:** |  |
| Екологічний клас- не менше Euro 5 | + |  |
| Гарантія - не менше 3 роки/100 000 км | + |  |

***\* Усі посилання на конкретну торгівельну марку чи форму, патент, розміри деталей, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника – читати як вираз «або еквівалент».***

**Вимоги, щодо країни походження товарів:**

Учасник у складі тендерної пропозиції має надати документ, який підтверджує, що запропонований товар має країну походження відмінну від Російської Федерації/Республіки Білорусь