**Додаток №2**

**Технічна специфікація**

**на закупівлю:**

**ДК 021:2015:45230000-8: Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь (Утримання вулично - шляхової мережі в с. Муроване Львівського району Львівської області)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Об'єми робіт | | | | | |
| №  Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця  виміру | Кількість | Примітка | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | Розбирання покриттів з бруківки та основи з піску вручну | м3 | 11,34 |  | |
| 2 | Розбирання щебеневої основи | м3 | 9,45 |  | |
| 3 | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів  основи з піску товщиною 10 см. | м3 | 6,3 |  | |
| 4 | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів  основи з піщано-щебеневої суміші товщиною 15 см. | м3 | 9,45 |  | |
| 5 | Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних  елементів мощення [ФЭМ] (попередньо демонтованої) | м2 | 63 |  | |
| 6 | Розбирання асфальтобетонних покриттів  механізованим способом | м3 | 2,4 |  | |
| 7 | Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група  ґрунту 3 | м3 | 25,95 |  | |
| 8 | Улаштування піщаної основи під трубопроводи | м3 | 1,8 |  | |
| 9 | Укладання каналiзацiйних безнапiрних розтрубних труб  iз полiвiнiлхлорида ПВХ дiаметром 200 мм | м | 45 |  | |
| 10 | Засипання вручну труб піском | м3 | 4 |  | |
| 11 | Засипання траншей та котлованів екскаватором | м3 | 10,8 |  | |
| 12 | Улаштування колодязів дощоприймальних круглих  діаметром 1,0 м із збірного залізобетону в сухих грунтах | м3 | 2,7 |  | |
| 13 | Плити днищ ПН10 залізобетонні | шт | 3 |  | |
| 14 | Кільця КС10.9 залізобетонні | шт | 3 |  | |
| 15 | Плити покриття ПП10-2 залізобетонні | шт | 3 |  | |
| 16 | Решітка металева для колодязя | шт | 3 |  | |
| 17 | Улаштування дощеприймальних решіток | м | 3 |  | |
| 18 | Розбирання покриттів з бруківки та основи з піску вручну | м3 | 5,22 |  | |
| 19 | Розбирання щебеневої основи | м3 | 4,35 |  | |
| 20 | Улаштування бетонної основи | м3 | 1,5 |  | |
| 21 | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів  основи з піску товщиною 10 см. | м3 | 2,9 |  | |
| 22 | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів  основи з піщано-щебеневої суміші товщиною 15 см. | м3 | 4,35 |  | |
| 23 | Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних  елементів мощення [ФЭМ] (попередньо демонтованої) | м2 | 29 |  | |
| 24 | Ремонт окремих ділянок цегляних горловин оглядових  каналізаційних колодязів із заміною люка на решітку  поверхня без твердого покриття | колодязь | 1 |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 25 | Укладання труб iз полiвiнiлхлорида ПВХ дiаметром 315  мм | м | 3 |  |
| 26 | Улаштування дощеприймальних решіток | м | 4 |  |
|  | | | | |

Якщо в технічній специфікації міститься посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, то слід розуміти у значені «або еквівалент».