ДОДАТОК 3

**Технічні характеристики**

**код ДК 021:2015- 42710000-6 - Машини для виробництва текстильних виробів ( промислова пральна машина)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Назва предмету | Один. виміру | Кіль-кість | Технічні вимоги |
| 1 | Промислова пральна машина | шт. | 1 | 1)Завантаження сухої білизни: 35-40 кг/цикл;  2)Жорстке кріплення барабану до несучої рами (основи): потребує анкерного кріплення;  3)Об’єм барабану: 350 дм.куб. ±10%;  4)Діаметр барабану: не менше 800 мм;  5)Матеріал барабану - нержавіюча сталь;  6)Діаметр отвору для завантаження білизни: не менше 420 мм;  7)G-фактор: не менше 130;  8)Швидкість віджиму: не менше 510 об/хв  9)Матеріал передньої та верхньої панелей корпусу – нержавіюча сталь;  10)Керування: електронний програматор з виведенням необхідної інформації на графічний дисплей (температура, час до завершення циклу і т.п.) та клавіатурою (для вибору режиму прання та запуску);  11)Наявність аварійного вимикача для аварійної зупинки машини;  12)Попередньо налаштовані режими прання: не менше 9 програм;  13)Підключення до автоматичних дозуючих систем для рідких миючих засобів (кількість компонентів, що можуть окремо подаватися у пральну машину: не менше 5);  14)Лоток для ручного завантаження миючих порошкових та рідких засобів прання (кількість відділень у лотку: не менше 4 секцій);  15)Електричний нагрів води за допомогою вбудованих у машині електричних ТЕН;  16)Потужність ТЕН: не менше 20 кВт;  17)Номінальна електрична потужність:  -з урахуванням ТЕН: не більше 30 кВт;  -без нагріву ТЕН: не більше 3,0 кВт;  18)Підключення до електричної мережі: 380В /50Гц /3 фази;  19)Максимальний рівень шуму: ≤ 80 дБ;  20)Діаметр водяного клапану: не менше 3/4 ‘’;  21)Кількість рівнів набору води у барабані: не менше 6;  22)Кількість водяних клапанів: не менше 2х (холодна вода -1; гаряча вода -1);  23)Діаметр зливного клапану: не менше 3,0’’;  24)Кількість зливних клапанів, шт: не менше 2х;  25)Габаритні розміри обладнання, з урахуванням виступаючих елементів та деталей (В х Ш х Г):  -висота – не більше1600 мм;  -ширина – не більше 1100 мм;  -глибина – не більше 1200мм.  26)Вага (нетто): не більше 1000 кг.  Дата виготовлення товару: не раніше 2023р.  Гарантія: не менше 12 місяців з моменту поставки Товару. |

Всі посилання згідно цієї документації на конкретні марку чи виробника або на назву предмета закупівлі, що характеризує продукт певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, тощо, слід читати у значенні «або еквівалент».

Еквівалент товару-вживається у значенні, як рівнозначний товар, що виражається в наявності однозначних співвідношень між технічними та якісними характеристиками до предмету закупівлі, що визначені Замовником згідно вимог цієї документації, або якісно перевищують відповідні вимоги Замовника. У разі поставки еквіваленту товару, товар повинен бути з технічними та якісними характеристиками рівноцінними, або покращеними, ніж визначені Замовником. Товар, представлений Учасником, має відповідати діючим в Україні державним стандартам якості, відповідності або затвердженим в установленому порядку технічним умовам. У разі надання еквіваленту надати порівняльну таблицю за вищенаведеними показниками з приміткою, чому запропонований еквівалент товару не гірше або краще за товар, що оголосив замовник.

Товар повинен бути новим (таким, що не був в експлуатації та не брав участі у виставках чи інших демонстраційних заходах), у заводській цілісній упаковці.

У вартість Товару входить вартість отримання необхідних для експлуатації на території України сертифікатів, декларацій чи інших дозвільних документів.