**Додаток 2**

**До тендерної документації**

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ**

*Ширма на колесах Шк-3 (НК 024:2019: 13514 - Медична ширма); Стійка для приладів СТП-1 (НК 024:2019: 35124 - Стійка для медичної техніки); Штатив на колесах з ємністю ШТк-5 (НК 024:2019: 36069- Стійка для внутрішньовенних вливань); Столик маніпуляційний пересувний, столешниця з нержавіючої сталі СМ-3К (НК 024: 2019 - 34873 - Меблі для лікарень механічні); Шафа медична меблева ШМ-2 (НК 024:2019: 10535 - Медична шафа); Тумбочка приліжкова з над ліжковим столиком ТПЛ-4 (НК 024:2019: 15900 - Меблі для палати пацієнта); Операційна лампа PAX-DK/L (LED) (НК 024:2019: 12282 - Операційний світильник) (****ДК 021:2015: 33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні)***

Ширма на колесах Шк-3 – **3 шт**

НК 024:2019: 13514 - Медична ширма

|  |  |
| --- | --- |
| Параметри та вимоги | Відповідність ТАК/НІ з обов’язковим посиланням на відповідну сторінку інструкції або паспорту |
| Виготовлена з легкого алюмінієвого профілю в який встановлено високоякісний пластик |  |
| З’єднання між секціями дозволяють встановити їх під будь-яким кутом один до одного  |  |
| Має бути пересувною, всі секції встановлені на колеса |  |
| Наявність не менше трьох секцій |  |
| Забезпечують легкість миття та дезінфекції, не накопичують пил |  |
| Габаритні розміри не повинні перевищувати: |  |
| Ширина 510мм |  |
| Висота 1750 мм |  |
| Довжина 2100 мм |  |
| Гарантійне обслуговування повинно бути не менше ніж 12 (дванадцять) місяців |  |
| Інструкція з експлуатації українською або російською мовою (надати копію)  |  |
| Післягарантійне обслуговування |  |
| Виробник повинен мати сертифікат на систему управління якістю ISO-13485:2018 в якому повинно бути зазначено «Проектування та розроблення, виробництво, реалізація та обслуговування ліжок та меблів медичних, код ДКПП 32.50.30-50.00; меблів медичних спеціальних код ДКПП 32.50.30-50.99» (надати копію) |  |
| Виробник повинен мати сертифікат на систему управління якістю ISO-9001:2015 в якому повинно бути зазначено «Проектування та розроблення, виробництво, реалізація та обслуговування ліжок та меблів медичних, код ДКПП 32.50.30-50.00; меблів медичних спеціальних код ДКПП 32.50.30-50.99» (надати копію) |  |
| Наявність гарантійного листа від виробника або його офіційного представника в Україні про можливість постачання та термін постачання апаратів (надати оригінал відповідного документу) |  |
| Декларація про відповідність вимогам технічного регламенту щодо медичних виробів.  |  |
| Учасник повинен мати сертифікованих виробником спеціалістів для обслуговування та ремонту запропонованого обладнання (надати копію сертифікату |  |
| Оов’язково прикріпити у своїй пропозиції фото запропонованого товару, щоб замовник міг об’єктивно оцінювати запропоновані учасником товари |  |
| Рік виготовлення не раніше 2022 |  |

Стійка для приладів СТП-1 – **3 шт**

НК 024:2019: 35124 - Стійка для медичної техніки

|  |  |
| --- | --- |
| Параметри та вимоги | Відповідність ТАК/НІ з обов’язковим посиланням на відповідну сторінку інструкції або паспорту |
| Стійка вироблена з металевої профільної труби  |  |
| Металеві поверхні покриваються тільки екологічно чистими полімерними фарбами, стійкими до всіх видів дезінфікуючих розчинів. |  |
| Стійка має 3 полиці |  |
| Допустиме навантаження на кожну полицю, не більше 30 кг |  |
| Стійка обладнана блоком з трьома електричними розетками з вимикачем. |  |
| Стійка обладнана мережевим дротом довжиною 1,8 метри та вилкою з заземленням. |  |
| Габаритні розміри не повинні перевищувати: |  |
| Висота – 1025 мм |  |
| Ширина – 560 мм |  |
| Глибина – 452 мм |  |
| Вага не більше 18 кг |  |
| Стійка обладнана 4-ма колесами (типу ролик-гума) з гальмівною системою |  |
| Відстань між полицями 320 мм |  |
| Розмір полиці 450х320 мм |  |
| Гарантійне обслуговування повинно бути не менше ніж 12 (дванадцять) місяців. |  |
| Інструкція з експлуатації українською або російською мовою. |  |
| Декларація про відповідність вимогам технічного регламенту щодо медичних виробів. |  |
| Виробник повинен мати сертифікат на систему управління якістю ISO-13485:2018 в якому повинно бути зазначено «Проектування та розроблення, виробництво, реалізація та обслуговування ліжок та меблів медичних, код ДКПП 32.50.30-50.00; меблів медичних спеціальних код ДКПП 32.50.30-50.99» (надати копію) |  |
| Виробник повинен мати сертифікат на систему управління якістю ISO-9001:2015 в якому повинно бути зазначено «Проектування та розроблення, виробництво, реалізація та обслуговування ліжок та меблів медичних, код ДКПП 32.50.30-50.00; меблів медичних спеціальних код ДКПП 32.50.30-50.99» (надати копію) |  |
| Наявність гарантійного листа від виробника або його офіційного представника в Україні про можливість постачання та термін постачання апаратів (надати оригінал відповідного документу) |  |
| Учасник повинен мати сертифікованих виробником спеціалістів для обслуговування та ремонту запропонованого обладнання (надати копію сертифікату) |  |
| Декларація про відповідність вимогам технічного регламенту щодо медичних виробів. |  |
| Обов’язково прикріпити у своїй пропозиції фото запропонованого товару, щоб замовник міг об’єктивно оцінювати запропоновані учасником товари. |  |
| Рік виготовлення не раніше 2022 |  |

Штатив на колесах з ємністю ШТк-5 – **3 шт**

НК 024:2019: 36069- Стійка для внутрішньовенних вливань

|  |  |
| --- | --- |
| Параметри та вимоги | Відповідність ТАК/НІ з обов’язковим посиланням на відповідну сторінку інструкції або паспорту |
| Призначений для розміщення системи внутрішньовенного вливання |  |
| Даний штатив являє собою регульовану по висоті конструкцію  |  |
| Основа та каркас виготовлена з металевої труби Ø 20 мм |  |
| Регульована частина виготовлена з металевої труби Ø 16 мм  |  |
| Вся конструкція розміщується на 3-променевій основі, яка комплектується 3-ма самоорієнтованими колесами.  |  |
| Здвоєні пластикові колеса діаметром 40 мм. |  |
| Регулювання по висоті проводиться способом висування верхньої частини конструкції і надійно фіксується в 3-х положеннях системою «кліпса» |  |
| Верхня (рухома) частина штатива і частина, на якій кріпляться системи для вливань виготовлені з використанням нікель-хромового покриття. |  |
| Нявні гачки-підвіси для використання полімерних пакетів |  |
| Можливість регулювання по висоті в межах 1700-1900 мм |  |
| Оснащено допоміжною пластиковою ємністю (130х106х50 мм) для медикаментів та інших медичних предметів. |  |
| В основі трипроменева конструкція на колесах  |  |
| Штативи мають бути обладнані колесами для пересування |  |
| Габаритні розміри: |  |
| Ширина (R) 335мм |  |
| Висота 1700 - 1900 мм |  |
| Вага 1.5 кг |  |
| Всі металеві частини пофарбовані методом порошкового фарбування в білий колір |  |
| Перед фарбуванням метал проходить цикл хімічної обробки, що в свою чергу покращує експлуатаційні характеристики готового виробу |  |
| Завдяки використанню методу порошкового фарбування, найбільш уразливі частини штатива залишаються стійкими до корозії і до будь-якого виду дезінфекції, які дозволені в медичних установах. |  |
| Інструкція з експлуатації українською або російською мовою (надати копію)  |  |
| Гарантія не менше 12 місяців |  |
| Після гарантійне обслуговування |  |
| Виробник повинен мати сертифікат на систему управління якістю ISO-13485:2018 в якому повинно бути зазначено «Проектування та розроблення, виробництво, реалізація та обслуговування ліжок та меблів медичних, код ДКПП 32.50.30-50.00; меблів медичних спеціальних код ДКПП 32.50.30-50.99» (надати копію) |  |
| Виробник повинен мати сертифікат на систему управління якістю ISO-9001:2015 в якому повинно бути зазначено «Проектування та розроблення, виробництво, реалізація та обслуговування ліжок та меблів медичних, код ДКПП 32.50.30-50.00; меблів медичних спеціальних код ДКПП 32.50.30-50.99» (надати копію) |  |
| Наявність гарантійного листа від виробника або його офіційного представника в Україні про можливість постачання та термін постачання апаратів (надати оригінал відповідного документу) |  |
| Учасник повинен мати сертифікованих виробником спеціалістів для обслуговування та ремонту запропонованого обладнання (надати копію сертифікату) |  |
| Декларація про відповідність вимогам технічного регламенту щодо медичних виробів. |  |
| Обов’язково прикріпити у своїй пропозиції фото запропонованого товару, щоб замовник міг об’єктивно оцінювати запропоновані учасником товари. |  |
| Рік виготовлення не раніше 2022 |  |

Столик маніпуляційний пересувний, столешниця з нержавіючої сталі СМ-3К – **6 шт**

НК 024: 2019 34873 - Меблі для лікарень механічні

|  |  |
| --- | --- |
| Параметри та вимоги | Відповідність ТАК/НІ з обов’язковим посиланням на відповідну сторінку інструкції або паспорту |
| Столик призначений для розміщення медичних інструментів, витратних і перев'язувальних матеріалів |  |
| Каркас столика вироблений з високоякісного алюмінієвого профілю з порошковим покриттям та композитних матеріалів, з’єднаних між собою гвинтовими зтиками.  |  |
| Каркас столика розміщено на 4-х колесах Ø 50 мм |  |
| Колеса самоорієнтовні, металева основа, гумово-пластиковий ролик. |  |
| Два колеса з гальмівною системою |  |
| Обладнано висувною шухлядою |  |
| Глибина шухляди 140 мм  |  |
| Пластикову ємність, при необхідності, можна виймати. |  |
| Шухляда висовується за допомогою телескопічної направляючої |  |
| Столешниця виготовлена з нержавіючої сталі  |  |
| По периметру поверхня столешниці, має бортики 3 см, які перешкоджають випадінню інструментів |  |
| Нижня полиця виконана з металокомпозиту |  |
| Металеві поверхні покриваються екологічно чистими полімерними фарбами, білого кольору. Методом порошкового фарбування. |  |
| Готовий виріб повністю відповідає всім санітарно-гігієнічним вимогам та є стійким до будь-яких методів дезінфекції, які дозволені медичних установах. |  |
| Габаритні розміри не повинні перевищувати: |  |
| Довжина 646мм |  |
| Висота 858 мм |  |
| Ширина 450 мм  |  |
| Ширина по передній панелі висувного ящика 384 мм |  |
| Вага не більше 10 кг |  |
| Відстань між нижньою полицею та висувною шухлядою 390 мм |  |
| Готовий виріб повністю відповідає всім санітарно-гігієнічним вимогам та є стійким до будь-яких методів дезінфекції, які дозволені медичних установах |  |
| Гарантійне обслуговування повинно бути не менше ніж 12 (дванадцять) місяців |  |
| Інструкція з експлуатації українською мовою |  |
| Післягарантійне обслуговування |  |
| Декларація про відповідність вимогам технічного регламенту щодо медичних виробів. |  |
| Виробник повинен мати сертифікат на систему управління якістю ISO-13485:2018 в якому повинно бути зазначено «Виробництво ліжок та меблів медичних», код ДКПП 32.50.30-50.00 «Виробництво меблів медичних спеціальних» код ДКПП 32.50.30-50.99 (надати копію) |  |
| Виробник повинен мати сертифікат на систему управління якістю ISO-9001:2015 в якому повинно бути зазначено «Виробництво ліжок та меблів медичних», код ДКПП 32.50.30-50.00 «Виробництво меблів медичних спеціальних» код ДКПП 32.50.30-50.99 (надати копію) |  |
| Наявність гарантійного листа від виробника або його офіційного представника в Україні про можливість постачання та термін постачання обладнання (надати оригінал відповідного документу) |  |
| Учасник повинен мати сертифікованих виробником спеціалістів для обслуговування та ремонту запропонованого обладнання (надати копію сертифікату) |  |
| Рік виготовлення не раніше 2022 |  |

Шафа медична меблева ШМ-2 – 3 шт

НК 024:2019: 10535, Медична шафа

|  |  |
| --- | --- |
| Параметри та вимоги | Відповідність ТАК/НІ з обов’язковим посиланням на відповідну сторінку інструкції або паспорту |
| Шафи вироблені з алюмінієвого профілю, металокомпозитних панелей та, прозорого скла та пластику |  |
| Обробка поверхонь шафи дезінфікуючими розчинами |  |
| Оснащена з замком з комплектом ключів |  |
| Шафа має 5 окремих секцій |  |
| Двері оснащені рояльними петлями білого кольору |  |
| Бокові панелі виготовлені з метало композиту або акрилу товщиною 3 мм |  |
| Ніжки шафи мають можливість регулюватися по висоті в межах 20 мм  |  |
| Кількість полок не менше 4-х |  |
| Дно шафи виконано з металокомпозитного матеріалу |  |
| Максимальне завантаження полки зі скла не більше 5 кг |  |
| Можливість регулювати розташування по висоті полиць зі скла |  |
| Поставляється у зібраному вигляді |  |
| Для зручності транспортування скляні полиці закріплюють спеціальними фіксаторами на дні шафи |  |
| Габаритні розміри не повинні перевищувати: |  |
| Ширина 500мм  |  |
| Висота 1800 мм |  |
| Довжина 450 мм |  |
| Висота ніжок 225 мм |  |
| Вага не більше 19 кг |  |
| Інструкція з експлуатації українською або російською мовою  |  |
| Після гарантійне обслуговування |  |
| Гарантійне обслуговування повинно бути не менше ніж 12 (дванадцять) місяців |  |
| Інструкція з експлуатації українською або російською мовою (надати копію) |  |
| Після гарантійне обслуговування |  |
| Виробник повинен мати сертифікат на систему управління якістю ISO-13485:2018 в якому повинно бути зазначено «Проектування та розроблення, виробництво, реалізація та обслуговування ліжок та меблів медичних, код ДКПП 32.50.30-50.00; меблів медичних спеціальних код ДКПП 32.50.30-50.99» (надати копію) |  |
| Виробник повинен мати сертифікат на систему управління якістю ISO-9001:2015 в якому повинно бути зазначено «Проектування та розроблення, виробництво, реалізація та обслуговування ліжок та меблів медичних, код ДКПП 32.50.30-50.00; меблів медичних спеціальних код ДКПП 32.50.30-50.99» (надати копію) |  |
| Наявність гарантійного листа від виробника або його офіційного представника в Україні про можливість постачання та термін постачання апаратів (надати оригінал відповідного документу) |  |
| Учасник повинен мати сертифікованих виробником спеціалістів для обслуговування та ремонту запропонованого обладнання (надати копію сертифікату) |  |
| Декларація про відповідність вимогам технічного регламенту щодо медичних виробів. |  |
| Обов’язково прикріпити у своїй пропозиції фото запропонованого товару, щоб замовник міг об’єктивно оцінювати запропоновані учасником товари. |  |
| Рік виготовлення не раніше 2022 |  |

Тумбочка приліжкова з над ліжковим столиком ТПЛ-4 – **3 шт**

Код НК 024:2019: 15900 - Меблі для палати пацієнта

|  |  |
| --- | --- |
| Параметри та вимоги | Відповідність ТАК/НІ з обов’язковим посиланням на відповідну сторінку інструкції або паспорту |
| Призначена для розміщення й зберігання особистих речей пацієнтів у медичних установах. |  |
| При виготовлені тумбочки використовуюються високоякісний алюмінієвий профіль та металокомпозитні панелі товщиною 3 мм. |  |
| Алюмінієвий профіль виготовляється з високоякісного первинного сплаву алюмінію EN AW 6060/6063, це сплав з високою пластичністю, важливі показники якого підвищуються за допомогою термічної обробки, і відомий як сплав AL-Mg-Si. |  |
| Фарбується профіль методом порошкового фарбування, колір RAL 9016 |  |
| Використання алюмінієвого профілю та металокомпозиту забезпечую гігієнічність виробу та стійкість до корозії. |  |
| Ніша, під стільницею, закрита з двох боків |  |
| Робоча поверхня не повинна мати гострих кутів |  |
| Тумбочка повинна мати рухому полицю з пластика на металевій підкладці розміром 460х360 |  |
| Полиця повинна повертатися на 180°  |  |
| Можливість регулювання висоти полиці 850-1150 мм |  |
| Полиця повинна витримувати навантаження до 10 кг |  |
| Дверцята кріпляться на рояльних петлях |  |
| Для відкривання дверцята обладнано меблевою ручкою, яка виготовлена з металу |  |
| Для на дійної фіксації в закритому положенні використовується магнітний замок |  |
| Тумба має бути пересувною |  |
| Колеса поворотні два, з яких з гальмівною системою, повинні забезпечувати легке пересування тумбочки у різних напрямках |  |
| Габаритні розміри не повинні перевищувати: |  |
| Ширина 500 мм |  |
| Висота 850 -1150 мм |  |
| Глибина 400 мм |  |
| Вага 17 кг |  |
| Готовий виріб повністю відповідає всім санітарно-гігієнічним вимогам та є стійким до будь-яких методів дезінфекції, які дозволені медичних установах. |  |
| Гарантійне обслуговування повинно бути не менше ніж 12 (дванадцять) місяців |  |
| Інструкція з експлуатації українською або російською мовою  |  |
| Післягарантійне обслуговування |  |
| Наявність гарантійного листа від виробника або його офіційного представника в Україні про можливість постачання та термін постачання апаратів (надати оригінал відповідного документу) |  |
| Учасник повинен мати сертифікованих виробником спеціалістів для обслуговування та ремонту запропонованого обладнання (надати копію сертифікату |  |
| Виробник повинен мати сертифікат на систему управління якістю ISO-13485:2018 в якому повинно бути зазначено «Проектування та розроблення, виробництво, реалізація та обслуговування ліжок та меблів медичних, код ДКПП 32.50.30-50.00; меблів медичних спеціальних код ДКПП 32.50.30-50.99» (надати копію) |  |
| Виробник повинен мати сертифікат на систему управління якістю ISO-9001:2015 в якому повинно бути зазначено «Проектування та розроблення, виробництво, реалізація та обслуговування ліжок та меблів медичних, код ДКПП 32.50.30-50.00; меблів медичних спеціальних код ДКПП 32.50.30-50.99» (надати копію) |  |
| Наявність гарантійного листа від виробника або його офіційного представника в Україні про можливість постачання та термін постачання апаратів (надати оригінал відповідного документу) |  |
| Учасник повинен мати сертифікованих виробником спеціалістів для обслуговування та ремонту запропонованого обладнання (надати копію сертифікату) |  |
| Декларація про відповідність вимогам технічного регламенту щодо медичних виробів. |  |
| Обов’язково прикріпити у своїй пропозиції фото запропонованого товару, щоб замовник міг об’єктивно оцінювати запропоновані учасником товари. |  |
| Рік виготовлення не раніше 2022 |  |

Операційна лампа PAX-DK/L (LED) – **3 шт**

НК 024:2019: 12282 - Операційний світильник

|  |  |
| --- | --- |
| Параметри та вимоги | Відповідність ТАК/НІ з обов’язковим посиланням на відповідну сторінку інструкції або паспорту |
| Призначена для освітлення робочого поля при нескладних хірургічних втручаннях і діагностичних обстеженнях |  |
| Світильник повинен бути пересувний |  |
| Кількість світлодіодів - 4 |  |
| Загальна інтенсивність освітлення не менше 20000 Lux  |  |
| Колірна температура не менше 4500 К±500К |  |
| Термін служби світлодіодів 40000 год |  |
| Вес нетто 9,5 кг |  |
| Стандарт продукції: Q/TCGU 6 |  |
| Запобіжник: 2 А, 6х30 мм |  |
| Напруга мережі: ≈ 220 В±22 В, 50Гц ± 1Гц |  |
| Вес брутто 20 кг |  |
| Пантограф має бути гнучкий |  |
| Гнучкий пантограф дозволяє висвітлити робоче поле під будь-яким кутом нахилу. |  |
| Регулювання освітленості від 20-100%; |  |
| Обертання голови лампи 180 º |  |
| Декларація про відповідність вимогам технічного регламенту щодо медичних виробів |  |
| Гарантійне обслуговування повинно бути не менше ніж 12 (дванадцять) місяців |  |
| Наявність гарантійного листа від виробника або його офіційного представника в Україні про можливість постачання та термін постачання апаратів (надати оригінал відповідного документу) |  |
| Інструкція з експлуатації українською або російською мовою  |  |
| Після гарантійне обслуговування |  |
| Сервісне обслуговування обладнання повинно здійснюватись інженером, що сертифікований виробником запропонованого обладнання (надати копію сертифікату |  |
| Обладнання повинно бути не раніше 2020 року випуску |  |

Керівник організації – учасника процедури

закупівлі або інша уповноважена посадова особа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Ім’я та прізвище)

 ***підпис***