**ДОДАТОК №2**

**Технічна специфікація на закупівлю:**

|  |
| --- |
| **Послуги з поточного ремонту по усуненню аварійної ситуації з підтоплення будівлі (облаштування ринвами та водостічними трубами даху) у тому числі споруд цивільного захисту (укриття) у ПШ «Світанок» за адресою: м.Львів, вул. Садова, 15** |
|  |   |
| Об'єми робіт |
| №п/п | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру |  Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Установлення та розбирання зовнішніх металевихтрубчастих інвентарних риштувань, висота риштуваньдо 16 м | м2 | 500 |   |
| 2 | Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в1-3 шари | м2 | 57 |   |
| 3 | Улаштування підшивки дошками |  м2 | 26,6 |   |
| 4 | Улаштування з листової сталі крапельників, підринвових | м | 372 |   |
| 5 | Улаштування з листової сталі брандмауерів, парапетів | м | 16 |   |
| 6 | Улаштування покриття раніше здемонтованого зрулонних матеріалів на мастиці | м2 | 57 |   |
| 7 | Улаштування жолобів підвісних | м | 183 |   |
| 8 | Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок зготових елементів | м | 120 |   |
| 9 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 мбез кріплень з укосами, група ґрунту 2[ пiдвищеноївологостi, що сильно налипає на інструменти, вручну,група грунтів 2] |  м3 | 36 |   |
| 10 | Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну | м3 | 4 |   |
| 11 | Укладання труб дренажних діаметром 110 мм | м | 120 |   |
| 12 | Ізоляція трубопроводів діаметром 110 мм геотекстилем | м | 120 |   |
| 13 | Улаштування круглих збірних залізобетоннихканалізаційних колодязів діаметром 0,7 м у мокрихґрунтах | м3 | 0,4 |   |
| 14 | Улаштування водоскидних споруд із проїзної частини зпоздовжніх лотків зі збірних залізобетонних конструкцій |  м | 5 |   |
| 15 | Улаштування цементно-бетонних покриттіводношарових товщиною шару 20 см засобами малоїмеханізації | м2 | 5 |   |
| 16 | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям,група ґрунту 1[ пiдвищеної вологостi, що сильноналипає на інструменти, вручну, група грунтів 1] | м3 | 36 |   |
|  |  |  |  |   |
|  |  |  |  |   |
|  |  |  |  |   |
|  |  |  |  |  |
|  |
|  |  |   |   |   |   |

*Якщо в технічній специфікації міститься посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, то слід розуміти у значені «або еквівалент»*

 **Учасники закупівлі повинні надати у складі пропозицій інформацію та документи, які підтверджують відповідність пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, установленим замовником:**

1. На підтвердження якості та безпеки матеріалів, які учасник буде використовувати для надання послуг по даній закупівлі, у складі своєї пропозиції він повинен надати сертифікати відповідності на: вироби металеві покрівельні, труби дренажні, герметики та мастики покрівельні та гідроізоляційні, щебінь, пісок, цемент; та висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи на: жолоби (ринви), труби, фітинги та інші елементи водостічної системи.

2. Учасники повинні підтвердити спроможність поставити в обсягах жолоби (ринви), труби, фітинги та інші елементи водостічної системи, крапельники підринвові, парапети з листової сталі, що вказані у технічних вимогах документації та пропозиції учасника, шляхом надання гарантійного листа від товаровиробника/ дилера/ постачальника/ представника постачальника, який повинен містити найменування цієї закупівлі, предмет закупівлі, найменування замовника та учасника та посилання на оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу оголошення про проведення закупівлі.