**ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ,**

**ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

**Мета послуги:** обмеження поширення пожежі в будівлях, матеріалом конструктивних елементів дахів, яких є деревина. В будівлях дерев’яні конструкції покрівель повинні оброблятися засобами вогнезахисту відповідно до вимог п. 6.23. ДБН В.1.1-7-2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва» та п. 2.5. глави 2 розділу III «Правил пожежної безпеки в Україні», затверджених наказом МВС України від 30.12.2014 р. № 1417, зі змінами і доповненнями, внесеними наказами МВС України від 15.08.2016 р. № 810, від 31.07.2017 р. № 657 та від 25.11.2020 р. № 830, [від 22.03.2022](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0358-22%22%20%5Cl%20%22n6%22%20%5Ct%20%22_blank) № 197.

 Учасник при розрахунку ціни тендерної пропозиції не має права включати в ціну будь-які витрати, понесені ним у процесі підготовки пропозиції.

 Учасники процедури закупівлі у складі своє тендерної пропозиції повинні підтвердити свою відповідність технічним, якісним та кількісним характеристикам до предмета закупівлі та надати розрахунок ціни тендерної пропозиції (калькуляцію).

 Місце надання послуги: 16600, м. Ніжин, вул. Березанська 44 а

 Термін надання послуг – до 30 червня 2024 року.

1. Поверхня дерев’яних конструкцій повинна бути очищена від забруднень, пилу, жирних плям. Деревина повинна бути сухою без гнильних ушкоджень. При наявності на деревині старого покриття його необхідно видалити будь-яким доступним способом.
2. Очищення дерев’яних поверхонь від бруду, старої вогнезахисної обробки, жироподібного шару проводять шляхом зіскоблювання або іншим інструментом; видалення пилу і сміття – щітками або шляхом обдування стисненим повітрям.
3. При наявності стійких забруднень їх видалення проводять струменем водного розчину миючого засобу. Після очищення і сушки поверхні деревини приступають до нанесення вогнезахисного складу.
4. Для підтвердження якості складу вогнезахисної речовини учасник до тендерної пропозиції надає наступні документи: сертифікат відповідності Державного центру сертифікації ДСНС України чи іншого акредитованого органу сертифікації (оцінки відповідності); висновок санітарно-епідеміологічної експертизи; регламент робіт з вогнезахисту; Протокол сертифікаційних випробувань з визначення групи вогнезахисної ефективності; Протокол сертифікаційних випробувань з визначення індексу поширення полум’я по поверхні деревини; Протокол сертифікаційних випробувань на відповідність вимогам за показником корозійної дії вогнезахищеної деревини; протокол сертифікаційних випробувань з токсичності продуктів горіння (зазначені вище протоколи мають бути видані уповноваженим випробувальним центром (додатково надати на такий випробувальний центр атестат про акредитацію НААУ відповідно до вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17025 та завірену НААУ сферу акредитації даного випробувального центру).
5. Під час надання послуг Учасник має застосовувати вогнезахисну речовину, що створює максимально високий захист від вогню (група вогнезахисної ефективності 1 підгрупа 1А згідно чинного законодавства), про що у складі пропозиції надає документи від виробника, що підтверджують підгрупу вогнезахисної ефективності 1А, а саме: сертифікат відповідності Державного центру сертифікації ДСНС України чи іншого органу сертифікації (оцінки відповідності) або протоколи випробування (видані уповноваженим випробувальним центром (додатково надати на такий випробувальний центр атестат про акредитацію НААУ відповідно до вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17025 та завірену НААУ сферу акредитації даного випробувального центру), що містять підтвердження показника підгрупи 1А згідно ГОСТу 30219-95.
6. Для забезпечення ефективного просочення (досягнення групи вогнезахисної ефективності 1 підгрупа 1А згідно чинного законодавства) та виконання графіку обробки, кількість шарів нанесення вогнезахисної суміші, яка планується учасником до застосування, не повинна перевищувати двох (механізованим спосіб нанесення) або трьох (при ручному нанесенні), що має бути підтверджено у складі пропозиції регламентом та протоколами випробувань, наданими Учасником згідно п. 4. та п. 5.

Строк придатності вогнезахисної обробки має складати не менше 3 років в належних умовах експлуатації, про що учасник надає копію протоколу випробування з визначення прогнозованого (очікуваного) строку придатності вогнезахисного просочення. Протокол випробування з визначення строку придатності вогнезахисного просочування, який визначено відповідно до результатів кліматичних або періодичних випробувань  повинен бути виданий акредитованою випробувальною лабораторією по діючому ГОСТ, ДСТУ або за затвердженою ДСНС методикою (додатково надати на такий випробувальний центр атестат про акредитацію НААУ відповідно до вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17025 та завірену НААУ сферу акредитації даного випробувального центру).

Протокол випробування з визначення строку придатності вогнезахисного просочування, повинен обов’язково містити в собі спалювання зразків, відповідно до ГОСТ 16363, після усіх циклів кліматичних або періодичних випробувань, щоб підтвердити свою спроможність зберігати вогнезахисну ефективність протягом прогнозованого (очікуваного) строку придатності даної обробки.

1. Показники вогнезахисної речовини, зазначені в усіх наданих згідно пунктів 4 та 5 цього Додатку протоколах, мають відповідати характеристикам запропонованого продукту та забезпечувати групу вогнезахисної ефективності 1 підгрупа 1А.
2. Під час надання послуг Учасник має застосовувати вогнезахисну суміш, що створює максимально високий захист від вогню (група вогнезахисної ефективності 1 підгрупа 1А згідно чинного законодавства), про що у складі пропозиції надає відповідний гарантійний лист та документи виробника (-ів) вогнезахисної суміші або представництва (-в) чи філії виробника (-ів) – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію або імпортера (-ів)), в якому виробник (-и) (або представництво (-а) чи філія виробника (-ів) – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України або імпортер, що підтверджують підгрупу вогнезахисної ефективності 1А (надати регламент від виробника).
3. При наданні послуг щодо предмету закупівлі учасники повинні застосовувати заходи із захисту довкілля (надати копію наказу про призначення відповідальної особи за відповідний напрямок).
4. Учасник має надати копії діючих на кінцеву дату подання пропозицій сертифікату відповідності Державного центру сертифікації ДСНС України або іншого державного органу або органу сертифікації (оцінки відповідності) та висновку санітарно-епідеміологічної експертизи щодо вогнезахисної суміші, що планується учасником до застосування.
5. Надати гарантійний лист виробника вогнезахисної суміші або представництва(-в) чи філії виробника(-ів) – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України або імпортера(-ів), в якому виробник(-и) (або представництво (-а) чи філія виробника (-ів) – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України або імпортера(-ів)) про гарантовану поставку учаснику якісної вогнезахисної суміші в строк та в обсягах, необхідних для надання послуг, передбачених цим оголошенням.
6. Учасник надає оригінал ліцензії, виданої на ім’я Учасника на право користування програмним комплексом, яким він користувався під час формування кошторисних розрахунків або така ліцензія повинна бути видана на працівника Учасника - безпосереднього виконавця робіт, разом із копією трудового договору або цивільно-правового договору або наказу про призначення на посаду такого працівника або Учасник надає інший документ, який підтверджує його право на користування вказаною ліцензією на підставі договірних відносин.
7. Учасник надає:
	* скан- копію оригіналу (завірену копію) протоколів (витяги з протоколів) перевірки знань, посвідчень працівників Учасника, що будуть виконувати роботи безпосередньо на об`єкті («Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» (НПАОП 0.00-1.15-07); «Правила охорони праці під час роботи із інструментом та пристроями» (НПАОП 0.00-1.71-13);
	* скан- копію оригіналу (завірену копію) Декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці стосовно: Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра.;
	* скан- копію оригіналу (завірену копію) оригіналу заключного акту про проходження періодичного медичного огляду працівників на працівників Учасника, що будуть виконувати роботи безпосередньо на об`єкті, які видані в установленому порядку та чинні не менше як 30 днів з дати подання тендерної пропозицій (мати при собі під час надання послуги).
	* скан- копію оригіналу (завірену копію) сертифікату, виданого на ім'я учасника - ДСТУ EN ISO 9001:2018 (EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015 IDT) або ISO 9001:2015. У разі проходження щорічного технічного нагляду, скан- копію оригіналу (завірену копію) звіту за результатами технічного нагляду за сертифікованою системою ;
	* скан- копію оригіналу (завірену копію) сертифіката, виданого на ім'я учасника ДСТУ ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015, IDT) або ISO 14001:2015. У разі проходження щорічного технічного нагляду, скан- копію оригіналу (завірену копію) звіту за результатами технічного нагляду за сертифікованою системою;
	* скан-копію сертифікату виданого на ім’я учасника ДСТУ ISO/IEC 27001:2015. У разі проходження щорічного технічного нагляду, скан- копію оригіналу (завірену копію) звіту за результатами технічного нагляду за сертифікованою системою;
	* -скан- копію оригіналу (завірену копію) сертифіката виданого на ім'я учасника ДСТУ ISO 45001:2019 (ISO 45001:2018, IDT) або ISO 45001:2018 . У разі проходження щорічного технічного нагляду, скан- копію оригіналу (завірену копію) звіту за результатами технічного нагляду за сертифікованою системою.

|  |
| --- |
| Об'єми  |
| №Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру |  Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Вогнезахисне просочення дерев’яних конструкцій горищних приміщень Ніжинського дитячого будинку-інтернату за адресою: Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Березанська 44а | м2 | 4443,25 |   |
| 2 | Вогнезахисна речовина  | т | 1,666 |   |
|   |
|  |

Розробити кошторисну документацію (подається додатково у форматі Word або іншому форматі) у складі:

* Дефектний акт;
* Договірна ціна (тверда);
* Зведений кошторисний розрахунок з пояснювальною запискою;
* Локальні кошториси;
* Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторисного розрахунку.

Кошторисна документація (кошторисні розрахунки пропозиції) Учасника мають відповідати всім вимогам та показникам, передбачених у цьому Додатку.

*Документи, що не передбачені законодавством для учасників – юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб підприємців, не подаються ними у складі тендерної пропозиції та не вимагаються під час проведення переговорів з учасником.*

*У разі необхідності Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої Учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. Якщо будь-який із документів не може бути наданий з причин його втрати чинності або зміни форми, назви тощо, учасник надає інший рівнозначний документ або письмове пояснення.*

*Відсутність документів, що не передбачені законодавством для учасників – юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб – підприємців, у складі тендерної пропозиції не може бути підставою для її відхилення замовником. Учасник відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів.*