ЗАТВЕРДЖЕНО	
 	 	
 	КНП «Болградський районний центр первинної
медико-санітарної допомоги»	
 	( назва організації, що затверджує )	
 	___________________	
 	( посада, підпис, ініціали, прізвище )	
 	 	
 	“_____” ____________________________20__ р.	

ДЕФЕКТНИЙ АКТ	
 	 	
на капітальний ремонт «Ремонт (реставраційний) покрівлі пам'ятки архітектури «Особняк 1870-1890 р.р.» за адресою: Одеська область, м. Болград, вул. Інзовська 164 (коригування)»	
 	 	
Умови виконання робіт - експлуатовані будівлі та споруди - к=1.2	
 	 	
Об'єми робіт	
№
Ч.ч.	
Найменування робіт і витрат	Одиниця
виміру	  Кількість	Примітка	
1	2	3	4	5	
1	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих
азбестоцементних листів	м2	750	 	
2	Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами	м2	750	 	
3	Розбирання крокв зі стояками та підкосами з дощок	м2	75	 	
4	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів
тощо з листової сталі	м	40	 	
5	Розбирання водостічних труб з листової сталі з землі та
помостів	м	20	 	
6	Улаштування крокв з дощок	м3	1,7	 	
7	Улаштування покрівель двосхилих із металочерепиці
"Монтерей"	м2	750	 	
 	Утеплення покрівлі 200 мм	 	 	 	
8	Утеплення покриттiв мінераловатними плитами насухо	м2	750	 	
9	Укладання контррейки	м3	1,29	 	
10	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без
промазування кромок	м2	750	 	
11	Улаштування торцевої планки	м	35	 	
12	Улаштування планки примикання	м	52	 	
13	Улаштування фронтальної планки	м	35	 	
14	Улаштування парапетної планки	м	27	 	
15	Вогнезахист дерев'яних конструкцій лат під покрівлю,
покриттів та настилів по фермах	м2	1125	 	
 	Водостічна система даху	 	 	 	
16	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з
готових елементів	м	126	 	
17	Прокладання кабелю перерiзом до 6 мм2 на скобах
(кабель нагрівальний)	м	295	 	
18	Установлення щитків освітлювальних групових масою
до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	 	
19	Монтаж вініпластових труб для електропроводки
діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	м	4	 	
20	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром
до 25 мм, укладених по конструкціях	м	18	 	
21	Прокладання коробів	м	288	 	
22	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2
до 6 мм2 в труби	м	317	 	

1	2	3	4	5	
23	Установлення щитків освітлювальних групових масою
до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	 	
24	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних
основах з круглої сталі діаметром 8 мм	 м	354	 	
25	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних
основах зі штабової сталі перерізом 100 мм2	 м	149	 	
26	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16
мм	 шт	9	 	
27	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без
кріплень з укосами, група ґрунту 1	 м3	21	 	
28	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям,
група ґрунту 1	 м3	21	 	
29	Навантаження сміття вручну	 т	19,688	 	
30	Перевезення сміття до 15 км	т	19,688	 	

  Склав             ___________________________________	
                                [посада, підпис ( ініціали, прізвище)]	
 	 	 	 	 	 	
   Перевірив      ____________________________________ Везенков П.І.	
                               [посада, підпис ( ініціали, прізвище)]