**Додаток № 3 до тендерної документації**

**Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі**

**(Бензин А-95 (скретч-картки та/або талони)**

**згідно коду ДК 021:2015 (CPV 2008):09132000-3 Бензин**

**Кількість товару:** Бензин А-95 – 6 000 літрів.

**Учасник готує технічні вимоги за аналогічною формою та за змістом**

**ВИМОГИ**

**щодо характеристик бензину А-95**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Назва показника** | **Одиниця виміру** | **Значення норм за екологічним класом** |
| Детонаційна стійкість:   * октанове число за дослідним методом * октанове число за моторним методом |  | не менше 95,0  не менше 85 |
| Тиск насичення пари | кПа | в межах 50-90 |
| Концентрація свинцю | мг/дм3 | не більше 5 |
| Густина за температури 15 °С | кг/м3 | в межах 720-775 |
| Фракційний склад:   * об’ємна частка випаровування за температури 70 °С * об’ємна частка випаровування за температури 100 °С * об’ємна частка випаровування за температури 150 °С * температура википання кінцева * об’ємна частка залишку після википання | відсотки  відсотки  відсотки  градусів  відсотки | в межах 20,0-50,0  в межах 46,0-71,0  не менше 75,0  не вище 210  не більше 2 |
| Вміст сірки | мг/кг | не більше 10 |
| Об’ємна частка вуглеводів:   * олефінових * ароматичних | відсотки | не більше 18  не більше 35 |
| Об’ємна частка бензолу | відсотки | не більше 1 |
| Масова частка кисню | відсотки | не більше 2,7 |
| Об’ємна частка кисневмісних сполук:   * метанол * (біо)етанол * ізопропіловий спирт * ізобутизовий спирт * требу тиловий спирт * етери (С5 та вище) * інші кисневмісні сполуки з температурою кінця кипіння не вище ніж 210 °С | відсотки  градусів | не більше:  3,0  5  10  10  7  15  10 |
| Стабільність до окиснення (індукційний період) | хвилин | не менше 360 |
| Концентрація фактичних смол (промитих розчинником) | мг/100 см3 | не більше 5 |
| Корозія на мідній пластині (3 год.за температури 50  °С) | клас | не більше 1 |

**Організаційні вимоги**

**Учасник в складі тендерної пропозиції зобов’язаний надати наступну інформацію у вигляді довідки/гарантійного листа/інформаційної довідки на фірмовому бланку за підписом керівника, скріпленого печаткою (за наявності):**

1. Учасник повинен надати в складі пропозиції сертифікати відповідності та/або паспорти якості, та/або звіт випробування, та/або інший документ(и) щодо якості на бензин А-95.
2. Учасник повинен надати в складі пропозиції інформаційну довідку про наявність у нього власних та/або орендованих та/або партнерських АЗС на території Хорольської міської територіальної громади Лубенського району Полтавської області, при цьому відстань до АЗС повинна бути не більше 10 км від адреси Замовника – м. Хорол, вул. 1 Травня, буд. 4 (вказати точну відстань).
3. Учасник повинен надати в складі пропозиції гарантійний лист від емітента скретч-карток та/або талонів на бензин А-95 виданий на ім’я Замовника, який повинен містити інформацію про готовність цілодобового відпуску пального з АЗС в автомобілі Замовника, відповідність предмету закупівлі діючим державним стандартам (зазначити інформацію про сертифікат відповідності).
4. Термін виготовлення бензину А-95 повинен бути 2023-2024 року.
5. Гарантійний лист, який підтверджує факт терміну дії талонів або скретч-карток до 31 грудня 2024 року включно.
6. Бензин А-95 по скретч-карткам та/або талонам повинен бути поставлений за адресою Постачальника: (АЗС на території Хорольської міської територіальної громади Лубенського району Полтавської області).
7. Постачальник повинен надати талони та/або скретч-картки на заправку паливом.
8. Вартість зберігання та виготовлення талонів на паливо входить у вартість закупівлі.
9. Постачальник гарантує, що товар, який є предметом закупівлі, не завдає шкоди навколишньому природному середовищу, та виготовлений із застосуванням заходів із захисту довкілля.
10. Учасник, відповідно до письмової заявки Замовника, у разі необхідності (обмін бланків старого зразку на бланки нового зразку, закінчення терміну дії, тощо) забезпечує протягом 7 (семи) робочих днів безкоштовний обмін скретч-карток (або еквіваленту) рівнозначного номіналу без врахування коливання ціни, як протягом дії Договору так і впродовж не менше одного року та більше з дня постачання скретч-карток (або еквіваленту).
11. Учасник повинен забезпечити поставку партії замовленого товару протягом 2 робочих днів з моменту заявки, яка направлена на електронну пошту Постачальника. В разі порушення строків поставки Постачальник сплачує Замовнику штрафні санкції (пеню) у розмірі 40% від вартості договору.
12. Товар (бензин А-95) повинен відповідати діючим державним стандартам відповідно (ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови»), що має бути підтверджено в пропозиції.
13. Замовник, для якісного та своєчасного постачання товару, повинен відстежувати ефективність та безпечність ланцюгу постачання. На підтвердження цього Учасникам необхідно надати чинний на момент подання тендерної пропозиції сертифікат що підтверджує відповідність системи управління безпекою ланцюга постачання виконавця вимогам стандарту ДСТУ ISO 28001:2009, який було видано на підприємство Учасника органом по сертифікації, акредитованим національним агентством з акредитації України у відповідній сфері акредитації. Для підтвердження наявності акредитації та відповідної сфери акредитації Учасник зобов’язаний надати у складі тендерної пропозиції оригінал або копію Атестату та сфери акредитації (ДСТУ EN ISO/IEC 17021-1) Органу з сертифікації підписану представником НААУ. Для підтвердження впровадження системи менеджменту на підприємстві необхідно надати звіти про первинний та інші необхідні аудити що передбачені сертифікаційною угодою з органом по сертифікації (Додати сертифікаційну угоду з органом по сертифікації).
14. Учасники також повинні мати в штаті підприємства сертифікованого аудитора з систем менеджменту за стандартом ISO 19011:2019. У якості підтвердження, надати у складі пропозиції сертифікат внутрішнього аудитора навченого по програмі «ДСТУ ISO 19011:2019 «Внутрішній аудитор системи управління якістю у відповідності стандарту ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT) «Системи управління якістю. Вимоги».