Last saved by: Слободяник Сергій Миколайович

Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)                                      -  -                                                               640_КД_ВОБ

| Додаток 3
Відомість обсягів робіт

Реставрація пам'ятки архітектури місцевого значення "Будинок окружного суду"  по вул. Грушевського, 17 в
м. Вінниці (охоронний номер 22-Вн) з пристосуванням під потреби міського суду (коригування)

№
п/п

Найменування робіт та витрат

Одиниця
виміру

Кількість

Примітка

1 | 2 | 3 | 4 | 5

Локальний кошторис 02-01-01 на загальнобудівельні
роботи

| Роздiл 1. Демонтажні та підготовчі роботи | | |
1 | Розбирання цегляних перегородок | м3 | 17,4 |
2 | Демонтаж. Укладання плит стельових в каркас стелі | м2 | 124,35 |
3 | Улаштування каркасу підвісних стель | м2 | 124,35 |

4

Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стель,
площа відбивання в одному місці більше 5 м2

м2

902,79

5 | Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну | м2 | 997,82 |
6 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | м2 | 29,32 |
7 | Розбирання основи під підлогу з бетону та розчину | м3 | 118,557 |

8

Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін, площа
відбивання в одному місці більше 5 м2

м2

3291,65

9

Мурування окремих ділянок складних зовнішніх стін із
цегли

м3

2

10

Улаштування неармованих глухих цегляних перегородок
товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5
м2

м2

5,2

11 | Улаштування перемичок із металевих балок | т | 0,09858 |
12 | Посилення цегляних стін металевим каркасом | т | 0,11642 |

13

Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування
каркасу

м2

7,24

| Роздiл 2. Прорізи | | |

14

Заповнення дверних прорізів готовими дверними
блоками площею до 2 м2 з металопластику  у кам'яних
стінах

м2

4,83

15

Заповнення дверних прорізів готовими дверними
блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику  у
кам'яних стінах

м2

2,31

16

Заповнення дверних прорізів готовими дверними
блоками площею більше 3 м2 з алюмінієвих профілів у
кам'яних стінах

м2

21,69

17 | Встановлення дверних блокiв | т | 0,127 |
18 | Встановлення анкерiв для крiплення дверних коробок | т | 0,02 |

19

Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх
прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2

м2

31,32

20

Установлення дверних блоків у перегородках і
дерев'яних нерублених стінах, площа прорізу до 3 м2

м2

6,36

21

Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх
прорізах кам'яних стін, площа прорізу більше 3 м2

м2

71,235

22 | Установлення дотягувачів | шт | 2 |

1 | 2 | 3 | 4 | 5

23

Фарбування емаллю по дереву заповнень дверних
прорізів з підготовленням поверхні (фарбування
наличникiв)

м2

11,458

24

Встановлення перегородок площею до 2 м2 з
металопластику у кам'яних стінах

м2

5,4

25

Встановлення перегородок площею понад 2 до 3 м2 з
металопластику у кам'яних стінах

м2

2,4

26

Встановлення перегородок площею більше 3 м2 з
металопластикових профілів у кам'яних стінах

м2

4,4

| Роздiл 3. Підлога | | |
27 | Ґрунтування підлоги | м2 | 284,01 |

28

Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по
бетонній основі площею понад 20 м2

м2

284,01

29

Улаштування гідроізоляційного шару плоских поверхонь
з плівки поліетиленової

м2

284,01

30

Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по
бетонній основі площею понад 20 м2

м2

284,01

31

Улаштування покриттів з ламінату на
шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів
клеєм

м2

284,01

32 | Ґрунтування підлоги | м2 | 70,79 |

33

Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по
бетонній основі площею понад 20 м2

м2

70,79

34

Улаштування гідроізоляційного шару плоских поверхонь
з плівки поліетиленової

м2

70,79

35

Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по
бетонній основі площею понад 20 м2

м2

70,79

36

Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до
12 шт

м2

70,79

37 | Ущільнення ґрунту щебенем | м2 | 350,9 |

38

Улаштування гідроізоляційного шару плоских поверхонь
з плівки поліетиленової

м2

350,9

39 | Улаштування підстильного шару бетонного | м3 | 28,072 |

40

Улаштування гідроізоляційного шару плоских поверхонь
з плівки поліетиленової

м2

350,9

41

Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею
понад 20 м2

м2

350,9

42

На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого
бетону додавати (до 50мм)

м2

350,9

43

Теплоізоляція покриттів та перекриттів виробами з
пінопласту насухо

м3

17,545

44

Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь
з плівки поліетиленової

м2

350,9

45

Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по
бетонній основі площею понад 20 м2

м2

350,9

46

На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки
додавати (до 50мм)

м2

350,9

47

Улаштування покриттів з ламінату на
шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів
клеєм

м2

350,9

48 | Ущільнення ґрунту щебенем | м2 | 231,56 |

49

Улаштування гідроізоляційного шару плоских поверхонь
з плівки поліетиленової

м2

231,56

50 | Улаштування підстильного шару бетонного | м3 | 18,5248 |

51

Улаштування гідроізоляційного шару плоских поверхонь
з плівки поліетиленової

м2

231,56

52

Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею
понад 20 м2

м2

231,56

53

На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого
бетону додавати (до 50мм)

м2

231,56

1 | 2 | 3 | 4 | 5

54

Теплоізоляція покриттів та перекриттів виробами з
пінопласту насухо

м3

11,578

55

Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь
з плівки поліетиленової

м2

231,56

56

Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по
бетонній основі площею понад 20 м2

м2

231,56

57

На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки
додавати (до 50мм)

м2

231,56

58

Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до
12 шт

м2

231,56

59 | Ущільнення ґрунту щебенем | м2 | 6,68 |

60

Улаштування гідроізоляційного шару плоских поверхонь
з плівки поліетиленової

м2

6,68

61 | Улаштування підстильного шару бетонного | м3 | 0,5344 |

62

Улаштування гідроізоляційного шару плоских поверхонь
з плівки поліетиленової

м2

6,68

63

Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею
понад 20 м2

м2

6,68

64

На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого
бетону додавати (до 50мм)

м2

6,68

65

Теплоізоляція покриттів та перекриттів виробами з
пінопласту насухо

м3

0,334

66

Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь
з плівки поліетиленової

м2

6,68

67

Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по
бетонній основі площею понад 20 м2

м2

6,68

68

На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки
додавати (до 50мм)

м2

6,68

69

Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до
12 шт

м2

6,68

70 | Ущільнення ґрунту щебенем | м2 | 17,93 |

71

Улаштування гідроізоляційного шару плоских поверхонь
з плівки поліетиленової

м2

17,93

72 | Улаштування підстильного шару бетонного | м3 | 1,4344 |

73

Улаштування гідроізоляційного шару плоских поверхонь
з плівки поліетиленової

м2

17,93

74

Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею
понад 20 м2

м2

17,93

75

На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого
бетону додавати (до 50мм)

м2

17,93

76

Теплоізоляція покриттів та перекриттів виробами з
пінопласту насухо

м3

0,8965

77

Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь
з плівки поліетиленової

м2

17,93

78

Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по
бетонній основі площею понад 20 м2

м2

17,93

79

На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки
додавати (до 50мм)

м2

17,93

80

Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші
цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм

м2

17,93

81

Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного
насухо з готових килимів розміром на приміщення

м2

17,93

82 | Ущільнення ґрунту щебенем | м2 | 65,27 |

83

Улаштування гідроізоляційного шару плоских поверхонь
з плівки поліетиленової

м2

65,27

84 | Улаштування підстильного шару бетонного | м3 | 5,2216 |

85

Улаштування гідроізоляційного шару плоских поверхонь
з плівки поліетиленової

м2

65,27

86

Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею
понад 20 м2

м2

65,27

1 | 2 | 3 | 4 | 5

87

На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого
бетону додавати (до 50мм)

м2

65,27

88

Теплоізоляція покриттів та перекриттів виробами з
пінопласту насухо

м3

3,2635

89

Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь
з плівки поліетиленової

м2

65,27

90

Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по
бетонній основі площею понад 20 м2

м2

65,27

91

На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки
додавати (до 50мм)

м2

65,27

92

Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до
12 шт

м2

65,27

| Роздiл 4. Плінтуси | | |
93 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах | м | 618,58 |

94

Улаштування плінтусів шириною 150 мм з керамічних
плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої
суміші

м2

9,573

| Роздiл 5. Внутрішнє оздоблення | | |
95 | Улаштування каркасу підвісних стель | м2 | 997,84 |

96

Укладання плит стельових в каркас стелі (демонтованих
та частково доданих)

м2

939,52

97

Улаштування каркасів акустичних конструкцій стель із
дерев'яних брусків при віднесенні від стель на 5 см

м2

65,27

98 | Облицювання каркасів стін плитами соноплат | м2 | 65,27 |

99

Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із
металевих профілів

м2

29,3

100

Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь
підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими
листами.

м2

29,3

101 | Шпаклювання стель шпаклiвкою | м2 | 29,3 |
102 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель | м2 | 29,3 |

103

Поліпшене фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стель, підготовлених під
фарбування

м2

29,3

104

Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені
будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по
каменю та бетону

м2

3180,55

105 | Штукатурення цементно-церезитове по каменю і бетону | м2 | 111,1 |

106

Облицювання  поверхонь стін керамічними плитками  на
розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2
понад 7 до 12 шт

м2

192,89

107 | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою | м2 | 2785,78 |

108

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-
182-1, 15-182-2

м2

2785,78

109 | Улаштування сітки на плоских поверхнях | м2 | 2785,78 |

110

Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

м2

2785,78

111

Облицювання стін гіпсовініловими вогнетривкими
панелями

м2

312,98

112

Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині
будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним
розчином

м2

309,9

113 | Шпаклювання укосів мінеральною шпаклівкою | м2 | 309,9 |

114

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-
182-1, 15-182-2

м2

309,9

115

Поліпшене фарбування укосів полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

м2

309,9

1 | 2 | 3 | 4 | 5
| Роздiл 6. Різні роботи | | |
116 | Навантаження сміття вручну | т | 193,13 |
117 | Перевезення сміття до 15 км | т | 193,13 |

Локальний кошторис 02-01-02 на внутрішні сантехнічні
роботи

| Роздiл 1. Демонтажні роботи | | |

118

(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання
з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих
діаметром 20 мм

м

20

119

(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання
з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих
діаметром 65 мм

м

10

120

Розбирання трубопроводів з труб чавунних
каналізаційних діаметром до 50 мм

м

8

121

Розбирання трубопроводів з труб чавунних
каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм

м

14

122 | Демонтаж кранів водорозбірних | шт | 2 |
123 | Демонтаж раковин [умивальників] | к-т | 3 |
124 | Демонтаж унітазів та чаш підлогових | к-т | 5 |
| Роздiл 2. Обладнання | | |

125

Установлення умивальників одиночних з підведенням
холодної води

к-т

4

126

Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним
бачком

к-т

5

127 | Установлення пісуарів настінних [одиночних] | к-т | 2 |
128 | Установлення трапів діаметром 50 мм | к-т | 15 |
| Роздiл 3. Протипожежний подопровід В2 | | |
129 | Установлення шаф | шт | 2 |
130 | Установлення пожежних кранів | шт | 3 |

131

Апарат керування і сигналізації, кількість кінців, що
підключаються, до 2

шт

2

132

Сповіщувач ПС автоматичний тепловий
електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному
виконанні

шт

2

133

Прокладання трубопроводу водопостачання з труб
сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25
мм

м

1

134

Прокладання трубопроводу водопостачання з труб
сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50
мм

м

1

135

Прокладання трубопроводу водопостачання з труб
сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 65
мм

м

10

136

Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих
мереж водопостачання діаметром 65 мм

шт

4

137

Ґрунтування металевих поверхонь за два раз
ґрунтовкою ГФ-021

м2

3,52

138

Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше
50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази

м2

0,42

139

Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50
мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази

м2

3,1

| Роздiл 4. Господарсько-питний водопровід В1 | | |

140

Прокладання трубопроводів водопостачання з труб
поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром
20 мм

м

7

1 | 2 | 3 | 4 | 5

141

Прокладання трубопроводів водопостачання з труб
поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром
25 мм

м

3

142

Прокладання трубопроводів водопостачання з труб
поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром
32 мм

м

16

143

Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку,
поліетилену

м

24

144 | Установлення поливальних кранів діаметром 15 мм | шт | 1 |

145

Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих
мереж водопостачання діаметром 15 мм

шт

1

146

Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих
мереж водопостачання діаметром 25 мм

шт

3

| Роздiл 5. Побутова каналізація К1 | | |

147

Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб діаметром 50 мм

м

8

148

Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб діаметром 100 мм

м

14

149

Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів
каналізації діаметром 50 мм

шт

3

150

Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів
каналізації діаметром 100 мм

шт

3

Локальний кошторис 02-01-03 на внутрішні
електромонтажні роботи

| Роздiл 1. Електрообладнання | | |
151 | Монтаж увідно-розподільних пристроїв | шафа | 9 |

152

Перемикач [рубильник, що перемикає] однополюсний на
плиті з центральною або бічною рукояткою або
керуванням штангою, що установлюється на металевій
основі, струм до 250 А

шт

1

153 | Реле, установлюване на пультах і панелях | шт | 1 |

154

Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,
триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні
або колоні, струм до 25 А

шт

119

155

Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,
триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні
або колоні, струм до 100 А

шт

5

156 | Монтаж обмежувача перенапруг | шт | 9 |

157

Установлення знімних та висувних блоків [модулів,
комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг

шт

32

158

Установлення штепсельних розеток утопленого типу при
схованій проводці

шт

45

159

Установлення штепсельних розеток герметичних та
напівгерметичних

шт

6

160

Установлення блоків з кількістю установлюваних
апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] до 3

шт

210

161

Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням
накладними скобами, діаметр до 25 мм

м

2245

162

Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням
накладними скобами, діаметр до 50 мм

м

70

163

Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах,
маса 1 м до 1 кг

м

2275

164

Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах,
маса 1 м до 2 кг

м

40

165

Монтаж розрядника [комплект - 3 фази] напругою до 20
кВ

комплект

1

166

Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без
кріплень з укосами, група ґрунту 2

м3

6

1 | 2 | 3 | 4 | 5

167

Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової,
переріз 160 мм2

м

20

168

Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям,
група ґрунту 2

м3

6

169

Провідник заземлюючий відкрито по будівельних
основах зі штабової сталі перерізом 160 мм2

м

25

170

Заземлювач вертикальний з кутової сталі розміром
50х50х5 мм

шт

4

| Роздiл 2. Електроосвітлення | | |
171 | Монтаж увідно-розподільних пристроїв | шафа | 3 |

172

Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,
триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні
або колоні, струм до 25 А

шт

33

173 | Монтаж світильників | шт | 15 |

174

Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які
встановлюються в підвісних стелях

шт

162

175 | Монтаж 1-лампового бра для ламп розжарювання | шт | 14 |

176

Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід",
"в'їзд", "під'їзд" і т.п.

шт

10

177

Установлення вимикачів утопленого типу при схованій
проводці

шт

26

178

Установлення вимикачів утопленого типу при схованій
проводці, 1-клавішних

шт

14

179

Установлення вимикачів утопленого типу при схованій
проводці, 2-клавішних

шт

32

180

Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням
накладними скобами, діаметр до 25 мм

м

3000

181

Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах,
маса 1 м до 1 кг

м

3000

Локальний кошторис 02-01-04 на система
відеоспостереження

| Роздiл 1. Монтажні роботи | | |

182

Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням
накладними скобами, діаметр до 25 мм

м

850

183

Труба сталева по стінах з кріпленням накладними
скобами, діаметр до 40 мм

м

20

184

Лоток по установлених конструкціях, ширина лотка до
200 мм

м

155

185 | Прокладання коробів пластикових | м | 4 |

186

Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах,
маса 1 м до 1 кг

м

9550

187 | Коробка відгалужувальна на стіні | шт | 77 |

188

Розетка штепсельна заглибленого типу при схованій
проводці

шт

129

189 | Шафа ввідна до комутаторів | шт | 1 |
190 | Блок розеток | шт | 1 |
191 | Апаратура настільна (комутатори) | шт | 3 |
192 | Установлення знімних та висувних блоків (патч-панель) | шт | 6 |

193

Перетворювач або блок живлення, що установлюється
окремо

шт

1

194 | Апаратура настільна (відеореєстратор) | шт | 1 |

195

Установлення знімних та висувних блоків (жорсткий диск,
 плати)

шт

5

| Роздiл 2. Матеріали та обладнання | | |
| Роздiл 3. Пусконалагоджувальні роботи | | |

1 | 2 | 3 | 4 | 5

196

Системи централізованого [диспетчерського] управління
ділянками, що входять у загальний технологічний
комплекс.  Технологічний комплекс, що включає в себе
керовані ділянки, у кількості до 20 шт

комплекс

1

Локальний кошторис 02-01-05 на система
протипожежного захисту

Роздiл 1. Пожежна сигналізація та опровіщення про
пожежу

197

Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного
пускового концентратора ПС

шт

1

198 | Пристрій проміжний на 1 промінь (модулі) | шт | 2 |
199 | Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 22 А.год | шт | 1 |

200

Пост керування кнопковий загального призначення, що
установлюється на конструкції на стіні або колоні,
кількість елементів поста до 3

шт

6

201

Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід",
"в'їзд", "під'їзд" і т.п.

шт

7

202

Сповіщувач ПС автоматичний димовий
фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у
нормальному виконанні

шт

63

203 | Апаратура настінна (моноблок) | шт | 1 |
204 | Гучномовець або звукова колонка у приміщенні | шт | 54 |
| Роздiл 2. Газове пржежогасіння | | |
205 | Прилади, апарати і світлове табло | шт | 1 |

206

Сповіщувач ПС автоматичний димовий
фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у
нормальному виконанні

шт

2

207

Перетворювач або блок живлення, що установлюється
окремо

шт

1

208 | Монтаж акумулятора | шт | 1 |

209

Сповіщувач ПС автоматичний димовий
фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у
нормальному виконанні

шт

2

210 | Монтаж модуля газового пожежогасіння | шт | 3 |

211

Сповіщувач ПС автоматичний тепловий
електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному
виконанні

шт

1

212 | Монтаж установки димовидалення | шт | 1 |
| Роздiл 3. Монтажні вироби | | |

213

Коробка розподільна настінна для кабеля в
пластмасовій оболонці

коробка

15

214

Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням
накладними скобами, діаметр до 25 мм

м

1413

| Роздiл 4. Кабелі і проводи | | |

215

Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах,
маса 1 м до 1 кг

м

1513