Додаток 2 до оголошення
	
ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ
до предмету закупівлі

 Капітальний ремонт підвального приміщення Першотравенського закладу дошкільної освіти «Золотий ключик» Обухівської міської ради Київської області за адресою: Обухівський район, с. Перше Травня, вул.П.Гудима,21	
№
Ч.ч.	
Найменування робіт і витрат	Одиниця
виміру	  Кількість	Примітка	
1	2	3	4	5	
1	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із
цегли	 м3	0,18	 	
2	(Демонтаж) Заповнення дверних прорізів готовими
дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у
кам'яних стінах	м2	1,2	 	
3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними
блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних
стінах	м2	1,2	 	
4	Установлення металевих дверних коробок із
навішуванням дверних полотен	м2	1,8	 	
5	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування
каркасу	м2	54	 	
6	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які
встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	шт	3	 	
7	Труба вініпластова по стелях на конструкціях, діаметр
до 50 мм	 м	45	 	
8	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2
до 16 мм2 в труби	м	11	 	
9	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2
до 6 мм2 в труби	м	34	 	
10	Установлення вимикачів неутопленого типу при
відкритій проводці	шт	3	 	
11	Установлення штепсельних розеток неутопленого типу
при відкритій проводці	шт	2	 	
12	Установлення муфтових кранів водорозбірних	 шт	1	 	
13	Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних	к-т	1	 	
14	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним
бачком	к-т	1	 	
15	Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	7	 	
16	Установлення грат жалюзійних пластикових з
вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	грати	2	 	
17	Установлення вентиляторів у квартирах [витяжка]	шт	1	 	
18	Розбирання бортових каменів	м	6	 	
19	Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття
11 см	м2	11	 	
20	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	6	 	

1	2	3	4	5	
21	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	0,12	 	
22	(Демонтаж) Оббивання стін покрівельною сталлю
оцинкованою по повсті	 м2	1,2	 	
23	Розбирання каркасу із брусів каркасно-обшивних стін	 м2	1,2	 	
24	Улаштування каркасу під облицювання стін профільним
листом	м2	4	 	
25	Облицювання стін стальних профільованим листом	м2	4	 	
26	Улаштування покрівель двосхилих із металочерепиці
"Монтерей"	м2	2	 	
27	Установлення металевих огорож без поручня	м	5	 	
28	Пробивання отворів діаметром понад 25 мм в цегляних
стінах при товщині стіни в 2 цеглини вручну	 отв.	1	 	
29	Навантаження сміття вручну	 т	0,465	 	
30	Перевезення сміття до 30 км	т	0,465	 	

З технічними, якісними та  кількісними характеристиками предмету закупівлі погоджуємось:

Уповноважена особа _________________________ П.І.Б.	   (Підпис)			М.П.