***Додаток 2***

***до Оголошення про проведення спрощеної закупівлі***

**Медико-технічні вимоги**

**Набір ларингоскопічний для дорослих та дітей (за ДК 021-2015 33170000-2 - Обладнання для анестезії та реанімації)(за НК 024:2019: 15076 — Жорсткий інтубаційний, багаторазовий ларингоскоп)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування товару** | **Одиниці виміру** | **Кількість** |
| 1 | **Набір ларингоскопічний для дорослих та дітей** | шт | 1 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Медико-технічні вимоги** | **Відповідність**  **(так/ні)** |
| 1. | Сумісність з системою стандарту DIN EN ISO 7376 |  |
| 2. | Рукоять діаметр 28мм Ксенон лампа Можливість використання як джерела живлення батарейки (2 шт, тип АА) або акумулятор. |  |
| 3. | Клинки для ларингоскопа повинні мати матове полірування з нержавіючої сталі для запобігання відблисків. світловод оптоволокно діаметр 4.00 мм, 5500 окремих волокон  Інтенсивність світла 4.200 Люкс при 2,5 В  Обробка в автоклаві при температурі до 134\*С приблизно до 4.000 циклів Розміри клинків Macintosh F.O.: №2 112Х19 мм; №3 130Х22 мм; №4 155Х25мм  Розміри клинків Miller F.O.  №0 80х13 мм; №1 92х20 мм; №2 112х19 мм; №3 130х22 мм |  |
| 4. | Набір упакований в пластиковий кейс. |  |

**Загальні вимоги:**

1. Все обладнання медичного призначення, що пропонується, повинно мати дозвіл на застосування в медичній практиці на території України (копію декларації відповідності, що підтверджує можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту (ТР).
2. Інструкція українською мовою.
3. Гарантія – 1 рік (за виключенням витратних матеріалів).

*У разі, якщо у медико-технічних вимогах міститься посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника − читати "або еквівалент".*