**ДОДАТОК №2**

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

ДК 021:2015: 90430000-0 — Послуги з відведення стічних вод (Послуги з утримання водостоків по вул. Молодіжна 45, 43 та вул. Молодіжна 2, 4, 6 в с. Селещина, Полтавського району, Полтавської обл.)

**Обсяги робіт:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Перелік робіт | Одиниця виміру | Кількість |
| 1 | Очищення каналізації: Ø200мм, замуленість до 30% | м | 209 |
| 2 | Очищення каналізаційних колодязів | шт. | 15 |
| 3 | Очищення КНС | шт. | 1 |

Розрахункові кошторисні документи (локальний кошторис, договірна ціна з пояснювальною запискою, підсумкова відомість ресурсів) відповідно до технічного завдання. Кошторисна документація має бути розроблена в програмному комплексі АВК-5 (або аналог) версія 3.7.1 (не нижче, з врахуванням вимог Настанова з визначення вартості будівництва відповідно до Наказу Мінрегіону від 01.11.2021 № 281 «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві»), скріплена печаткою та підписана організацією-Учасником, у складі:

- Договірна ціна з пояснювальною запискою

- Локальний кошторис;

- Підсумкова відомість ресурсів;

- Розрахунок загально-виробничих витрат, прибутку та адміністративних витрат

Учасник повинен здійснити попереднє обстеження на території об’єкта Замовника, для вивчення під’їзних шляхів, вибору характеристик необхідного обладнання, визначення детального обсягу робіт при складанні кошторисної документації та порядку надання послуг. Учасник повинен надати акт огляду у складі пропозиції, підписаний посадовими особами Замовника.

Учасник повинен надати копію чинного дозволу (декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці) на Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах тощо), земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій, злив, очистка, нейтралізація резервуарів, тари та інших ємностей з-під нафтопродуктів та інших небезпечних речовин; Монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування, реконструкція машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки: а саме на усі типи машин та устатковання, що наведені у підпунктах 1 і 2 пункту 2 Технічного регламенту безпеки машин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 січня 2013 р. № 62; що підтверджує/-ють наявність права в Учасника виконувати роботи з підвищеної небезпеки, відповідно до видів робіт, зазначених у тендерній документації.

У випадку, якщо технічна специфікація містить посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип обладнання, що є частиною предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, учасникам закупівлі слід мати на увазі, що окрім приведеного, у своїх пропозиціях Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон) з урахуванням Постанови від 12.10.2022р. № 1178 Кабінету Міністрів України не забороняється пропонувати відповідні еквіваленти. Тобто у випадку наявності посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип обладнання, що є частиною предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, слід читати поряд з таким посиланням вираз "або еквівалент".