Додаток № 2
 до тендерної документації 

Інформація про необхідні технічні, якісні, кількісні
характеристики предмета закупівлі
На підтвердження відповідності пропозиції технічним, якісним та іншим характеристикам предмета закупівлі Учасник подає довідку у довільній формі про можливість поставки товару Замовнику з урахуванням вимог, визначених у таблиці
Предмет закупівлі: 38 віконних блоків  та 2 вікна з’єднаних з дверима зі скла замовника  (металопластикові конструкції), (код ДК 021:2015 – 44220000-8 (Столярні вироби).

Строк надання товару, його доставка, демонтаж та монтаж: до 11.12.2023 року.

Місце поставки товару, його демонтаж та монтаж: Миколаївська область, Баштанський район, с.Христофорівка, вул. Приінгульська, 128
Технічні вимоги до товару та його кількість:		

				

		1				Профіль:		Framex 71 (6x кам.) Черне ущ 		2 шт. / 5,7368 м.кв.		
												
						Фурнітура:		Vorne 		Колір:		Білий		
														
						Тип виробу:		Вiкна та Дверi				
												
						засклення:		(32)4-10-4-10Ar-4i / p32сендвич || 2+4p шт.		
										
						/ штапик Framex 71 32мм / штапик Framex 71 32мм 704032		

								
								
						Примітка: 		 			

											
№	комплект	Вимірювання	Кількість				
1	дод.профіль	подоконный	2000*2				
2	москитная сетка Anvis БЕЛ	592x1288	0,762*2				
3	отлив.	230	2100*2				

		
		2				Профіль:		Framex 71 (6x кам.) Черне ущ 		2 шт. / 4,0328 м.кв.		
												
						Фурнітура:		Vorne 		Колір:		Білий		
														
						Тип виробу:		Вiкна та Дверi				
												
						засклення:		(32)4-10-4-10Ar-4i / p32сендвич || 2+2p шт.		
										
						/ штапик Framex 71 32мм / штапик Framex 71 32мм 704032		

								
								
						Примітка: 		 			

											
№	комплект	Вимірювання	Кількість				
1	дод.профіль	подоконный	1400*2				
2	москитная сетка Anvis БЕЛ	603x1288	0,777*2				
3	отлив.	230	1500*2				

		
		
		3				Профіль:		Framex 71 (6x кам.) Черне ущ 		5 шт. / 14,342 м.кв.		
												
						Фурнітура:		Vorne 		Колір:		Білий		
														
						Тип виробу:		Вiкна та Дверi				
												
						засклення:		(32)4-10-4-10Ar-4i || 15 шт.		
										
						/ штапик Framex 71 32мм 704032		

								
								
						Примітка: 		 			

											
№	комплект	Вимірювання	Кількість				
1	дод.профіль	подоконный	2000*5				
2	москитная сетка Anvis БЕЛ	592x1288	0,762*5				
3	отлив.	230	2100*5				

		
		4				Профіль:		Framex 71 (6x кам.) Черне ущ 		13 шт. / 26,2132 м.кв.		
												
						Фурнітура:		Vorne 		Колір:					
															
												Білий		
														
						Тип виробу:		Вiкна та Дверi				
												
						засклення:						
												
								(32)4-10-4-10Ar-4i || 26 шт.		

						/ штапик Framex 71 32мм 704032		

								
								
						Примітка: 		 			

											
№	комплект	Вимірювання	Кількість				
1	дод.профіль	подоконный	1400*13				
2	москитная сетка Anvis БЕЛ	603x1288	0,777*13				
3	отлив.	230	1500*13				

						

		
		
		5				Профіль:		Framex 71 (6x кам.) Черне ущ 		6 шт. / 12,0984 м.кв.		
												
						Фурнітура:		Vorne 		Колір:		Білий		
														
						Тип виробу:		Вiкна та Дверi				
												
						засклення:		(32)4-10-4-10Ar-4i || 12 шт.		
										
						/ штапик Framex 71 32мм 704032		

								
								
						Примітка: 		 			

											
№	комплект	Вимірювання	Кількість				
1	дод.профіль	подоконный	1400*6				
2	отлив.	230	1500*6				

		
		6				Профіль:		Framex 71 (6x кам.) Черне ущ 		10 шт. / 28,684 м.кв.		
												
						Фурнітура:		Vorne 		Колір:		Білий		
														
						Тип виробу:		Вiкна та Дверi				
												
						засклення:		(32)4-10-4-10Ar-4i || 30 шт.		
										
						/ штапик Framex 71 32мм 704032		

								
								
						Примітка: 		 			

											
№	комплект	Вимірювання	Кількість				
1	дод.профіль	подоконный	2000*10				
2	отлив.	230	2100*10				

						

													

		7				Профіль:		Framex 71 (6x кам.) Черне ущ 		1 шт. / 3,5476 м.кв.		
												
						Фурнітура:		Vorne 		Колір:		Білий		
														
						Тип виробу:		Вiкна та Дверi				
												
						засклення:		(32)4-10-4-10Ar-4i / p32сендвич || 2+1p шт.		
										
						/ штапик Framex 71 32мм 704032 / штапик Framex 71 32мм		

								
								
						Примітка: 		 			

											
№	комплект	Вимірювання	Кількість				
1	дод.профіль	окно+дверь(Н-соед)	1420				
2	дод.профіль	подоконный	1518				
3	дод.профіль	подоконный	610				
4	под.IMП  бел.	400	1650				

		
		8				Профіль:		Framex 71 (6x кам.) Черне ущ 		1 шт. / 3,5902 м.кв.		
												
						Фурнітура:		Vorne 		Колір:		Білий		
														
						Тип виробу:		Вiкна та Дверi				
												
						засклення:		(32)4-10-4-10Ar-4i / p32сендвич || 2+1p шт.		
										
						/ штапик Framex 71 32мм 704032 / штапик Framex 71 32мм		

								
								
						Примітка: 		 			

											
№	комплект	Вимірювання	Кількість				
1	дод.профіль	окно+дверь(Н-соед)	1420				
2	дод.профіль	подоконный	1548				
3	дод.профіль	подоконный	610				
4	под.IMП  бел.	400	1650				

1.	Товар повинен бути новим. Якість товару повинна відповідати вимогам діючих ДСТУ, ГОСТу, ТУ, сертифікатом відповідності, санітарним, гігієнічним та іншим нормам, що встановлені для даного товару і підтверджуються відповідним документом (копія надається у стадії пропозиції та при постачанні товару Замовнику), якщо товар не підлягає сертифікації, надається у складі пропозиції довідка про те, що дана продукція не підлягає обов’язковій сертифікації в Україні.
1.1.	 Вимоги до профілю
Товар повинен:
●	забезпечувати теплоізоляцію (теплозахист), вентиляцію (повітрообмін), надійність захисту від проникнення дощової води; звукоізоляцію, вогнестійкість, надійність експлуатації;
●	відповідати вимогам діючого санітарного законодавства України, бути безпечними для здоров’я  людини.
Профіль металопластикових вікон повинен забезпечити високу міцність та статику конструкцій, не руйнуватися від сонячного випромінювання (не всихати, не змінювати структуру, не випаровувати шкідливих речовин, не змінювати колір), армування профілю – оцинкований метал. ПВХ профіль білого кольору, повинен мати товщину не менше 70мм (5-камерна).
У місцях сполучення профілів зі склом або склопакетами у виробах повинні бути встановлені гнучкі ущільнювальні прокладки, які забезпечують надійне закріплення скла або склопакетів. У притулах виробів повинно бути не менше двох поясів ущільнювальних прокладок, безперервних по периметру ущільнення.
Вироби повинні бути водонепроникними. В зачиненому стані виробів ущільнювальні прокладки в притулах повинні забезпечувати щільність притиснення стулок і полотен, що виключає проникнення вологи до приміщень.
Колір лицьових поверхонь виробів повинен бути однотонним, без колірних плям і включень.
Дефекти поверхні (риски, усадні раковини, здутини, подряпини, бульбашки і т.ін.) та різнотонність кольору, які розрізняються неозброєним оком не допускаються.
Лицьові поверхні профілів повинні бути покритими захисною плівкою, яка запобігає їх пошкодженню під час транспортування, а також під час виготовлення і монтажу виробів.
1.2. Фурнітура  
- закріпляючі деталі та елементи повинні бути корозієстійкими, колір – білий;
- фурнітура повинна бути корозієстійкою;
- механізм відкривання поворотно-відкидний, ручка біла.
1.3. Вимоги до відливів
-матеріал – метал білий фарбоваий ;
1.4. Вимоги до підвіконня
-матеріал – пластик;
-колір – білий.
Гарантійний термін на Товар становить не менше трьох років.

У місцях, де технічна специфікація містить посилання на конкретну марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт, чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз «або еквівалент»
Увага! На виконання Розпорядження Кабінету міністрів України №829-р від 11.09.2014р. закупівля послуг «у юридичних осіб - резидентів Російської Федерації державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких перебуває у власності Російської Федерації, а також у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт і послуг походженням з Російської Федерації, крім випадків, коли заміщення таких предметів закупівлі іншими неможливе, що підтверджено Міністерством економічного розвитку і торгівлі» неможлива.

Місце поставки товару: Миколаївська область, Баштанський район, с.Христофорівка, вул. Приінгульська, 128

«З умовами технічного завдання ознайомлені, з вимогами погоджуємось»

Дата: «___» ________________ 20___ року 
_____________________________________________________________________
      [Підпис] 	[прізвище, ініціали, посада уповноваженої особи учасника]
М.П. (у разі наявності печатки)