Додаток 2

до тендерної документації

***ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ***

***ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ***

**Холодильне Обладнання (з монтажем)**

**(ДК 021:2015 – 42510000-4**

**«Теплообмінники, кондиціонери повітря, холодильне обладнання та фільтрувальні пристрої»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування товару** | **К-ть, шт** |
| **1** | **Холодильне обладнання** | **1** |
|  | Компресорно-конденсаторний агрегат | 1 |
| Повітроохолоджувач | 1 |
| Щит управління холодильною установкою | 1 |
| Рекуператор для гарячої води | 1 |

**Технічні характеристики холодильної установки**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Показник** | **Bимоги** | **Результат** |
| 1 | Холодопродуктивність | 8,1 кВт |  |
| 2 | Температура в камері | Від +3 до +5 0С |  |
| 3 | Температура кипіння фреону | -30С |  |
| 4 | Споживання електроенергії | 3,5 кВт |  |
| 5 | **Габаритні розміри** | | |
|  | Холодильного агрегата | 900\*600 мм |  |
|  | Повітроохолоджувач (довжина) | 1730 мм |  |
|  | (ширина) | 452 мм |  |
|  | (висота) | 460 мм |  |
| 6 | Рекуператор для гарячої води | 60 л. |  |
|  | Температура води | +50 0С |  |

**Об’єм приміщення**

|  |  |
| --- | --- |
| Довжина | 7,10 м |
| Ширина | 4,15 м |
| Висота | 2,35 м |

1. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати технічним вимогам, встановленим в Технічному завданні, викладеному у даному додатку до тендерної документації (далі – ТД).

Документальне підтвердження відповідності товару технічними, якісними та кількісними характеристиками має бути надане у складі тендерної пропозиції, у вигляді вижчевказаної заповненої таблиці.

Товар за предметом Договору є новим (надати гарантійний лист).

2. При поставці товару повинні надаватися копії сертифікатів якості (надати гарантійний лист про те, що при поставці будуть надаватися сертифікати якості до кожного найменування товару).

3. Учасник визначає ціни на товар, які він пропонує поставити за Договором, з урахуванням:

* Вартості Товару, відповідно до технічних вимог;
* Доставка на об’єкт Замовника;
* Оплата всіх необхідних податків та зборів;
* Монтаж Товару.

4. У разі, якщо учасником запропоновано еквівалент Товару зазначеного в технічних вимогах, технічні характеристики еквіваленту не повинні бути гіршими.

5. **Постачальник надає гарантію на Товар – 1 (Один) рік з моменту поставки Товару.**

6. У разі поставки неякісного Товару, Товару з дефектами, або такого, що не відповідає технічним вимогам Замовника, Постачальник зобов’язується власним коштом усунути дефекти, а при неможливості їх усунення виготовити та поставити інший Товар належної якості протягом 1 (одного) місяця з моменту підписання відповідно Акту.

7. Постачальник гарантує якість та надійність поставленого Товару. При виявленні дефектів Товару під час його експлуатації в період гарантійного строку виклик представника Постачальника обов’язковий. Наявність недоліків і строки їх усунення фіксуються двостороннім актом Постачальника і Замовника (надати гарантійний лист).

8. Протягом терміну гарантії на поставлений Товар, Постачальник зобов`язаний своїми силами і за свій рахунок усунути дефекти в узгоджений з Замовником термін, якщо дефекти не є наслідками порушень правил його експлуатації.

9. Товар поставляється згідно заявки протягом 14 календарних днів з моменту отримання заявки від Замовника.

10. Монтажні роботи виконати протягом 20 календарних днів з моменту постачання товару.

11. Тендерна пропозиція, що не відповідає технічним вимогам, викладеним у цьому пункті буде відхилена як така, що не відповідає вимогам Документації тендерної пропозиції.

12. У випадку технічної несправності Товару Постачальник зобов’язується прибути до Замовника упродовж 3-х (трьох) годин з моменту отримання заявки від Замовника, засобами телефонного зв’язку (на номер телефону вказаного Постачальником), для усунення несправностей (дана вимога стосується не тільки робочих днів ай вихідних та святкових днів). Учасник має надати гарантійний лист (з зазначенням діючого номеру телефону, адреси та прикріплення Google Maps з зазначенням відстані та часу доїзду до Замовника, за яким Замовник буде зв’язуватися з Постачальником).

13. Учасник повинен оглянути приміщення Замовника де має бути встановлено холодильне обладнання, для визначення місця монтажу товару, на підтвердження цього надати в складі своєї пропозиції акт обстеження приміщення згідно Додатку №4 до тендерної документації, підписану уповноваженими особами Учасника та Замовника.