Капітальний ремонт будівлі Миколаївського ліцею № 53 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 154, в
частині заміни вікон та вхідних дверей, як заходи з енергозбереження з усунення аварії в бюджетній установі	
007-2023	
 	
Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01	
на загальнобудівельні роботи	
Ліцей №53	
 	
Основа:	 	Кошторисна вартість			
креслення (специфікації ) № АБ2-7	 	Кошторисна трудомісткість			
 	 	Кошторисна заробітна плата			
 	 	Середній розряд робіт			
Складений за поточними цінами станом на “25 травня” 2023 р.	
№
Ч.ч..	Обґрунту-
вання
(шифр
норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця
виміру	Кіль-
кість	Вартість одиниці,
грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда
робітників, люд.год.	
 	 	 	 	 	Всього	експлуа-
тації
машин	Всього	заробіт-
ної плати	експлуа-
тації
машин	
не зайнятих
обслуговуванням
машин	
 	 	 	 	 	заробіт-
ної плати	в тому
числі за-
робітної
плати	 	 	в тому
числі за-
робітної
плати	тих, що
обслуговують 
машини	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	на одини-
цю	всього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 1. Розбирання і демонтаж 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Вікна 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	========	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1	КР6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних
стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,96								
2	КР6-2-2	Знімання засклених віконних рам	100 м2	3,61075								
3	КР8-4-1	Розбирання поясків, сандриків, жолобів,
відливів, звисів тощо з листової сталі	100м	2,51								
4	КР6-3-2	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в
кам'яних будівлях	100 м2	2,51								
 	 	Двері 	 	 								
 	 	==========	 	 								
5	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних
стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,08								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
6	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,2704								
 	 	Склопакети	 	 								
 	 	===================	 	 								
7	КР13-7-2
к дем.=0,8	(Демонтаж) Скління металевих рам
двошаровими склопакетами площею до 1 м2	100м2	0,0342								
8	КР13-7-3
к дем.=0,8	(Демонтаж) Скління металевих рам
двошаровими склопакетами площею до 2 м2	100м2	0,2229								
9	КР13-7-4
к дем.=0,8	(Демонтаж) Скління металевих рам
двошаровими склопакетами площею до 3 м2	100м2	0,135								
 	 	-----------------------------------------------	 	 								
10	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	52,706								
11	С311-22-М	Перевезення сміття до 22 км	т	52,706								
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 1						
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Всього по роздiлу 1			 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 2. Вікна 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
12	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2
(товщиною 50мм)	100м2	1,255								
13	КР7-17-9
к=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або виключати	100м2	1,255								
14	КБ10-20-1
к=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими
блоками площею до 1 м2 з металопластику
в кам'яних стінах житлових і громадських
будівель	100м2	0,0224								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
15	КБ10-20-2
к=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими
блоками площею до 2 м2 з металопластику
в кам'яних стінах житлових і громадських
будівель	100м2	0,31445								
16	КБ10-20-3
к=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими
блоками площею до 3 м2 з металопластику 
в кам'яних стінах житлових і громадських
будівель	100м2	0,7425								
17	КБ10-20-4
к=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими
блоками площею більше 3 м2 з
металопластику в кам'яних стінах житлових
і громадських будівель	100м2	2,8958								
18	С123-16-2
	Блоки віконні  металопластикові	м2	397,515								
19	С1551-34-
СП
	Розширювальний профіль В=40мм	м	727								
20	С1551-34-
СП
	Підставний профіль 	м	251								
21	С111-
1851-2	Турбовинт 7,5х150 (150мм від кутів, не
більше 600мм	шт	1820								
22	С1550-38-
1-О
	Монтажна піна	л	97,18								
23	С111-
1747-1З	Стрічка ПСУЛ-50х6 (зонішня)	м	727								
24	КБ10-25-3
к=1,15	Установлення пластикових підвіконних
дошок	100м	2,51								
25	С123-382-
3	Дошки пiдвiконнi металопластикові	м	256,02								
26	& С1550-38-
1-О
	Монтажна піна	л	34,84								
27	КБ10-25-4
к=1,15	Установлення віконних зливів	100м	2,51								
28	С113-
1711-4
	Відлив із оцинкованої сталі 	м	260,287								
29	С111-
1747-1П	Стрічка ALENOR BF-FR (зовнішня під
відливом)	м	251								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
30	С111-136-
22	Саморіз	шт	886								
31	КБ7-57-10
к=1,15	Улаштування пароізоляціної і
гідроізоляційної стрічок	100м шва	9,78								
32	С111-
1747-1С
	Пароізоляційна стрічка ALENOR OВМT
внутрішня	м	978								
33	КР6-26-5	Навішування москітних сіток	100 м2	1,3804								
34	С123-33-1	Москітна сітка	шт	119								
 	 	СКЛОПАКЕТИ 	 	 								
 	 	====================	 	 								
35	КР13-7-2	Скління металевих рам двошаровими
склопакетами площею до 1 м2	100м2	0,0118								
36	КР13-7-3	Скління металевих рам двошаровими
склопакетами площею до 2 м2	100м2	0,0159								
37	С111-1880
	Склопакет, опір теплопередачі,
двохкамерний з двома склами , аргоном,
R=0.76; 32мм /4i-10-4-10Ar Ar-4i,
металопластиковим  профілем 70мм,
ширина 70мм, камер-5	м2	2,77								
38	С123-528
	Штапики для склопакетів	пм	14								

 	 	Всього по роздiлу 2			 	 	 	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 3. Двері 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
39	КБ10-28-3
к=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими
дверними блоками площею більше 3 м2 з
металопластику  у кам'яних стінах	100м2	0,2704								
40	С123-201-
1
	Блоки дверні металопластикові	м2	27,04								
41	С1550-38-
1	Монтажна піна	л	3,604								
42	С1551-34-
СП
	Розширювальний профіль В=40мм	м	58								
43	С1551-34-
СП
	Підставний профіль 	м	12								
44	 С111-
1851-2	Турбовинт 7,5х150 (150мм від кутів, не
більше 600мм	шт	160								
45	С111-
1747-1П
	Стрічка ALENOR BF-FR (зовнішня під
відливом та порогом дверей)	м	12								
46	КБ7-57-10
к=1,15	Улаштування пароізоляціної і
гідроізоляційної стрічок	100м шва	1,28								
47	& С111-
1747-1С
	Пароізоляційна стрічка ALENOR OВМT
внутрішня	м	70								
48	С111-
1747-1З	Стрічка ПСУЛ-50х6 (зонішня)	м	58								
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 3						
 	 	 						
 	 	Всього по роздiлу 3						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 4. Опорядження внутрiшнє 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Укоси віконні	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	=============	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
49	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стін та стель, площа відбивання в одному
місці до 5 м2	100м2	3,912								
50	КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних
та дверних укосів по бетону та каменю	100м2	3,912								
51	КБ15-63-2
к=1,15	Улаштування обшивки укосів
гіпсокартонними і гіпсоволокнистими
листами з кріпленням на клеї	100м2	3,912		
						
52	С111-741	Листи гіпсокартонні для перегородок,
товщина 12 мм	м2	410,76								
53	С111-
1647-1	Клей Перлфікс	кг	3912								
54	КБ15-56-3
к=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін
розчином із клейового гіпсу [типу "ізогіпс"]
товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2
рази	100 м2	3,912								
55	& С111-
1896-И
	Шпатлівка Ізогіпс	кг	391,2								
56	КБ15-56-3
к=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін
розчином із клейового гіпсу [типу
"сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при
нанесенні за 2 рази	100 м2	3,912								
57	С1555-
101-2	Шпаклівка Сатенгіпс	кг	391,2								
58	КР12-49-5	Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування	100м2	3,912								
59	С111-
1844-1К	Кутики пластикові	м	727								
 	 	Ремонт опорядження навколо віконних
прорізів	 	 								
 	 	===================================	 	 								
60	КБ15-56-3
к=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін
розчином із клейового гіпсу [типу
"сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при
нанесенні за 2 рази	100 м2	1,467								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
61	С111-
1896-И
	Шпатлівка Ізогіпс	кг	146,7								
62	КБ15-56-3
к=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін
розчином із клейового гіпсу [типу
"сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при
нанесенні за 2 рази	100 м2	1,467								
63	С1555-
101-2	Шпаклівка Сатенгіпс	кг	146,7								
64	КР12-49-5	Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування	100м2	1,467								
 	 	Укоси дверей внутрішні 	 	 								
 	 	=========================	 	 								
65	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стін та стель, площа відбивання в одному
місці до 5 м2	100м2	0,28								
66	КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних
та дверних укосів по бетону та каменю	100м2	0,28								
67	КБ15-63-2
к=1,15	Улаштування обшивки укосів
гіпсокартонними і гіпсоволокнистими
листами з кріпленням на клеї	100м2	0,28								
68	С111-741	Листи гіпсокартонні для перегородок,
товщина 12 мм	м2	29,4								
69	С111-
1647-1	Клей Перлфікс	кг	280								
70	КБ15-56-3
к=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін
розчином із клейового гіпсу [типу
"сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при
нанесенні за 2 рази	100 м2	0,28								
71	С111-
1896-И
	Шпатлівка Ізогіпс	кг	28								
72	КБ15-56-3
к=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін
розчином із клейового гіпсу [типу
"сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при
нанесенні за 2 рази (загальна товщина 2мм)	100 м2	0,28								
73	С1555-
101-2	Шпаклівка Сатенгіпс	кг	28								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
74	КР12-49-5	Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування	100м2	0,28								
75	С111-
1844-1К	Кутики пластикові	м	58								
 	 	Ремонт опорядження навколо дверних
прорізів 	 	 								
 	 	===================================	 	 								
76	КБ15-56-3
к=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін
розчином із клейового гіпсу [типу
"сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при
нанесенні за 2 рази	100 м2	0,105								
77	С111-
1896-И
	Шпатлівка Ізогіпс	кг	10,5								
78	КБ15-56-3
к=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін
розчином із клейового гіпсу [типу
"сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при
нанесенні за 2 рази	100 м2	0,105								
79	С1555-
101-2	Шпаклівка Сатенгіпс	кг	10,5								
80	КР12-49-5	Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування	100м2	0,105								
 	 							
 	 	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Всього по роздiлу 4		 	 	 	 	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 5. Зовнiшнє оздоблення 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Укоси віконні зовнішні	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	===================	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
81	КР11-20-1	Ремонт штукатурки зовнішніх прямолінійних
укосів по каменю та бетону цементно-
вапняним розчином з землі та риштувань	100м2	2,445				
				
82	КБ15-74-1
к=1,15	Опорядження внутрішніх поверхонь стін по
каменю і бетону декоративною сумішшю з
наповнювачем, величина зерен 2 мм	100м2	2,445								
83	С111-2014-4	Фарба грунтуюча  Ceresit  CT 16	кг	139,37								
84	С111-2012-2	Штукатурка декоративна (короїд) Ceresit  СT
35	кг	953,55								
85	КР12-49-5	Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування	100м2	2,445								
 	 	Укоси дверні зовнішні	 	 								
 	 	========================	 	 								
86	КР11-20-1	Ремонт штукатурки зовнішніх прямолінійних
укосів по каменю та бетону цементно-
вапняним розчином з землі та риштувань	100м2	0,21								
87	КБ15-74-1
к=1,15	Опорядження внутрішніх поверхонь стін по
каменю і бетону декоративною сумішшю з
наповнювачем, величина зерен 2 мм	100м2	0,21								
88	С111-2014-4	Фарба грунтуюча  Ceresit  CT 16	кг	11,97								
89	С111-2012-2	Штукатурка декоративна (короїд) Ceresit  СT
35	кг	81,9								
90	КР12-49-5	Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування	100м2	0,21								
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 5

 	

Капітальний ремонт будівлі Миколаївського ліцею № 53 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 154, в
частині заміни вікон та вхідних дверей, як заходи з енергозбереження з усунення аварії в бюджетній установі	
 	
 Пiдсумкова вiдомiсть ресурсiв	

 	
№
Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування 	Одиниця 
виміру	Кількість	Поточна 
ціна за
одиницю,
грн.	у тому числі:	Обґрунтування
ціни	
 	 	 	 	 	 	відпускна
ціна, грн.	транс-
портна
складова, 
грн.	заготі-
вельно-
складські
витрати,
грн.	 	
 	 	 	 	 	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	 	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	I. Витрати труда	 	 	 	 	 	 	 	
1	1	 Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	8648,47		 	 	 	 	
2	 	 Середній розряд робіт, що виконуються 
робітниками-будівельниками	розряд	3,9		 	 	 	 	
3	 	 Витрати труда робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	104,08		 	 	 	 	
4	 	 Середній розряд ланки робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням машин 	розряд	4,2		 	 	 	 	
5	 	 Витрати труда робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням
автотранспорту при перевезенні ґрунту і
будівельного сміття	люд.год	16,39		 	 	 	 	
6	 	 Витрати  робітників, заробітна плата яких
враховується в складі:	 	 	 	 	 	 	 	
6.1	 	    загальновиробничих витрат	люд.год	1052,26		 	 	 	 	

 	  Разом  кошторисна трудомісткість	люд.год	9821,2	 	 	 	 	 	

 	  Середній розряд робіт	розряд	3,9	 	 	 	 	 	

 	 	II. Будівельні машини і механізми	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
7	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві,
вантажопідйомність 1 т	маш. год	15,937104		 	 	 	 	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
8	КБМ203-1090	Підіймачі вантажопасажирські,
вантажопідйомність 0,8 т	маш. год	25,89904512		 	 	 	 	
 	 	 	 	 		 	 	 	 	
9	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні,
вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	28,54675344		 	 	 	 	
 	 	 	 	 		 	 	 	 	
10	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу,
вантажопідйомність 10 т	маш. год	2,54489664		 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
11	КБМ211-901	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 65 л	маш. год	16,197888		 	 	 	 	
 	 	 	 	 		 	 	 	 	
12	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,610512		 	 	 	 	
13	С311-22-М	Перевезення сміття до 22 км	т	52,706		 	 	 	 	
 	 	 	 	 		 	 	 	 	
 	 	 Разом по розділу II	грн.	 		 	 	 	 	
 	 	      в тому числі енергоносії:	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Бензин	кг	1,874	 	 	 	 	 	
 	 	Дизельне паливо	кг	69,808	 	 	 	 	 	
 	 	Електроенергія	кВт-год	44,193	 	 	 	 	 	
 	 	Мастильні матеріали	кг	6,871	 	 	 	 	 	
 	 	Гідравлічна рідина	кг	0,599	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Будiвельнi машини, врахованi в складi
загальновиробничих витрат	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
14	КБМ270-125	Люльки одномісні самопідйомні,
вантажопідйомність 120 кг	маш. год	89,28738		 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
15	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	54,90645855		 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
16	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	53,07536028		 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
17	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	38,48316576		 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
18	КБМ270-123	Люльки двомісні самопідйомні,
вантажопідйомність 300/500 кг	маш. год	15,24072		 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
19	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79
кН [0,59 т]	маш. год	13,60422		 	 	 	 	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
20	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	7,42458		 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
21	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	76,882308		 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	III. Будівельні матеріали, вироби і
комплекти	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
22	&С123-16-2
варіант 1	Блоки віконні  металопластикові	м2	397,515						
 	 	 	 	 						
23	+С1551-34-СП
варіант 1	Розширювальний профіль В=40мм	м	785						
 	 	 	 	 						
24	&С123-201-1
варіант 3	Блоки дверні металопластикові	м2	27,04						
 	 	 	 	 						
25	&С123-382-3	Дошки пiдвiконнi металопластикові	м	256,02						
 	 	 	 	 						
26	С111-1626-1	Дисперсія полівінілацетатна
непластифікована	кг	530,397						
 	 	 	 	 						
27	+С111-741	Листи гіпсокартонні для перегородок,
товщина 12 мм	м2	440,16						
 	 	 	 	 						
28	&С123-33-1	Москітна сітка	шт	119						
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
29	&С111-1647-1	Клей Перлфікс	кг	4192						
 	 	 	 	 						
30	+С1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний
вапняковий 1:2,5	м3	18,15136						
 	 	 	 	 						
31	+С1551-34-СП
варіант 2	Підставний профіль 	м	263						
 	 	 	 	 						
32	&С111-1747-
1З	Стрічка ПСУЛ-50х6 (зонішня)	м	785						
 	 	 	 	 						
33	&С113-1711-4
варіант 3	Відлив із оцинкованої сталі 	м	260,287						

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
34	&С111-1851-2	Турбовинт 7,5х150 (150мм від кутів, не
більше 600мм	шт	1980						
 	 	 	 	 						
35	&С1550-38-1-
О
варіант 1	Монтажна піна	л	132,02						
 	 	 	 	 						
36	+С111-2012-2	Штукатурка декоративна (короїд) Ceresit  СT
35	кг	1035,45						
 	 	 	 	 						
37	+С111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	2,096						
 	 	 	 	 						
38	+С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	219,33376						
 	 	 	 	 						
39	&С111-1747-
1С
варіант 2	Пароізоляційна стрічка ALENOR OВМT
внутрішня	м	1048						
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
40	С1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-
вапняковий 1:1:6	м3	12,1012						
 	 	 	 	 						
41	&С111-1844-
1К	Кутики пластикові	м	785						
 	 	 	 	 						
42	С1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий
цементний, марка М150	м3	6,4005						
 	 	 	 	 						
43	&С1555-101-2	Шпаклівка Сатенгіпс	кг	576,4						
 	 	 	 	 						
44	&С111-1747-
1П	Стрічка ALENOR BF-FR (зовнішня під
відливом)	м	251						
 	 	 	 	 						
45	С111-2014-4	Фарба грунтуюча  Ceresit  CT 16	кг	151,34						
 	 	 	 	 						
46	+С111-1880
варіант 2	Склопакет, опір теплопередачі,
двохкамерний з двома склами , аргоном,
R=0.76; 32мм /4i-10-4-10Ar Ar-4i,
металопластиковим  профілем 70мм,
ширина 70мм, камер-5	м2	2,77						

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
47	&С111-1896-И
варіант 1	Шпатлівка Ізогіпс	кг	576,4						
 	 	 	 	 						
48	С111-1604	Папір шліфувальний	м2	11,7481						
 	 	 	 	 						
49	&С111-136-22	Саморіз	шт	886						
 	 	 	 	 						
50	&С1550-38-1	Монтажна піна	л	3,604						
 	 	 	 	 						
51	+С123-528
варіант 1	Штапики для склопакетів	пм	14						
 	 	 	 	 						
52	&С111-1747-
1П
варіант 1	Стрічка ALENOR BF-FR (зовнішня під
відливом та порогом дверей)	м	12						
 	 	 	 	 						
53	+С111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,042095						
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
54	С111-1753	Гума профільована	т	0,0014868						
 	 	 	 	 						
55	С142-10-2	Вода	м3	1,90233						
 	 	 	 	 						
56	С111-617	Мастика тіоколова будівельного
призначення КБ-0,5	кг	0,25228						
 	 	 	 	 						
57	С111-1608	Дрантя	кг	3,59778						
 	 	 	 	 						
58	+С112-73	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-
6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, ІІІ сорт	м3	0,008597						
 	 	 	 	 						
59	С111-1644	Клей гумовий N88-Н	кг	0,19811						
 	 	 	 	 						
60	С111-1480	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр
стрижня 3,5 мм, довжина 35 мм	т	0,000276						

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
61	С111-623	Мило тверде господарське 72%	шт	0,0277						
 	 	 	 	 						
 	 	Енергоносiї машин, врахованих в складi
загальновиробничих витрат	 	 						
 	 	 	 	 						
62	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	115,3846						
 	 	 	 	 						
63	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,2103						
 	 	 	 	 						
 	 	 Разом 	грн.	 						
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Разом по розділу III	грн.	 						
 	 	Підсумкові витрати енергоносіїв
для усіх машин	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Електроенергія	кВт-год	159,577	 	 	 	 	 	
 	 	Мастильні матеріали	кг	7,082	 	 	 	 	 	
 	 	Гідравлічна рідина	кг	0,599	 	 	 	 	 	
 	 	Бензин	л	2,533	 	 	 	 	 	
 	 	Дизельне паливо	л	82,127	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Довідкові дані	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Будівельне сміття	т	52,7062915