**Додаток 2**

**до тендерної документації**

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики**

**предмета закупівлі та технічна специфікація до предмета закупівлі**

**МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Назва та характеристики** | **К-ть** | **Наявність функції або величина параметра** | **Відповідність запропонованого обладнання вимогам (Так/Ні) з посиланнями на відповідні сторінки технічного документу виробника** |
| 1 | **Відеогастроскоп**, що має наступні характеристики: | 1 | **наявність** |  |
| Поле огляду | ≥140° |  |
| Діапазон глибини різкості | не гірше 3-100 мм |  |
| Максимальний кут вигину дистального кінця вгору | ≥210° |  |
| Максимальний кут вигину дистального кінця вниз | ≥90° |  |
| Максимальний кут вигину дистального кінця вліво | ≥100° |  |
| Максимальний кут вигину дистального кінця вправо | ≥100° |  |
| Діаметр дистального кінця | ≤9,8 мм |  |
| Діаметр ввідної трубки | ≤9,8 мм |  |
| Довжина робочої частини | 1035 мм |  |
| Діаметр інструментального каналу | ≥2,8 мм |  |
| 2 | **Відеопроцесор**, що має наступні характеристики: | 1 | **наявність** |  |
| Автоматичне налаштування балансу білого | наявність |  |
| Налаштування балансу білого вручну | наявність |  |
| **Комплект поставки:** блок керування, кабель живлення | **наявність** |  |
| 3 | **Галогеновий освітлювач**, що має наступні характеристики: | 1 | **наявність** |  |
| Потужність | ≥150 Вт |  |
| Освітленість | ≥70 000 лк |  |
| Колірна температура | ≥3200 К |  |
| **з вбудованою повітряною помпою**, що має наступні характеристики: | **наявність** |  |
| Максимальний потік повітря | ≥10 л/хв |  |
| **Комплект поставки:** блок керування, кабель живлення | **наявність** |  |
| 4 | **LCD-монітор**, що має наступні характеристики: | 1 | **наявність** |  |
| Розмір екрану | ≥31" |  |
| Матриця | не гірше TFT IPS |  |
| Роздільна здатність | не гірше  1920×1080 |  |
| Підсвічування | LED |  |
| Кути огляду | не гірше 178° / 178° |  |
| Максимальна кількість кольорів | ≥16,7 млн |  |
| Вхід сигналу | ≥1×DVI  ≥1×HDMI |  |
| **Комплект поставки:** монітор, кабель живлення, кабель HDMI | **наявність** |  |
| 5 | **Ендоскопічна стійка**, що має наступні характеристики: | 1 | **наявність** |  |
| Матеріал виготовлення | метал з полімерним покриттям |  |
| Опорні штанги | ≥2 |  |
| Кількість полиць | ≥5 |  |
| Регулювання висоти полиць | наявність |  |
| Гальма на передній парі коліс | наявність |  |
| Адаптер мережевий | ≥10 розеток |  |
| Штатив з кріпленнями для камер | наявність |  |
| Регулювання висоти штативу | наявність |  |
| 6 | Проведення монтажних, сервісних робіт фахівцями постачальника, уповноважених виробником або офіційним представником виробника (надати оригінал листа виробника або його офіційного представника) | 1 | наявність |  |
| 7 | Оригінал або копія гарантійного листа виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України) або представника, дилера, дистриб’ютора уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки товару, який є предметом закупівлі цих торгів, у кількості та в терміни, визначені тендерною документацією та пропозицією Учасника торгів. Гарантійний лист повинен включати назву предмета закупівлі, найменування замовника та номер оголошення про проведення процедури закупівлі | 1 | наявність |  |
| 8 | Декларація відповідності технічному регламенту медичних виробів | 1 | наявність |  |
| 9 | Сертифікат інженера | 1 | наявність |  |

*(У разі, якщо нижче міститься посилання на конкретні   
торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета   
закупівлі, джерело його походження або виробника - читати "або   
еквівалент")*