Додаток

**ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ**

**Обігрівач дизельний VITALS DH-300 або його аналог**

**(15 одиниць)**

|  |  |
| --- | --- |
| Тип палива | дизельне паливо |
| Вага нетто/брутто кг | 21/23 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Номінальна напруга, В | 230 |
| Теплова потужність, Вт | 30 000 |
| Потік повітря, м3/год | 720 |
| Витрата палива, кг/год | 2,4 |
| Запобіжник | + |
| Тип нагрівання | прямий |
| Ємність бака, л | 38 |
| Термостат | + |
| Габаритні розміри | 880х456х590 |
| Комплектація | обігрівач, транспортувальна ручка і колеса, опора, інструкція |