Додаток 1

до оголошення про

спрощену закупівлю

**ТЕХНІЧНі вимоги до товару**

**на предмет закупівлі: ДК 021:2015:39710000-2 - Електричні побутові прилади («ДК 021:2015:39711440 -5- Електричні плити» - Електрична плита 4-х камфорна; «ДК 021:2015:39711120 – 6 – Морозильні камери» - Морозильна скриня; «ДК 021:2015: 39711130-9 - Холодильник).**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Назва предмета закупівлі** | **Технічні характеристики** | **Од. виміру** | **К-ть** |
| 1. | Плита електрична | Плита електрична призначена для теплової обробки продуктів і напівфабрикатів у закладах громадського харчування, кафе, ресторанах, закладах фаст-фуд, їдальнях шкіл та дитячих садочках. Використовується для пасерування, смаження, тушкування і варіння.  Внутрішні розміри жарочної шафи, мм – 540х570х290  Габаритні розміри (ДхГхВ), мм – 945х700х850  Матеріал деко – Чорний метал  Матеріал духової шафи - Чорний метал  Розміри деко, мм (євростандарт) - 530х545х30 (GN1/1)  Кількість конфорок, шт – 4  Конфорки - Чавунні, ТЕНові  Матеріал корпусу - Нержавіюча сталь  Потужність, кВт. - 14+5-10%  Нагрівач ТЕН - ТЕН-293А8,5/2,0Т220  Напруга, В – 380  Температурний режим, ° C - +50...+300  Виробник Україна | шт | 4 |
| 2. | Холодильник | Загальний об'єм холодильника – 341 л  Тип холодильника - Двокамерний  Система розморожування No Frost (Frost Free)  Холодильне + морозильне відділення  Корисний об'єм холодильної камери – 222 л  Корисний об'єм морозильної камери – 119 л  Спосіб встановлення - Відокремлений (соло)  Клас енергоспоживання A+  Система розморожування холодильної камери  No Frost (суха)  Тип компресора - Звичайний  Система розморожування морозильної камери  No Frost  Кількість компресорів - 1  Тип керування - Електронне  Особливості  Розташування морозильної камери  Нижнє  Дисплей - LED-індикація  Ручки - Приховані вертикальні  Лінія дизайну (серія) - Fresco  Річні витрати електроенергії - 286 кВт\*рік  Кліматичний клас - N-ST (від +16 до + 38 C)  Холодоагент - R600a  Рівень шуму - 39 дБ  Особливості  Функція швидкого охолодження  До 100 варіантів комбинацій полиць в дверці та холодильному відділенні  Гігієнічний ущільнювач  Помічник з інвентаризації в мобільному додатку hOn | шт | 1 |
| 3. | Морозильна скриня | Рівень шуму, дБ: 42.  Тип клімату: SN-ST.  Потужність заморожування (кг/24 години): 23.  Номінальна потужність(W)  : 150.  Холодоагент: R600a.  Клас енергоспоживання - A+  Тип управління - Механічне  Об'єм морозильної камери - 290 л  Кліматичний клас - SN-N-ST | шт | 3 |

1. Товар повинен бути новим та таким, що не був у використанні та не був відновленим, сертифікованим та відповідної якості.
2. Якість Товару, що є предметомцієї закупівлі, повинна відповідати умовам державних стандартів, норм і правил, які встановлені для відповідного виду Товару.Для підтвердження Учаснику небхідно надати копії сертифікатів ДСТУ ISO 45001:2019 (ISO 45001:2018, IDT). ISO 14001:2015, ДСТУ ISO 9001:2015 видані не раніше 2022року, видані на ім`я виробника товарів вітчизняного виробництва, Протокол випробувань на конфорку електричну, яка є складовою електроплит, виданий центром стандартизації, метрології та сертифікації на ім`я виробника електроплит, Сертифікат відповідності, висновок державної санітарно-гігієнічної експертизи та декларацію відповідності на обладнання вітчизняного виробницта.
3. Якщо учасник не є виробником необхідно надати авторизаційний лист від виробника запропонованого Учасником обладнання вітчизняного виробництва для даної закупівлі найменування та юридичної адреси замовника, номера тендеру в системі публічних закупівель, назви та юридичної адреси учасника, який підтверджує статус учасника як партнера виробника та гарантує поставку в належній якості та кількості згідно тендерної документації, а також Лист-дозвіл від виробника про надання учаснику сертифікатів ДСТУ ISO 45001:2019 (ISO 45001:2018, IDT). ISO 14001:2015, ДСТУ ISO 9001:2015 для підготовки тендерної пропозиції для участі в закупівлі із зазначенням найменування та юридичної адреси замовника, номера тендеру в системі публічних закупівель, назви та юридичної адреси учасника.
4. Товар має бути надійно запакований, будь-яким способом, який гарантуватиме збереження його цілісності.

5. Ціна, запропонована учасником в пропозиції, повинна враховувати всі затрати пов’язані із сплатою податків, обов’язкових платежів, страхування, доставки, витрати пов’язані з отриманням необхідних дозволів та ліцензій тощо.

6. В разі виявлення Замовником протягом встановленого гарантійного строку істотних недоліків, які виникли з вини виробника товару (продавця, виконавця) буде проведено заміна товару (який не був в експлуатації) на такий же товар.

7. Товар повинен постачатися транспортом постачальника та за рахунок постачальника безпосередньо на адресу Замовника.

8. Місце поставки товару: 24100, Україна, Вінницька область, Могилів - Подільський район, смт. Чернівці, вул. Вінницька ,3

9. Поставка товару здійснюється за рахунок Постачальника до 30.10.2022р **.** Крім того, Постачальник бере на себе всі витрати на послуги щодо пересилки документів Замовнику.

10. Доставка товару, завантажувальні, розвантажувальні, монтажні роботи та навчання персоналу здійснюються за рахунок та силами учасника, про що надаються гарантійні листи. Про відвантаження/доставку товару учасник обов’язково попереджає замовника за 1-2 дні.