Додаток 1

 до оголошення про

 спрощену закупівлю

**ТЕХНІЧНі вимоги до товару**

**на предмет закупівлі: ДК 021:2015:39710000-2 - Електричні побутові прилади («ДК 021:2015:39711440 -5- Електричні плити» - Електрична плита 4-х камфорна; «ДК 021:2015:39711120 – 6 – Морозильні камери» - Морозильна скриня; «ДК 021:2015: 39711130-9 - Холодильник).**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** |  **Назва предмета закупівлі** | **Технічні характеристики** | **Од. виміру** | **К-ть** |
| 1. | Плита електрична | Плита електрична призначена для теплової обробки продуктів і напівфабрикатів у закладах громадського харчування, кафе, ресторанах, закладах фаст-фуд, їдальнях шкіл та дитячих садочках. Використовується для пасерування, смаження, тушкування і варіння.Внутрішні розміри жарочної шафи, мм – 540х570х290Габаритні розміри (ДхГхВ), мм – 945х700х850Матеріал деко – Чорний металМатеріал духової шафи - Чорний металРозміри деко, мм (євростандарт) - 530х545х30 (GN1/1)Кількість конфорок, шт – 4Конфорки - Чавунні, ТЕНовіМатеріал корпусу - Нержавіюча стальПотужність, кВт. - 14+5-10%Нагрівач ТЕН - ТЕН-293А8,5/2,0Т220Напруга, В – 380 Температурний режим, ° C - +50...+300Виробник Україна | шт | 4 |
| 2. | Холодильник  | Загальний об'єм холодильника – 341 лТип холодильника - ДвокамернийСистема розморожування No Frost (Frost Free)Холодильне + морозильне відділенняКорисний об'єм холодильної камери – 222 лКорисний об'єм морозильної камери – 119 лСпосіб встановлення - Відокремлений (соло)Клас енергоспоживання A+Система розморожування холодильної камериNo Frost (суха)Тип компресора - ЗвичайнийСистема розморожування морозильної камериNo FrostКількість компресорів - 1Тип керування - ЕлектроннеОсобливостіРозташування морозильної камериНижнєДисплей - LED-індикаціяРучки - Приховані вертикальніЛінія дизайну (серія) - FrescoРічні витрати електроенергії - 286 кВт\*рікКліматичний клас - N-ST (від +16 до + 38 C)Холодоагент - R600aРівень шуму - 39 дБОсобливостіФункція швидкого охолодженняДо 100 варіантів комбинацій полиць в дверці та холодильному відділенніГігієнічний ущільнювачПомічник з інвентаризації в мобільному додатку hOn | шт | 1 |
| 3. | Морозильна скриня | Рівень шуму, дБ: 42.Тип клімату: SN-ST.Потужність заморожування (кг/24 години): 23.Номінальна потужність(W): 150.Холодоагент: R600a.  Клас енергоспоживання - A+Тип управління - МеханічнеОб'єм морозильної камери - 290 лКліматичний клас - SN-N-ST | шт | 3 |

1. Товар повинен бути новим та таким, що не був у використанні та не був відновленим, сертифікованим та відповідної якості.
2. Якість Товару, що є предметомцієї закупівлі, повинна відповідати умовам державних стандартів, норм і правил, які встановлені для відповідного виду Товару.Для підтвердження Учаснику небхідно надати копії сертифікатів ДСТУ ISO 45001:2019 (ISO 45001:2018, IDT). ISO 14001:2015, ДСТУ ISO 9001:2015 видані не раніше 2022року, видані на ім`я виробника товарів вітчизняного виробництва, Протокол випробувань на конфорку електричну, яка є складовою електроплит, виданий центром стандартизації, метрології та сертифікації на ім`я виробника електроплит, Сертифікат відповідності, висновок державної санітарно-гігієнічної експертизи та декларацію відповідності на обладнання вітчизняного виробницта.
3. Якщо учасник не є виробником необхідно надати авторизаційний лист від виробника запропонованого Учасником обладнання вітчизняного виробництва для даної закупівлі найменування та юридичної адреси замовника, номера тендеру в системі публічних закупівель, назви та юридичної адреси учасника, який підтверджує статус учасника як партнера виробника та гарантує поставку в належній якості та кількості згідно тендерної документації, а також Лист-дозвіл від виробника про надання учаснику сертифікатів ДСТУ ISO 45001:2019 (ISO 45001:2018, IDT). ISO 14001:2015, ДСТУ ISO 9001:2015 для підготовки тендерної пропозиції для участі в закупівлі із зазначенням найменування та юридичної адреси замовника, номера тендеру в системі публічних закупівель, назви та юридичної адреси учасника.
4. Товар має бути надійно запакований, будь-яким способом, який гарантуватиме збереження його цілісності.

 5. Ціна, запропонована учасником в пропозиції, повинна враховувати всі затрати пов’язані із сплатою податків, обов’язкових платежів, страхування, доставки, витрати пов’язані з отриманням необхідних дозволів та ліцензій тощо.

 6. В разі виявлення Замовником протягом встановленого гарантійного строку істотних недоліків, які виникли з вини виробника товару (продавця, виконавця) буде проведено заміна товару (який не був в експлуатації) на такий же товар.

7. Товар повинен постачатися транспортом постачальника та за рахунок постачальника безпосередньо на адресу Замовника.

 8. Місце поставки товару: 24100, Україна, Вінницька область, Могилів - Подільський район, смт. Чернівці, вул. Вінницька ,3

 9. Поставка товару здійснюється за рахунок Постачальника до 30.10.2022р **.** Крім того, Постачальник бере на себе всі витрати на послуги щодо пересилки документів Замовнику.

 10. Доставка товару, завантажувальні, розвантажувальні, монтажні роботи та навчання персоналу здійснюються за рахунок та силами учасника, про що надаються гарантійні листи. Про відвантаження/доставку товару учасник обов’язково попереджає замовника за 1-2 дні.