**ДОДАТОК №2**

**Технічна специфікація**

**на закупівлю:**

**Поточний ремонт приміщень Рівненського ліцею № 2**

**Рівненської міської ради за адресою: м. Рівне, вул. 24 Серпня, буд. 2**

**(заміна окремих віконних блоків на енергоефективні)**

**Код ДК 021:2015 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи**

**Відомість обсягів послуги**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця  виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з  відбиванням штукатурки в укосах | шт | 23 |  |
| 2 | Знімання засклених віконних рам | м2 | 59,48 |  |
| 3 | Знімання бетонних та мозаїчних підвіконних дощок | м2 | 14,02 |  |
| 4 | (Демонтаж) Установлення віконних зливів | м | 36 |  |
| 5 | Навантаження сміття вручну | т | 4,54 |  |
| 6 | Перевезення сміття до 10 км | т | 4,54 |  |
| 7 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками  площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах  житлових і громадських будівель | м2 | 0,88 |  |
| 8 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками  площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах  житлових і громадських будівель | м2 | 7,09 |  |
| 9 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2 | 51,51 |  |
| 10 | Установлення пластикових підвіконних дошок | м | 45,45 |  |
| 11 | Установлення віконних зливів | м | 36 |  |
| 12 | Штукатурення віконних і дверних плоских косяків по каменю і бетону | м2 | 27,5 |  |
| 13 | Шпаклювання відкосів мінеральною шпаклівкою | м2 | 27,5 |  |
| 14 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-  182-1, 15-182-2 | м2 | 27,5 |  |
| 15 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами стін (відкосів) по збірних  конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 27,5 |  |

В складі пропозиції учасник повинен надати:

- копії дозвільних документів (дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та/або декларація відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці) на виконання робіт підвищеної небезпеки відповідно до переліку, затвердженого Постановою КМУ від 26.10.2011 року № 1107 «Про затвердження порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин механізмів, устаткування підвищеної небезпеки» зі змінами, що передбачені технічним завданням. Даний дозвіл/декларація повинен бути виданий на ім’я учасника та бути дійсним на момент його подання.

- оригінал або завірену копію ліцензії на право виконання будівельних робіт.

- Документальне підтвердження відповідності робіт (послуг) тендерної документації\* має включати в себе:

договірну ціну (тверда) та пояснювальна записка до неї;

локальні кошториси;

об’єктні кошториси;

загальновиробничі витрати на будову;

зведений кошторисний розрахунок;

відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку.

До складу цієї ціни учасник включає прямі, загально-виробничі та інші витрати на будівництво об’єкту (відрядження, перевезення працівників, тощо), прибуток, кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій, кошти на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами, кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва, кошти на сплату податків, зборів, обов'язкових платежів.

\* Примітка: документи мають бути подані учасником в складі тендерної пропозиції шляхом завантаження в систему у вигляді окремого електронного файлу у форматі pdf та додатково в програмному забезпечені АВК або у програмному комплексі, який взаємодіє з ним в частині передачі кошторисної документації та розрахунків договірних цін.

Для повноти розуміння предмету закупівлі та його об’єму, та з метою уточнення переліку надання послуг, одержання всієї інформації, яка може бути необхідною для підготовки пропозиції та яку учасник вважає за необхідне отримати для прийняття участі у процедурі закупівлі, передбачається обов’язковий виїзд фахівця Учасника для проведення контрольних замірів віконних блоків. Проведення контрольних замірів віконних блоків здійснюється в присутності представників Учасника, Замовника та Балансоутримувача закладу освіти, якому пропонується проведення робіт/надання послуг, що є предметом закупівлі. За результатами контрольних замірів віконних блоків складається акт за підписом усіх представників, що були присутні з відбитком печаток Замовника та представника Учасника (за наявності), датований не раніше дати оголошення закупівлі, та не пізніше кінцевої дати подання тендерних пропозицій. Учасник у складі пропозиції надає належно оформлений акт разом з іншими документами. У зв’язку з ситуацією, яка склалася на території України та збройною російською агресією, запровадженням Президентом України правового режиму воєнного стану на території України, огляд об’єкту проводиться протягом періоду уточнень (звернення за роз’ясненнями) щодо закупівлі з обов’язковим дотриманням всіх необхідних заходів для збереження життя та здоров’я уповноважених представників сторін.

Витрати на відвідування території (майданчика), де буде здійснюватися ремонт, несе Учасник за власні кошти і вони не можуть бути предметом оскарження.

*Примітки:*

*- у разі, якщо законодавством не передбачено надання дозвільних документів на виконання даного виду робіт/послуг учасник надає лист-пояснення в довільній формі, за власноручним підписом уповноваженої особи учасника, в якому зазначає підстави ненадання вищезазначених документів.*

*- Кошторисна документація щодо даної закупівлі надається учасником із підписом та печаткою інженера-проектувальника частині кошторисної документації;*

- Спроможність учасника поставити віконні блоки в обсягах та строки вказані у тендерній документації та тендерній пропозиції учасника підтверджується наданням договору поставки/купівлі-продажу з виробником (постачальником, представником товаровиробника), гарантійного листа від товаровиробника чи представника товаровиробника матеріалів (у разі, якщо товар не виробляється на території України) із зазначенням відомостей щодо можливості виготовлення (поставки) матеріалів для виконання даного проекту із зазначенням Замовника та номеру оголошення про проведення торгів, що розміщене на веб-порталі Prozorro. На підтвердження якості запропонованих матеріалів додатково надати в складі тендерної пропозиції сертифікати якості/сертифікати відповідності або паспорти якості. Віконні блоки повинні бути сертифікованими, що підтверджується наданням чинних на дату подання сертифікатів відповідності.

Учасник надає в складі тендерної пропозиції діючий сертифікат на систему управління якістю, що підтверджує його відповідність вимогам ДСТУ ISO 9001:2015 Системи управління якістю. Вимоги (ISO 9001:2015, IDT) виданого на ім’я Учасника. Сфера сертифікації – Будівництво, реконструкція, капітальний та поточний ремонт нежитлових будівель.

Учасник надає в складі тендерної пропозиції діючий сертифікат на систему управління охороною здоров’я та безпекою праці ДСТУ ISO 45001:2018 «Системи менеджменту охорони здоров’я та безпекою праці. Вимоги та настанови щодо застосування» ДСТУ ISO 45001:2019, (ISO 45001:2018, IDT), виданого на ім’я Учасника. Сфера сертифікації – Будівництво, реконструкція, капітальний та поточний ремонт нежитлових будівель.

Учасник надає в складі тендерної пропозиції діючий сертифікат на систему екологічного управління в галузі будівництва, що підтверджує його відповідність вимогам ДСТУ ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015, IDT) «Системи екологічного управління. Вимоги та настанови щодо застосування», виданого на ім’я Учасника.

Учасник надає в складі тендерної пропозиції діючий сертифікат на систему енергетичного менеджменту в галузі будівництва, що підтверджує його відповідність вимогам ДСТУ ISO 50001:2020 «Системи енергетичного менеджменту. Вимоги та настанова щодо використання», виданого на ім’я Учасника.

Наявність внутрішнього аудитора системи управління якістю на підприємстві учасника, підтверджуються наданням у складі пропозиції чинного сертифіката аудитора, виданого учаснику або його уповноваженій особі, на підставі проходження навчання по програмі «Внутрішній аудит систем менеджменту» згідно вимог ДСТУ ISO 19011:2019 (ISO 19011:2018) та вимог ДСТУ EN ISO 9001:2018 (EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT)

Якщо в технічній специфікації міститься посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, то слід розуміти у значені «або еквівалент».